<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FunctionCode>
  <F0001>
    <Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="0: V/f control without PG" />
    <Message Style="0" Chinese="1:保留" English="1: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="2: Vector Control without PG" />
  </F0001>
  <F0003>
    <Message Style="0" Chinese="0:电机1" English="0: Motor 1" />
    <Message Style="0" Chinese="1:电机2" English="1: Motor 2" />
  </F0003>
  <F0007>
    <Message Style="0" Chinese="0:数字设定" English="0: Digital Setting" />
    <Message Style="0" Chinese="1:由模拟量输入设定" English="1: Set by analog input" />
    <Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="2: Set by terminal pulse" />
  </F0007>
  <F0010>
    <Message Style="0" Chinese="0：操作面板数字设定" English="0: keypad Digital Settings" />
    <Message Style="0" Chinese="1:端子数字设定" English="1: Terminal Digital Setting" />
    <Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯设定" English="2:SCI Communication Settings" />
    <Message Style="0" Chinese="3:模拟量设定" English="3: Analog Settings" />
    <Message Style="0" Chinese="4:端子脉冲设定" English="4: Terminal Pulse Setting" />
  </F0010>
  <F0011>
    <Message Style="0" Chinese="0：操作面板运行命令通道" English="0: Keypad operation command channel" />
    <Message Style="0" Chinese="1:端子运行命令通道" English="1: terminal operation command channel" />
    <Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯命令通道" English="2:SCI communication command channel" />
  </F0011>
  <F0012>
    <Message Style="0" Chinese="0：操作面板运行方向切换" English="0: Keypad operation direction switching " />
    <Message Style="0" Chinese="1:远程本地切换" English="1: Remote Local Switching" />
    <Message Style="0" Chinese="2:多功能键无效" English="2: Invalid Multifunction Key" />
  </F0012>
  <F0014>
    <Message Style="1" Chinese="个位:设定频率掉电存储选择" English="Unit: Set Frequency Storage Select in Power off " />
    <Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="0: Not Stored" />
    <Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="1: Stored to F00.13" />
    <Message Style="1" Chinese="十位:设定频率停机控制选择" English="Tenths: set frequency stop control selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:停机时设定频率保持" English="0: set frequency at stop" />
    <Message Style="1" Chinese="1:停机时设定频率恢复至F00.13" English="1: The set frequency is restored to F00.13 when stopped." />
    <Message Style="1" Chinese="百位:SCI设定频率掉电存储选择" English=" Hundreds: SCI set frequency storage selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="0: Power Failure Not Stored in power off" />
    <Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="1: Stored to F00.13" />
  </F0014>
  <F0017>
    <Message Style="0" Chinese="0:方向一致" English="0: Uniform Direction" />
    <Message Style="0" Chinese="1:方向取反" English="1: Reverse Direction" />
  </F0017>
  <F0018>
    <Message Style="0" Chinese="0:允许反转" English="0: Allow Reverse" />
    <Message Style="0" Chinese="1:禁止反转" English="1: Prohibit Reverse" />
  </F0018>
  <F0101>
    <Message Style="1" Chinese="个位:菜单模式选择" English="Units: Menu Mode Select" />
    <Message Style="1" Chinese="0:标准菜单模式" English="0: Standard Menu Mode" />
    <Message Style="1" Chinese="1:校验菜单模式(显示与厂家设定值不一致的参数)" English="1: Verify menu mode (displays parameters that do not match the manufacturer's settings)" />
    <Message Style="1" Chinese="十位:定制菜单控制" English="Digit: Custom Menu Control" />
    <Message Style="1" Chinese="0:允许修改U组映射关系" English="0: Allow modification of U group mapping" />
    <Message Style="1" Chinese="1:禁止修改U组映射关系" English="1: Do not modify U group mappings" />
  </F0101>
  <F0102>
    <Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="0: No action" />
    <Message Style="0" Chinese="1:恢复出厂参数" English="1: Restore Factory Parameters" />
    <Message Style="0" Chinese="2:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定" English="2: Keypad EEPROM memory parameter 1 download to current function code " />
    <Message Style="0" Chinese="3:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定" English="3: Keypad EEPROM memory parameter 2 download to current function code " />
    <Message Style="0" Chinese="4:清除故障" English="4: Clear Fault" />
  </F0102>
  <F0103>
    <Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="0: No action" />
    <Message Style="0" Chinese="1:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数1" English="1: The current function code is uploaded to the keypad EEPROM memory parameter 1" />
    <Message Style="0" Chinese="2:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数2" English="2: Current function code is uploaded to keypad EEPROM storage parameter 2" />
  </F0103>
  <F0200>
    <Message Style="0" Chinese="0:从起动DWELL频率起动" English="0: Start from the start DWELL frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="1:先制动再从起动DWELL频率起动" English="1: brake firstly and start from the DWELL frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="2:转速跟踪再起动" English="2: Speed tracking restart" />
  </F0200>
  <F0206>
    <Message Style="0" Chinese="0:基于残压搜索" English="0: search based on residual voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="1:基于电流搜索" English="1: Search based on current" />
  </F0206>
  <F0207>
    <Message Style="0" Chinese="0:从最大输出频率开始进行转速搜索" English="0: Rpm search from the maximum output frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="1:从停机时刻的频率开始进行速度搜索" English="1: Rpm search from stop frequency" />
  </F0207>
  <F0213>
    <Message Style="0" Chinese="0:减速停机" English="0: Slow Down" />
    <Message Style="0" Chinese="1:自由停机" English="1: Free Stop" />
    <Message Style="0" Chinese="2:减速停机+直流制动" English="2: Deceleration stop + DC brake" />
  </F0213>
  <F0400>
    <Message Style="0" Chinese="0:PID控制无效" English="0: invalid PID control" />
    <Message Style="0" Chinese="1:PID控制有效" English="1: Valid PID Control" />
  </F0400>
  <F0401>
    <Message Style="0" Chinese="0:数字给定" English="0: digital  given" />
    <Message Style="0" Chinese="1:模拟量给定" English="1: Analog given" />
    <Message Style="0" Chinese="2:端子脉冲给定" English="2: terminal pulse given" />
  </F0401>
  <F0402>
    <Message Style="0" Chinese="0:模拟量反馈" English="0: Analog Feedback" />
    <Message Style="0" Chinese="1:端子脉冲反馈" English="1: Terminal Pulse Feedback" />
  </F0402>
  <F0411>
    <Message Style="0" Chinese="0:由F04.13设定" English="0: Set by F04.13" />
    <Message Style="0" Chinese="1:由模拟量设定" English="1: set by analog" />
    <Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="2: Set by terminal pulse" />
  </F0411>
  <F0412>
    <Message Style="0" Chinese="0:由F04.14设定" English="0: Set by F04.14" />
    <Message Style="0" Chinese="1:由模拟量设定" English="1: set by analog" />
    <Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="2: Set by terminal pulse" />
  </F0412>
  <F0415>
    <Message Style="0" Chinese="0:正特性" English="0: Positive Characteristics" />
    <Message Style="0" Chinese="1:负特性" English="1: Negative Characteristics" />
  </F0415>
  <F0416>
    <Message Style="0" Chinese="0:积分项到达积分项上下限时停止积分" English="0: Stop integration when integral reaches the upper and lower limits of integral " />
    <Message Style="0" Chinese="1:积分项到达积分项上下限时继续积分" English="1: Continue to integrate when integral reaches the upper and lower limit of integral " />
  </F0416>
  <F0418>
    <Message Style="0" Chinese="0:PID调节禁止反转" English="0: PID adjustment prohibited to reverse" />
    <Message Style="0" Chinese="1:PID调节允许反转" English="1: PID adjustment allowed to reverse" />
  </F0418>
  <F0500>
    <Message Style="1" Chinese="个位：AI1特性曲线选择" English="unit: AI1 characteristic curve selection" />
    <Message Style="1" Chinese="十位：AI2特性曲线选择" English="tens: AI2 characteristic curve selection" />
    <Message Style="1" Chinese="百位：AI3特性曲线选择" English=" Hundreds: AI3 characteristic curve selection" />
    <Message Style="1" Chinese="千位：AI4特性曲线选择" English="thousands: AI4 characteristic curve selection" />
    <Message Style="1" Chinese="万位：脉冲输入特性曲线选择" English="ten thousand: pulse input characteristic selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:直线1" English="0: Straight Line 1" />
    <Message Style="1" Chinese="1:直线21" English="1: Straight Line 21" />
    <Message Style="1" Chinese="2:折线" English="2: Polyline" />
  </F0500>
  <F0615>
    <Message Style="0" Chinese="0:PLC运行无效" English="0: PLC operation invalid" />
    <Message Style="0" Chinese="1:使能PLC运行" English="1: Enable PLC " />
  </F0615>
  <F0616>
    <Message Style="1" Chinese="个位：PLC运行方式选择" English="unit: PLC operation mode selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:单循环后停机" English="0: Stop after single cycle" />
    <Message Style="1" Chinese="1:单循环后保持最终值" English="1: Maintain final value after single cycle" />
    <Message Style="1" Chinese="2:连续循环" English="2: Continuous Loop" />
    <Message Style="1" Chinese="十位：PLC中断运行再起动方式选择" English="Tens: PLC interrupt operation restart mode selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:从第一段开始运行" English="0: Run from the first paragraph" />
    <Message Style="1" Chinese="1:从中断时刻的阶段频率继续运行" English="1: Continue from the phase frequency of interruption" />
    <Message Style="1" Chinese="2:从中断时刻的运行频率继续运行" English="2: Continue to run from the operating frequency of interruption" />
    <Message Style="1" Chinese="百位：掉电时PLC状态参数存储选择" English=" Hundreds: PLC state parameter storage selection at power down" />
    <Message Style="1" Chinese="0:不存储" English="0: Not stored" />
    <Message Style="1" Chinese="1:存储" English="1:Storage" />
    <Message Style="1" Chinese="千位：PLC阶段时间单位选择" English="Thousands: PLC time unit selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:秒" English="0: second" />
    <Message Style="1" Chinese="1:分" English="1: minutes" />
  </F0616>
  <F0617>
    <Message Style="1" Chinese="个位：PLC各阶段运行频率选择" English="Units: PLC operating frequency selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:多段频率设定" English="0: Multiple Frequency Settings" />
    <Message Style="1" Chinese="1:由F00.10确定" English="1: Determined by F00.10" />
    <Message Style="1" Chinese="十位：PLC各阶段运行方向选择" English="Tens: PLC direction of operation selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:正向" English="0: Forward" />
    <Message Style="1" Chinese="1:反向" English="1: Reverse" />
    <Message Style="1" Chinese="2:由运行命令确定" English="2: Determined by running command" />
    <Message Style="1" Chinese="百位：PLC各阶段加减速时间选择" English=" Hundreds: PLC's acceleration/deceleration time selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:加减速时间1" English="0: Acceleration/Deceleration Time 1" />
    <Message Style="1" Chinese="1:加减速时间2" English="1: Acceleration/Deceleration Time 2" />
    <Message Style="1" Chinese="2:加减速时间3" English="2: Acceleration/Deceleration Time 3" />
    <Message Style="1" Chinese="3:加减速时间4" English="3: Acceleration/Deceleration Time 4" />
  </F0617>
  <F0619>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0619>
  <F0621>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0621>
  <F0623>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0623>
  <F0625>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0625>
  <F0627>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0627>
  <F0629>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0629>
  <F0631>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0631>
  <F0633>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0633>
  <F0635>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0635>
  <F0637>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0637>
  <F0639>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0639>
  <F0641>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0641>
  <F0643>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0643>
  <F0645>
    <Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
  </F0645>
  <F0700>
    <Message Style="0" Chinese="0:不用摆频功能" English="0: Without Swing frequency function" />
    <Message Style="0" Chinese="1:使用摆频功能" English="1: Swing frequency Function" />
  </F0700>
  <F0701>
    <Message Style="1" Chinese="个位：投入方式" English="Unit:Input Method" />
    <Message Style="1" Chinese="0:自动投入方式" English="0: Automatic Engagement Mode" />
    <Message Style="1" Chinese="1:端子手动投入方式" English="1: Terminal manual input mode" />
    <Message Style="1" Chinese="十位：摆频控制" English="Tens: Swing frequency control" />
    <Message Style="1" Chinese="0:相对于摆幅中心频率" English="0: Relative to Swing Center Frequency" />
    <Message Style="1" Chinese="1:相对于最大输出频率" English="1: Relative to the maximum output frequency" />
    <Message Style="1" Chinese="百位：摆频停机起动方式选择" English=" Hundreds: Select the pendulous stop start mode" />
    <Message Style="1" Chinese="0:按停机前记忆的状态起动" English="0: Start by remembering before shutdown" />
    <Message Style="1" Chinese="1:重新开始起动" English="1: Restart Start" />
    <Message Style="1" Chinese="千位：摆频状态掉电存储" English="Thousands: Pendulum State Power Down Storage" />
    <Message Style="1" Chinese="0:掉电存储摆频状态" English="0: Power-saving Storage Oscillation Status" />
    <Message Style="1" Chinese="1:掉电不存储摆频状态" English="1: Power-off does not store wobble status" />
  </F0701>
  <F0806>
    <Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
    <Message Style="0" Chinese="1:静止自整定" English="1: Static Self-Tuning" />
    <Message Style="0" Chinese="2:旋转自整定" English="2: Rotation Auto-tuning" />
  </F0806>
  <F0900>
    <Message Style="0" Chinese="0:直线" English="0: Straight" />
    <Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="1: Square Curve" />
    <Message Style="0" Chinese="2:1.2次冥曲线" English="2:1.2 Times Curve" />
    <Message Style="0" Chinese="3:1.7次冥曲线" English="3:1.7 Times Curve" />
    <Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="4: User Defined Curve" />
  </F0900>
  <F0914>
    <Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
    <Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="1: Always Action" />
    <Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="2: Do not move only when decelerating" />
  </F0914>
  <F0915>
    <Message Style="0" Chinese="0:根据励磁分量抑制震荡" English="0: Suppression of oscillation based on excitation components" />
    <Message Style="0" Chinese="1:根据转矩分量抑制震荡" English="1: Suppression of oscillation based on torque component" />
  </F0915>
  <F1300>
    <Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="0: V/f control without PG" />
    <Message Style="0" Chinese="1:保留" English="1: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="2: Vector Control without PG" />
  </F1300>
  <F1307>
    <Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
    <Message Style="0" Chinese="1:静止自整定" English="1: Static Self-Tuning" />
    <Message Style="0" Chinese="2:旋转自整定" English="2: Rotation Auto-tuning" />
  </F1307>
  <F1316>
    <Message Style="0" Chinese="0:直线" English="0: Straight" />
    <Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="1: Square Curve" />
    <Message Style="0" Chinese="2:1.2次幂曲线" English="2:1.2 power curve" />
    <Message Style="0" Chinese="3:1.7次幂曲线" English="3:1.7th power curve" />
    <Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="4: User Defined Curve" />
  </F1316>
  <F1330>
    <Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
    <Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="1: Always Action" />
    <Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="2: Do not move only when decelerating" />
  </F1330>
  <F1331>
    <Message Style="0" Chinese="0:根据励磁分量抑制震荡" English="0: Suppression of oscillation based on excitation components" />
    <Message Style="0" Chinese="1:根据转矩分量抑制震荡" English="1: Suppression of oscillation based on torque component" />
  </F1331>
  <F1500>
    <Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="1:变频器使能" English="1: Drive enabled" />
    <Message Style="0" Chinese="2:正转功能" English="2: Forward Function" />
    <Message Style="0" Chinese="3:反转功能" English="3: Reverse Function" />
    <Message Style="0" Chinese="4:三线式运转控制" English="4: Three-line operation control" />
    <Message Style="0" Chinese="5:频率设定通道选择1" English="5: Frequency Setting Channel Selection 1" />
    <Message Style="0" Chinese="6:频率设定通道选择2" English="6: Frequency Setting Channel Selection 2" />
    <Message Style="0" Chinese="7:频率设定通道选择3" English="7: Frequency setting channel selection 3" />
    <Message Style="0" Chinese="8:频率切换至AI" English="8: Frequency Switch to AI" />
    <Message Style="0" Chinese="9:运行命令通道选择1" English="9: Run Command Channel Select 1" />
    <Message Style="0" Chinese="10:运行命令通道选择2" English="10: Run Command Channel Select 2" />
    <Message Style="0" Chinese="11:命令切换至端子" English="11: Command  is Switched to Terminal" />
    <Message Style="0" Chinese="12:外部停机指令输入" English="12: External stop command input" />
    <Message Style="0" Chinese="13:多段频率端子1" English="13: Multi-frequency terminal 1" />
    <Message Style="0" Chinese="14:多段频率端子2" English="14: Multi-frequency terminal 2" />
    <Message Style="0" Chinese="15:多段频率端子3" English="15: Multi-frequency terminal 3" />
    <Message Style="0" Chinese="16:多段频率端子4" English="16: Multi-frequency terminal 4" />
    <Message Style="0" Chinese="17:频率递增(UP)指令" English="17: Frequency Increment (UP) Instruction" />
    <Message Style="0" Chinese="18:频率递减(DN)指令" English="18: Frequency Decrease (DN) Instruction" />
    <Message Style="0" Chinese="19:辅助设定频率清零" English="19: Clear auxiliary setting frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="20:正转点动1命令" English="20: Forward Jog 1 Command" />
    <Message Style="0" Chinese="21:反转点动1命令" English="21: Reverse Jog 1 Command" />
    <Message Style="0" Chinese="22:正转点动2命令" English="22: Forward Jog 2 Command" />
    <Message Style="0" Chinese="23:反转点动2命令" English="23: Reverse Jog 2 Command" />
    <Message Style="0" Chinese="24:点动1命令控制输入" English="24: jog 1 command control input" />
    <Message Style="0" Chinese="25:点动1方向控制输入" English="25: jog 1 direction control input" />
    <Message Style="0" Chinese="26:加减速时间选择端子1" English="26: Acceleration/deceleration time selection terminal 1" />
    <Message Style="0" Chinese="27:加减速时间选择端子2" English="27: Acceleration/deceleration time selection terminal 2" />
    <Message Style="0" Chinese="28:加减速模式选择" English="28: Acceleration/deceleration mode selection" />
    <Message Style="0" Chinese="29:加减速禁止" English="29: Prohibit acceleration/deceleration" />
    <Message Style="0" Chinese="30:简易PLC暂停运行指令" English="30: Simple PLC pause command" />
    <Message Style="0" Chinese="31:PLC停机状态复位" English="31: PLC stop status reset" />
    <Message Style="0" Chinese="32:过程PID暂停" English="32: Process PID pause" />
    <Message Style="0" Chinese="33:过程PID禁止" English="33: Process PID Forbidden" />
    <Message Style="0" Chinese="34:PID积分保持" English="34:PID integral retention" />
    <Message Style="0" Chinese="35:PID积分清除" English="35:PID Integral Clearance" />
    <Message Style="0" Chinese="36:摆频投入" English="36: Swing frequency input" />
    <Message Style="0" Chinese="37:摆频状态复位" English="37: Traverse State Reset" />
    <Message Style="0" Chinese="38:停机直流制动投入" English="38: DC brake input at shutdown" />
    <Message Style="0" Chinese="39:外部中断常开触点输入" English="39: External interrupt normally open contact input" />
    <Message Style="0" Chinese="40:外部中断常闭触点输入" English="40: external interrupt normally closed contact input" />
    <Message Style="0" Chinese="41:自由停机常开输入" English="41: Free stop normally open input" />
    <Message Style="0" Chinese="42:自由停机常闭输入" English="42: free-stop normally closed input" />
    <Message Style="0" Chinese="43:紧急停机" English="43: Emergency Stop" />
    <Message Style="0" Chinese="44:外部故障常开输入" English="44: external fault normally open input" />
    <Message Style="0" Chinese="45:外部故障常闭输入" English="45: External fault normally closed input" />
    <Message Style="0" Chinese="46:外部(RST)输入" English="46: External (RST) input" />
    <Message Style="0" Chinese="47:电机1,2切换" English="47: Motor 1,2 Switch" />
    <Message Style="0" Chinese="48:定时功能输入" English="48: Timer function input" />
    <Message Style="0" Chinese="49:实际长度清零输入" English="49: Actual length clearing input" />
    <Message Style="0" Chinese="50:计数器清零信号输入" English="50: Counter clearing signal input" />
    <Message Style="0" Chinese="51:计数器触发信号输入" English="51: Counter trigger signal input" />
    <Message Style="0" Chinese="52:长度计数输入(仅DI6)" English="52: Length count input (DI6 only)" />
    <Message Style="0" Chinese="53:脉冲频率输入(仅DI6)" English="53: Pulse frequency input (DI6 only)" />
  </F1500>
  <F1501>
    <Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
  </F1501>
  <F1502>
    <Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
  </F1502>
  <F1503>
    <Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
  </F1503>
  <F1504>
    <Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
  </F1504>
  <F1505>
    <Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
  </F1505>
  <F1509>
    <Message Style="3" Chinese="F1500" English="F1500" />
  </F1509>
  <F1513>
    <Message Style="0" Chinese="0:2ms" English="0:2ms" />
    <Message Style="0" Chinese="1:4ms" English="1:4ms" />
    <Message Style="0" Chinese="2:8ms" English="2:8ms" />
  </F1513>
  <F1515>
    <Message Style="1" Chinese="Bit0(DI1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit0(DI1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit1(DI2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit1(DI2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit2(DI3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit2(DI3)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit3(DI4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit3(DI4)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit4(DI5)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit4(DI5)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit5(DI6)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit5(DI6)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit6(DI7)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit6(DI7)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit7(DI8)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit7(DI8)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit8(DI9)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit8(DI9)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
  </F1515>
  <F1516>
    <Message Style="0" Chinese="0:两线式运转模式1" English="0: Two-line operation mode 1" />
    <Message Style="0" Chinese="1:两线式运转模式2" English="1: Two-line operation mode 2" />
    <Message Style="0" Chinese="2:三线式运转模式1" English="2: Three-line operation mode 1" />
    <Message Style="0" Chinese="3:三线式运转模式2" English="3: Three-line operation mode 2" />
  </F1516>
  <F1517>
    <Message Style="0" Chinese="0:自由停机" English="0: Free Stop" />
    <Message Style="0" Chinese="1:紧急停机" English="1: Emergency Stop" />
    <Message Style="0" Chinese="2:减速停机" English="2: Slow down" />
    <Message Style="0" Chinese="3:继续运行" English="3: Continue to run" />
  </F1517>
  <F1518>
    <Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="1:变频器准备完毕" English="1: The inverter is ready" />
    <Message Style="0" Chinese="2:变频器运行中" English="2: Drive Running" />
    <Message Style="0" Chinese="3:变频器正转运行" English="3: The inverter is running forward" />
    <Message Style="0" Chinese="4:变频器反转运行" English="4: Inverter Reverse Operation" />
    <Message Style="0" Chinese="5:直流制动中" English="5: DC braking" />
    <Message Style="0" Chinese="6:变频器零速" English="6: Drive Zero Speed" />
    <Message Style="0" Chinese="7:变频器零速运行中" English="7: Inverter zero speed operation" />
    <Message Style="0" Chinese="8:保留" English="8: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="9:频率水平检测信号FDT1" English="9: Frequency Level Detection Signal FDT1" />
    <Message Style="0" Chinese="10:频率水平检测信号FDT2" English="10: Frequency Level Detection Signal FDT2" />
    <Message Style="0" Chinese="11:频率到达FAR" English="11: Frequency reaches FAR" />
    <Message Style="0" Chinese="12:变频器上限限制" English="12: Inverter Limit" />
    <Message Style="0" Chinese="13:变频器下限限制行" English="13: inverter lower limit line" />
    <Message Style="0" Chinese="14:摆频上下限限制" English="14: Wobble frequency upper and lower limits" />
    <Message Style="0" Chinese="15:简易PLC运行中" English="15: Simple PLC operation" />
    <Message Style="0" Chinese="16:简易PLC运转暂停" English="16: Suspension of simple PLC operation" />
    <Message Style="0" Chinese="17:简易PLC循环完成" English="17: Simple PLC cycle completed" />
    <Message Style="0" Chinese="18:简易PLC阶段运转完成" English="18: Simple PLC Stage Operation Completed" />
    <Message Style="0" Chinese="19:简易PLC运转完成" English="19: Simple PLC operation completed" />
    <Message Style="0" Chinese="20:来自SCI通讯的数据输出" English="20: Data Output from SCI Communication" />
    <Message Style="0" Chinese="21:设定运行时间到达" English="21:Set run time to arrive" />
    <Message Style="0" Chinese="22:定时功能输出" English="22: Timer Output" />
    <Message Style="0" Chinese="23:设定计数值到达" English="23: Set the count value to arrive" />
    <Message Style="0" Chinese="24:指定计数值到达" English="24: Specified counter value arrives" />
    <Message Style="0" Chinese="25:设定长度到达" English="25: Set Length Arrival" />
    <Message Style="0" Chinese="26:电机1,2指示" English="26: motor 1,2 indicates" />
    <Message Style="0" Chinese="27:保留" English="27: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="28:保留" English="28: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="29:欠压封锁中" English="29: Undervoltage Lockout" />
    <Message Style="0" Chinese="30:过载检出" English="30: Overload Detection" />
    <Message Style="0" Chinese="31:变频器故障" English="31: Drive Fault" />
    <Message Style="0" Chinese="32:外部故障" English="32: External Fault" />
    <Message Style="0" Chinese="33:变偶去故障自动复位期间" English="33: During the auto-reset fault change" />
    <Message Style="0" Chinese="34:三相电源输入正向" English="34: Positive Three-phase Power Input" />
    <Message Style="0" Chinese="35:保留" English="35: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="36:保留" English="36: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="37:保留" English="37: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="38:高速脉冲输出(仅DO2)" English="38: High Speed Pulse Output (DO2 only)" />
  </F1518>
  <F1519>
    <Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
  </F1519>
  <F1520>
    <Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
  </F1520>
  <F1524>
    <Message Style="1" Chinese="Bit0(DO1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit0(DO1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit1(DO2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit1(DO2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit2(RLY1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit2(RLY1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit3(RLY2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit3(RLY2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit4(RLY3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit4(RLY3)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit5(RLY4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit5(RLY4)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit6(RLY5)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit6(RLY5)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit7(RLY6)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit7(RLY6)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit8(RLY7)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit8(RLY7)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit9(RLY8)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit9(RLY8)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit10(RLY9)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit10(RLY9)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
    <Message Style="1" Chinese="Bit11(RLY10)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit11(RLY10)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
  </F1524>
  <F1530>
    <Message Style="0" Chinese="0:按给定频率检出" English="0: Detected by given frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="1:按输出频率检出" English="1: Detected by output frequency" />
  </F1530>
  <F1533>
    <Message Style="0" Chinese="0:按给定频率检出" English="0: Detected by given frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="1:按输出频率检出" English="1: Detected by output frequency" />
  </F1533>
  <F1600>
    <Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="1:上限频率设定通道" English="1: Upper Frequency Setting Channel" />
    <Message Style="0" Chinese="2:频率设定通道" English="2: Frequency Setting Channel" />
    <Message Style="0" Chinese="3:辅助频率设定" English="3: Auxiliary Frequency Setting" />
    <Message Style="0" Chinese="4:过程PID给定" English="4: Process PID given" />
    <Message Style="0" Chinese="5:过程PID反馈" English="5: Process PID Feedback" />
    <Message Style="0" Chinese="6:过程PID调节上限" English="6: Process PID adjustment limit" />
    <Message Style="0" Chinese="7:过程PID调节下限" English="7: Process PID adjustment lower limit" />
    <Message Style="0" Chinese="8:电机过热信号输入(仅AI4)" English="8: Motor overheat signal input (AI4 only)" />
  </F1600>
  <F1601>
    <Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
  </F1601>
  <F1602>
    <Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
  </F1602>
  <F1619>
    <Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="1:输出频率(0-最大输出频率)" English="1: Output Frequency (0-Maximum Output Frequency)" />
    <Message Style="0" Chinese="2:给定频率(0-最大输出频率)" English="2: Given frequency (0-max output frequency)" />
    <Message Style="0" Chinese="3:电机转速(0-最大对应转速)" English="3: Motor Speed (0-Maximum Speed)" />
    <Message Style="0" Chinese="4:输出电流(0-2倍变频器额定电流)" English="4: Output current (0-2 times inverter rated current)" />
    <Message Style="0" Chinese="5:输出电流(0-2倍电机额定电流)" English="5: Output current (0-2 times the motor rated current)" />
    <Message Style="0" Chinese="6:保留" English="6: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="7:保留" English="7: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="8:保留" English="8: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="9:保留" English="9: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="10:输出转矩(0-倍额定电机转矩)" English="10: Output Torque (0-times rated motor torque)" />
    <Message Style="0" Chinese="11:输出电压(0-1.2倍变频器额定电压)" English="11: Output voltage (0-1.2 times rated inverter voltage)" />
    <Message Style="0" Chinese="12:直流母线电压(0-2.2倍变频器额定电压)" English="12: DC bus voltage (0-2.2 times inverter rated voltage)" />
    <Message Style="0" Chinese="13:输出功率(0-2倍电机额定功率)" English="13: Output Power (0-2 times rated motor power)" />
    <Message Style="0" Chinese="14:AI1输出(-10~10v/0~20mA)" English="14:AI1 output (-10~10v/0~20mA)" />
    <Message Style="0" Chinese="15:AI2输出(-10~10v/0~20mA)" English="15:AI2 output (-10~10v/0~20mA)" />
    <Message Style="0" Chinese="16:AI3输出(-10~10v/0~20mA)" English="16:AI3 output (-10~10v/0~20mA)" />
    <Message Style="0" Chinese="17:AI4输出(-10~10v/0~20mA)" English="17:AI4 output (-10~10v/0~20mA)" />
    <Message Style="0" Chinese="18:输出频率(-1倍~1倍最大输出频率)" English="18: Output frequency (-1 times to 1 times the maximum output frequency)" />
    <Message Style="0" Chinese="19:给定频率(-1倍~1倍最大输出频率)" English="19: Given frequency (-1 times ~1 times maximum output frequency)" />
  </F1619>
  <F1620>
    <Message Style="2" Chinese="F1619" English="F1619" />
  </F1620>
  <F1621>
    <Message Style="2" Chinese="F1619" English="F1619" />
  </F1621>
  <F1700>
    <Message Style="0" Chinese="0:1-8-2格式,无校验,RTU" English="0:1-8-2 format, no verification, RTU" />
    <Message Style="0" Chinese="1:1-8-1格式,偶校验,RTU" English="1:1-8-1 format, even parity, RTU" />
    <Message Style="0" Chinese="2:1-8-1格式,奇校验,RTU" English="2:1-8-1 format, odd parity, RTU" />
    <Message Style="0" Chinese="3:1-7-2格式,无校验,ASCII" English="3:1-7-2 format, no verification, ASCII" />
    <Message Style="0" Chinese="4:1-7-1格式,偶校验,ASCII" English="4:1-7-1 format, even parity, ASCII" />
    <Message Style="0" Chinese="5:1-7-1格式,奇校验,ASCII" English="5:1-7-1 format, odd parity, ASCII" />
  </F1700>
  <F1701>
    <Message Style="0" Chinese="0:1200bps" English="0:1200bps" />
    <Message Style="0" Chinese="1:2400bps" English="1:2400bps" />
    <Message Style="0" Chinese="2:4800bps" English="2:4800bps" />
    <Message Style="0" Chinese="3:9600bps" English="3:9600bps" />
    <Message Style="0" Chinese="4:19200bps" English="4:19200bps" />
    <Message Style="0" Chinese="5:38400bps" English="5:38400bps" />
  </F1701>
  <F1706>
    <Message Style="0" Chinese="0:自由停机" English="0: Free Stop" />
    <Message Style="0" Chinese="1:紧急停机" English="1: Emergency Stop" />
    <Message Style="0" Chinese="2:减速停机" English="2: Slow down" />
    <Message Style="0" Chinese="3:继续运行" English="3: Continue to run" />
  </F1706>
  <F1707>
    <Message Style="2" Chinese="F1706" English="F1706" />
  </F1707>
  <F1708>
    <Message Style="2" Chinese="F1706" English="F1706" />
  </F1708>
  <F1800>
    <Message Style="0" Chinese="0:汉语" English="0: Chinese" />
    <Message Style="0" Chinese="1:英语" English="1:English" />
  </F1800>
  <F1802>
    <Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="1:变频器额定电流" English="1: Inverter Rated Current" />
    <Message Style="0" Chinese="2:变频器扩展功能" English="2: Drive Expansion Function" />
    <Message Style="0" Chinese="3:变频器状态" English="3: Drive Status" />
    <Message Style="0" Chinese="4:主设定频率通道" English="4: Main set frequency channel" />
    <Message Style="0" Chinese="5:主设定频率" English="5: Main set frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="6:辅助设定频率" English="6: Auxiliary setting frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="7:设定频率" English="7: Setting Frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="8:给定频率" English="8: Given Frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="9:输出频率" English="9: Output Frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="10:设定转速" English="10: Set Speed" />
    <Message Style="0" Chinese="11:运行转速" English="11: Operating Speed" />
    <Message Style="0" Chinese="12:三相电源输入相序" English="12: Three-phase power input phase sequence" />
    <Message Style="0" Chinese="13:输出电压" English="13: Output Voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="14:输出电流" English="14: Output Current" />
    <Message Style="0" Chinese="15:保留" English="15: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="16:输出转矩" English="16: Output Torque" />
    <Message Style="0" Chinese="17:输出功率" English="17: Output Power" />
    <Message Style="0" Chinese="18:直流母线电压" English="18: DC Bus Voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="19:面板电位计输入电压" English="19: panel potentiometer input voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="20:AI1输入电压" English="20:AI1 input voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="21:AI1输入电压(处理后)" English="21: AI1 input voltage (after processing)" />
    <Message Style="0" Chinese="22:AI2输入电压" English="22:AI2 input voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="23:AI2输入电压(处理后)" English="23: AI2 input voltage (after processing)" />
    <Message Style="0" Chinese="24:AI3输入电压" English="24:AI3 input voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="25:AI3输入电压(处理后)" English="25: AI3 input voltage (after processing)" />
    <Message Style="0" Chinese="26:AI4输入电压" English="26:AI4 input voltage" />
    <Message Style="0" Chinese="27:AI4输入电压(处理后)" English="27:AI4 input voltage (after processing)" />
    <Message Style="0" Chinese="28:DI6端子脉冲输入频率" English="28: DI6 terminal pulse input frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="29:AO1输出" English="29:AO1 output" />
    <Message Style="0" Chinese="30:AO2输出" English="30:AO2 output" />
    <Message Style="0" Chinese="31:高速输出脉冲频率" English="31: High Speed Output Pulse Frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="32:散热器温度" English="32: Radiator Temperature" />
    <Message Style="0" Chinese="33:保留" English="33: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="34:保留" English="34: Reserve" />
    <Message Style="0" Chinese="35:保留" English="35: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="36:保留" English="36: Reserved" />
    <Message Style="0" Chinese="37:过程PID给定" English="37: Process PID given" />
    <Message Style="0" Chinese="38:过程PID反馈" English="38: Process PID Feedback" />
    <Message Style="0" Chinese="39:过程PID误差" English="39: Process PID Error" />
    <Message Style="0" Chinese="40:过程PID积分值" English="40: Process PID Integration Value" />
    <Message Style="0" Chinese="41:过程PID输出" English="41: Process PID Output" />
    <Message Style="0" Chinese="42:外部计数值" English="42: External count value" />
    <Message Style="0" Chinese="43:输入端子状态" English="43: Input Terminal Status" />
    <Message Style="0" Chinese="44:输出端子状态" English="44: Output Terminal Status" />
    <Message Style="0" Chinese="45:MODBUS通讯状态" English="45:MODBUS Communication Status" />
    <Message Style="0" Chinese="46:实际长度" English="46: Actual Length" />
    <Message Style="0" Chinese="47:累计长度" English="47: Cumulative Length" />
    <Message Style="0" Chinese="48:通电时间累计(小时)" English="48: Cumulative power-on time (hours)" />
    <Message Style="0" Chinese="49:运行时间累计(小时)" English="49: Accumulated Hours (Hours)" />
  </F1802>
  <F1803>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1803>
  <F1804>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1804>
  <F1805>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1805>
  <F1806>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1806>
  <F1807>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1807>
  <F1808>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1808>
  <F1809>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1809>
  <F1810>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1810>
  <F1811>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1811>
  <F1812>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1812>
  <F1813>
    <Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
  </F1813>
  <F1900>
    <Message Style="0" Chinese="0:无辅助频率通道" English="0: No auxiliary channel" />
    <Message Style="0" Chinese="1:数字设定1" English="1: Number Setting 1" />
    <Message Style="0" Chinese="2:数字设定2" English="2: Digital Setting 2" />
    <Message Style="0" Chinese="3:数字设定3" English="3: Digital Setting 3" />
    <Message Style="0" Chinese="4:AI模拟设定" English="4:AI Simulation Setting" />
    <Message Style="0" Chinese="5:端子脉冲设定" English="5: Terminal pulse setting" />
    <Message Style="0" Chinese="6:过程PID输出" English="6: Process PID Output" />
  </F1900>
  <F1901>
    <Message Style="0" Chinese="0:主设定+辅助设定" English="0: Main setting + auxiliary setting" />
    <Message Style="0" Chinese="1:主设定-辅助设定" English="1: Main Settings - Auxiliary Settings" />
    <Message Style="0" Chinese="2:MAX(主设定,辅助设定)" English="2:MAX (main setting, auxiliary setting)" />
    <Message Style="0" Chinese="3:MIN(主设定,辅助设定)" English="3:MIN (Main Settings, Auxiliary Settings)" />
    <Message Style="0" Chinese="4:主设定+辅助设定×主设定/最大输出频率" English="4: Main setting + auxiliary setting * main setting / maximum output frequency" />
    <Message Style="0" Chinese="5:主设定-辅助设定×主设定/最大输出频率" English="5: Main Settings - Auxiliary Settings * Main Settings / Maximum Output Frequency" />
  </F1901>
  <F1904>
    <Message Style="1" Chinese="个位:掉电存储选择" English="Units: Power Down Storage Select" />
    <Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储辅助频率" English="0: Do not store auxiliary frequencies when power off" />
    <Message Style="1" Chinese="1:掉电存储辅助频率到F19.03" English="1: Store auxiliary frequency to F19.03 with power off" />
    <Message Style="1" Chinese="十位:停机频率处理" English="Tenth place: Downtime Processing" />
    <Message Style="1" Chinese="0:停机后保持辅助频率" English="0: Maintaining Auxiliary Frequency After Downtime" />
    <Message Style="1" Chinese="1:停机后辅助频率恢复为F19.03" English="1: Auxiliary frequency is restored to F19.03 after downtime" />
  </F1904>
  <F1905>
    <Message Style="0" Chinese="0:不调整" English="0: Do not adjust" />
    <Message Style="0" Chinese="1:相对最大输出频率调整" English="1: Relative maximum output frequency adjustment" />
    <Message Style="0" Chinese="2:相对当前频率调整" English="2: Adjust with current frequency" />
  </F1905>
  <F1907>
    <Message Style="0" Chinese="0:自动停止" English="0: Autostop" />
    <Message Style="0" Chinese="1:立即停止" English="1: Stop Now" />
    <Message Style="0" Chinese="2:上电后风扇一直运行" English="2: The fan has been running since power on" />
  </F1907>
  <F1911>
    <Message Style="0" Chinese="0:按照频率指令运行" English="0: Run according to frequency command" />
    <Message Style="0" Chinese="1:保持停机状态,变频器没有输出" English="1: The inverter is not output when the inverter is stopped." />
    <Message Style="0" Chinese="2:按零频阀值运行" English="2: Run at zero frequency threshold" />
    <Message Style="0" Chinese="3:按零频运行" English="3: Run at zero frequency" />
  </F1911>
  <F1912>
    <Message Style="0" Chinese="0:禁止瞬停不停" English="0: Prohibit Non-stop Stopping" />
    <Message Style="0" Chinese="1:使能瞬停不停" English="1: Enable Instantaneous Stop" />
  </F1912>
  <F1916>
    <Message Style="0" Chinese="0:禁止停电再起动" English="0: Prohibit power failure and restart" />
    <Message Style="0" Chinese="1:使能停电再起动" English="1: Enable blackout restart" />
  </F1916>
  <F1918>
    <Message Style="0" Chinese="0:禁止过压失速" English="0: Prohibition of Overvoltage Stall" />
    <Message Style="0" Chinese="1:允许过压失速" English="1: Overvoltage stall allowed" />
  </F1918>
  <F1920>
    <Message Style="0" Chinese="0:无效" English="0: Invalid" />
    <Message Style="0" Chinese="1:加减速有效,恒速无效" English="1: Valid acceleration and deceleration, constant speed invalid" />
    <Message Style="0" Chinese="2:加减速,恒速由效" English="2: Acceleration/Deceleration, Constant Speed by Effect" />
  </F1920>
  <F1923>
    <Message Style="0" Chinese="0:上升沿有效" English="0: The rising edge is valid" />
    <Message Style="0" Chinese="1:电平有效" English="1: Level Valid" />
  </F1923>
  <F1932>
    <Message Style="0" Chinese="0:输出电平信号" English="0: Output Level Signal" />
    <Message Style="0" Chinese="1:输出500ms脉冲" English="1: Output 500ms pulse" />
  </F1932>
  <F1933>
    <Message Style="0" Chinese="0:自动清零" English="0: Automatically Cleared" />
    <Message Style="0" Chinese="1:保持不变" English="1: Maintain the same" />
  </F1933>
  <F1934>
    <Message Style="0" Chinese="0:自动清零" English="0: Automatically Cleared" />
    <Message Style="0" Chinese="1:保持不变" English="1: Maintain the same" />
  </F1934>
  <F2000>
    <Message Style="1" Chinese="个位:过载预报警检测选择" English="Units: Overload pre-alarm detection selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:运行期间一直检测" English="0: Detected at runtime" />
    <Message Style="1" Chinese="1:仅恒速运行时检测" English="1: detect only at constant speed" />
    <Message Style="1" Chinese="十位:过载预报警动作选择" English="Tenth place: Overload pre-alarm action selection" />
    <Message Style="1" Chinese="0:过载检出有效时,不报警并且持续运行" English="0: When overload detection is active, no alarm is reported and operation continues" />
    <Message Style="1" Chinese="1:过载检出有效时,报警、停机" English="1: When the overload detection is active, alarm, stop" />
    <Message Style="1" Chinese="百位:过载预报警检出量选择" English=" Hundreds: Overload Pre-alarm Detection Select " />
    <Message Style="1" Chinese="0:检出水平相对于电机额定电流" English="0: The detection level is relative to the rated current of the motor" />
    <Message Style="1" Chinese="1:检出水平相对于变频器额定电流" English="1: Detection level relative to inverter rated current" />
    <Message Style="1" Chinese="千位:电机类型选择" English="Thousands: Motor Type Select" />
    <Message Style="1" Chinese="0:普通电机" English="0: General Motors" />
    <Message Style="1" Chinese="1:变频电机" English="1: Variable frequency motor" />
    <Message Style="1" Chinese="万位:过载保护选择" English="Thousands: Overload Protection Select" />
    <Message Style="1" Chinese="0:过载保护使能" English="0: Overload Protection Enabled" />
    <Message Style="1" Chinese="1:过载保护屏蔽" English="1: Overload Protection Shield" />
  </F2000>
  <F2003>
    <Message Style="0" Chinese="0:输出掉载检出无效" English="0: Output Offload Checkout Invalid" />
    <Message Style="0" Chinese="1:运行过程中一直检测,检出后继续运行" English="1: Always detected during operation, continue after checking out" />
    <Message Style="0" Chinese="2:只在恒速时检出,检出后仍继续运行" English="2: Detected only at constant speed, still running after detection" />
    <Message Style="0" Chinese="3:运行过程中一直检出,检出后切断输出" English="3: Always detected during operation, cut off output after detection" />
    <Message Style="0" Chinese="4:只有恒速时检出,检出后切断输出" English="4: Only detected at constant speed, cut off output after detection" />
  </F2003>
  <F2020>
    <Message Style="1" Chinese="个位:自动复位期间" English="Unit: Automatic reset period" />
    <Message Style="1" Chinese="0:故障继电器不动作" English="0: Fault relay does not operate" />
    <Message Style="1" Chinese="1:故障继电器动作" English="1: Fault relay action" />
    <Message Style="1" Chinese="十位:欠压期间" English="Tenth place: Underpressure period" />
    <Message Style="1" Chinese="0:故障继电器不动作" English="0: Fault relay does not operate" />
    <Message Style="1" Chinese="1:故障继电器动作" English="1: Fault relay action" />
  </F2020>
  <F2021>
    <Message Style="1" Chinese="-Lu-:直流母线欠压" English="-Lu-: DC bus undervoltage" />
    <Message Style="1" Chinese="E001:加速过流" English="E001: Accelerating Overflow" />
    <Message Style="1" Chinese="E002:减速过流" English="E002: Deceleration overcurrent" />
    <Message Style="1" Chinese="E003:恒速过流" English="E003: Constant Overcurrent" />
    <Message Style="1" Chinese="E004:加速过压" English="E004: Accelerated Overpressure" />
    <Message Style="1" Chinese="E005:减速过压" English="E005: Deceleration Overpressure" />
    <Message Style="1" Chinese="E006:恒速过压" English="E006: Constant Overpressure" />
    <Message Style="1" Chinese="E007:过压失速" English="E007: Overpressure stall" />
    <Message Style="1" Chinese="E008:功率模块故障" English="E008: Power Module Failure" />
    <Message Style="1" Chinese="E009:散热器过热" English="E009: Heatsink Overheating" />
    <Message Style="1" Chinese="E010:制动单元故障" English="E010: Brake unit failure" />
    <Message Style="1" Chinese="E011:CPU故障" English="E011:CPU Failure" />
    <Message Style="1" Chinese="E012:参数自整定故障" English="E012: Parameter Auto-Tuning Failure" />
    <Message Style="1" Chinese="E013:上电缓冲接触器未吸合" English="E013: Power-on buffer contactor is not engaged" />
    <Message Style="1" Chinese="E014:电流检测电路故障" English="E014: Current Detection Circuit Failure" />
    <Message Style="1" Chinese="E015:输入缺相" English="E015: Input Phase Loss" />
    <Message Style="1" Chinese="E016:输出缺相" English="E016: Output Phase Loss" />
    <Message Style="1" Chinese="E017:变频器过载" English="E017: Drive overload" />
    <Message Style="1" Chinese="E018:变频器输出掉载" English="E018: Inverter Output Offloaded" />
    <Message Style="1" Chinese="E019:电机过载" English="E019: Motor overload" />
    <Message Style="1" Chinese="E020:电机过热" English="E020: Motor Overheating" />
    <Message Style="1" Chinese="E021:控制板EEPROM读写异常" English="E021: EEPROM read/write error on control board" />
    <Message Style="1" Chinese="E022:操作面片EPROM读写异常" English="E022: EPROM read/write exceptions" />
    <Message Style="1" Chinese="E023:参数设定错误" English="E023: parameter setting error" />
    <Message Style="1" Chinese="E024:外部设备故障" English="E024: External Device Failure" />
    <Message Style="1" Chinese="E025:PID给定丢失" English="E025: PID given lost" />
    <Message Style="1" Chinese="E026:PID反馈丢失" English="E026: Loss of PID Feedback" />
    <Message Style="1" Chinese="E027:PID反馈超限" English="E027: PID feedback limit" />
    <Message Style="1" Chinese="E028:SCI通讯超时" English="E028:SCI communication timeout" />
    <Message Style="1" Chinese="E029:SCI通讯错误" English="E029:SCI communication error" />
  </F2021>
  <F2302>
    <Message Style="0" Chinese="0:过调制使能无效" English="0: Overmodulation enabled" />
    <Message Style="0" Chinese="1:过调制使能有效" English="1: Overmodulation enabled" />
  </F2302>
</FunctionCode>