<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FunctionCode>
<F0000>
<Message Style="0" Chinese="0:速度控制" English="0: Speed Control" />
<Message Style="0" Chinese="1:转矩控制" English="1: Torque Control" />
</F0000>
<F0001>
<Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="0: V/f control without PG" />
<Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="2: Vector Control without PG" />
</F0001>
<F0002>
<Message Style="0" Chinese="0:G型机" English="0:G Model" />
<Message Style="0" Chinese="1:P型机" English="1:P model" />
</F0002>
<F0003>
<Message Style="0" Chinese="0:电机1" English="0: Motor 1" />
<Message Style="0" Chinese="1:电机2" English="1: Motor 2" />
</F0003>
<F0004>
<Message Style="0" Chinese="0:扩展卡无效" English="0: Invalid Expansion Card" />
<Message Style="0" Chinese="1:HD30-EIO扩展卡有效" English="1:HD30-EIO Expansion Card Available" />
<Message Style="0" Chinese="3:HD30-PIO扩展卡有效" English="3: HD30-PIO Expansion Card Valid" />
</F0004>
<F0007>
<Message Style="0" Chinese="0:数字设定" English="0: Digital Setting" />
<Message Style="0" Chinese="1:由模拟量输入设定" English="1: Set by analog input" />
<Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="2: Set by terminal pulse" />
<Message Style="0" Chinese="3:AI1设定" English="3:AI1 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="4:AI2设定" English="4:AI2 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="5:AI3设定" English="5:AI3 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="6:AI4设定" English="6:AI4 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="7:操作面板电位计设定" English="7: Panel Potentiometer Settings" />
</F0007>
<F0010>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板设定" English="0: Operation Panel Settings" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子设定" English="1: Terminal Settings" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯设定" English="2:SCI Communication Settings" />
<Message Style="0" Chinese="3:模拟量设定" English="3: Analog Settings" />
<Message Style="0" Chinese="4:端子脉冲设定" English="4: Terminal Pulse Setting" />
<Message Style="0" Chinese="6:AI1设定" English="6:AI1 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="7:AI2设定" English="7:AI2 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="8:AI3设定" English="8:AI3 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="9:AI4设定" English="9:AI4 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="10:操作面板电位计设定" English="10: Panel Potentiometer Settings" />
</F0010>
<F0011>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板运行命令通道" English="0: Operation panel operation command channel" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子运行命令通道" English="1: terminal operation command channel" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯命令通道" English="2:SCI communication command channel" />
</F0011>
<F0012>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板运行方向切换" English="0: Operation panel operation direction switch" />
<Message Style="0" Chinese="1:远程本地切换" English="1: Remote Local Switching" />
<Message Style="0" Chinese="2:多功能键无效" English="2: Invalid Multifunction Key" />
<Message Style="0" Chinese="3:U组快捷菜单" English="3: U group shortcut menu" />
</F0012>
<F0014>
<Message Style="1" Chinese="个位:数字设定频率掉电存储选择" English="Unit: Digit setting frequency Power-down memory selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="0: Power Failure Not Stored" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储" English="1: Power Down Storage" />
<Message Style="1" Chinese="十位:数字设定频率停机控制选择" English="Tenth place: digital setting frequency stop control selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:停机时设定频率保持" English="0: set frequency at stop" />
<Message Style="1" Chinese="1:停机时设定频率恢复为F00.13" English="1: The set frequency is restored to F00.13 when the machine is stopped" />
<Message Style="1" Chinese="百位:通讯设定频率存储选择" English="Hundreds: Communication set frequency storage selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="0: Power Failure Not Stored" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储" English="1: Power Down Storage" />
<Message Style="1" Chinese="千位:频率通道切换时设定频率存储选择" English="thousands: set the frequency storage option when switching frequency channels" />
<Message Style="1" Chinese="0:不保存" English="0: Don't Save" />
<Message Style="1" Chinese="1:保存" English="1: Save" />
</F0014>
<F0017>
<Message Style="0" Chinese="0:方向一致" English="0: Uniform Direction" />
<Message Style="0" Chinese="1:方向取反" English="1: Reverse Direction" />
</F0017>
<F0018>
<Message Style="0" Chinese="0:允许反转" English="0: Allow Reverse" />
<Message Style="0" Chinese="1:禁止反转" English="1: Prohibit Reverse" />
</F0018>
<F0020>
<Message Style="0" Chinese="0:使能" English="0: Enable" />
<Message Style="0" Chinese="1:无效" English="1: Invalid" />
</F0020>
<F0021>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止" English="0: Disable" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能" English="1: Enable" />
</F0021>
<F0026>
<Message Style="1" Chinese="个位:V/f控制运行时零频动作选择" English="unit: V/f control runtime zero-frequency action selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:不处理" English="0: Do not process" />
<Message Style="1" Chinese="1:变频器封锁输出" English="1: Inverter blocked output" />
<Message Style="1" Chinese="2:变频器按直流制动运行" English="2: Drive operated by DC brake" />
<Message Style="1" Chinese="十位:开环矢量运行时零频动作选择" English="Tenths: Zero-Range Vector Runtime Zero-Range Action Select" />
<Message Style="1" Chinese="百位:转矩控制时零频动作选择" English="Hundreds: Zero-frequency action selection during torque control " />
<Message Style="1" Chinese="0:不处理" English="0: Do not process" />
<Message Style="1" Chinese="1:变频器封锁输出" English="1: Inverter blocked output" />
<Message Style="1" Chinese="2:变频器按直流制动运行" English="2: Drive operated by DC brake" />
<Message Style="1" Chinese="3:变频器按预励磁运行" English="3: The inverter runs according to pre-excitation" />
</F0026>
<F0027>
<Message Style="1" Chinese="个位:面板命令绑定频率源选择" English="units: panel command binding frequency source selection" />
<Message Style="1" Chinese="十位:端子命令绑定频率源选择" English="Tens: Terminal command binding frequency source selection" />
<Message Style="1" Chinese="百位:通讯命令绑定频率源选择" English="Hundreds: Communication command binding frequency source selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:无绑定" English="0: No binding" />
<Message Style="1" Chinese="1:操作面板数字设定" English="1: Operator Panel Digital Settings" />
<Message Style="1" Chinese="2:端子数字设定" English="2: Terminal Number Setting" />
<Message Style="1" Chinese="3:SCI通讯设定" English="3:SCI Communication Settings" />
<Message Style="1" Chinese="5:端子脉冲设定" English="5: Terminal Pulse Setting" />
<Message Style="1" Chinese="7:AI1设定" English="7:AI1 Settings" />
<Message Style="1" Chinese="8:AI2设定" English="8:AI2 Settings" />
<Message Style="1" Chinese="9:AI3设定" English="9:AI3 Settings" />
<Message Style="1" Chinese="A:AI4设定" English="A:AI4 Settings" />
<Message Style="1" Chinese="b:操作面板电位计设定" English="b: Operator Panel Potentiometer Settings" />
<Message Style="1" Chinese="C:PID设定" English="C:PID Settings" />
<Message Style="1" Chinese="d:多段速设定" English="d: Multi-speed setting" />
</F0027>
<F0028>
<Message Style="0" Chinese="0:只在操作面板控制下有效" English="0: Only available under control of the operation panel" />
<Message Style="0" Chinese="1:在所有控制方式下有效" English="1: Valid under all control modes" />
</F0028>
<F0101>
<Message Style="1" Chinese="个位:菜单模式选择" English="Units: Menu Mode Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:标准菜单模式" English="0: Standard Menu Mode" />
<Message Style="1" Chinese="1:校验菜单模式(显示与厂家设定值不一致的参数)" English="1: Verify menu mode (displays parameters that do not match the manufacturer's settings)" />
<Message Style="1" Chinese="十位:定制菜单控制" English="tens: Custom Menu Control" />
<Message Style="1" Chinese="0:不锁定U组与F组参数的映射关系" English="0: Does not lock the mapping relationship between U group and F group parameters" />
<Message Style="1" Chinese="1:锁定U组与F组参数的映射关系" English="1: Locking the mapping relationship between U group and F group parameters" />
<Message Style="1" Chinese="百位:" English="Hundreds:" />
<Message Style="1" Chinese="0:密码保护后F组、U组参数可读取" English="0: Password protected F and U group parameters can be read" />
<Message Style="1" Chinese="1:密码保护后F组、U组参数禁止读取" English="1: Forbidden to read F and U group parameters after password protection" />
</F0101>
<F0102>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:恢复出厂参数" English="1: Restore Factory Parameters" />
<Message Style="0" Chinese="2:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定" English="2: Operation panel EEPROM memory parameter 1 download to current function code setting" />
<Message Style="0" Chinese="3:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定" English="3: Operation panel EEPROM memory parameter 2 download to current function code setting" />
<Message Style="0" Chinese="4:清除故障" English="4: Clear Fault" />
<Message Style="0" Chinese="5:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定（含电机参数）" English="5: Operation panel EEPROM memory parameter 1 download to current function code setting (including motor parameters)" />
<Message Style="0" Chinese="6:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定（含电机参数）" English="6: Operation panel EEPROM memory parameter 2 download to current function code setting (including motor parameters)" />
</F0102>
<F0103>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数1" English="1: The current function code setting is uploaded to the operation panel EEPROM memory parameter 1" />
<Message Style="0" Chinese="2:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数2" English="Current function code setting upload to operation panel EEPROM storage parameter 2" />
</F0103>
<F0200>
<Message Style="0" Chinese="0:从起动DWELL频率起动" English="0: Start from the start DWELL frequency" />
<Message Style="0" Chinese="1:先制动再从起动DWELL频率起动" English="1: Start and start from the DWELL frequency" />
<Message Style="0" Chinese="2:转速跟踪再起动" English="2: Speed tracking restart" />
</F0200>
<F0213>
<Message Style="0" Chinese="0:减速停机" English="0: Slow Down" />
<Message Style="0" Chinese="1:自由停机" English="1: Free Stop" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机+直流制动" English="2: Deceleration stop + DC brake" />
</F0213>
<F0219>
<Message Style="1" Chinese="个位:" English="Units:" />
<Message Style="1" Chinese="0:起动、停机方式等功能点动无效" English="0: Invalid Jog, Start, Stop, etc." />
<Message Style="1" Chinese="1:起动、停机方式等功能点动使能" English="1: start/stop mode, etc. function jog enable" />
<Message Style="1" Chinese="十位:" English="Ten:" />
<Message Style="1" Chinese="0:端子点动不优先" English="0: Terminal jog is not preferred" />
<Message Style="1" Chinese="1:端子点动优先" English="1: Terminal Jog First" />
</F0219>
<F0300>
<Message Style="1" Chinese="个位:加减速方式选择" English="Unit: Acceleration/Deceleration Mode Selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:直线加减速" English="0: Linear Acceleration/Deceleration" />
<Message Style="1" Chinese="1:S曲线加减速" English="1:S Curve Acceleration/Deceleration" />
<Message Style="1" Chinese="十位:加减速时间基准频率选择" English="Tenth place: Acceleration / deceleration time reference frequency selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:最大频率（F00.06）" English="0: Maximum Frequency (F00.06)" />
<Message Style="1" Chinese="1:设定频率" English="1: Setting Frequency" />
</F0300>
<F0400>
<Message Style="0" Chinese="0:PID控制无效" English="0: invalid PID control" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID控制有效" English="1: Valid PID Control" />
</F0400>
<F0401>
<Message Style="0" Chinese="0:数字给定" English="0: digital given" />
<Message Style="0" Chinese="1:模拟量给定" English="1: Analog given" />
<Message Style="0" Chinese="2:端子脉冲给定" English="2: terminal pulse given" />
<Message Style="0" Chinese="3:AI1给定" English="3:AI1 given" />
<Message Style="0" Chinese="4:AI2给定" English="4: AI2 given" />
<Message Style="0" Chinese="5:AI3给定" English="5:AI3 given" />
<Message Style="0" Chinese="6:AI4给定" English="6:AI4 given" />
<Message Style="0" Chinese="7:操作面板电位计给定" English="7: Operator panel potentiometer given" />
</F0401>
<F0402>
<Message Style="0" Chinese="0:模拟量反馈" English="0: Analog Feedback" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子脉冲反馈" English="1: Terminal Pulse Feedback" />
<Message Style="0" Chinese="2:AI1给定" English="2: AI1 given" />
<Message Style="0" Chinese="3:AI2给定" English="3: AI2 given" />
<Message Style="0" Chinese="4:AI3给定" English="4:AI3 given" />
<Message Style="0" Chinese="5:AI4给定" English="5:AI4 given" />
<Message Style="0" Chinese="6:操作面板电位计给定" English="6: Operator panel potentiometer given" />
<Message Style="0" Chinese="7:速度闭环反馈" English="7: Speed Closed Loop Feedback" />
</F0402>
<F0411>
<Message Style="0" Chinese="0:由F04.13设定" English="0: Set by F04.13" />
<Message Style="0" Chinese="1:由模拟量设定" English="1: set by analog" />
<Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="2: Set by terminal pulse" />
<Message Style="0" Chinese="3:AI1设定" English="3:AI1 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="4:AI2设定" English="4:AI2 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="5:AI3设定" English="5:AI3 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="6:AI4设定" English="6:AI4 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="7:操作面板电位计设定" English="7: Panel Potentiometer Settings" />
</F0411>
<F0412>
<Message Style="0" Chinese="0:由F04.14设定" English="0: Set by F04.14" />
<Message Style="0" Chinese="1:由模拟量设定" English="1: set by analog" />
<Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="2: Set by terminal pulse" />
<Message Style="0" Chinese="3:AI1设定" English="3:AI1 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="4:AI2设定" English="4:AI2 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="5:AI3设定" English="5:AI3 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="6:AI4设定" English="6:AI4 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="7:操作面板电位计设定" English="7: Panel Potentiometer Settings" />
</F0412>
<F0415>
<Message Style="0" Chinese="0:正特性" English="0: Positive Characteristics" />
<Message Style="0" Chinese="1:负特性" English="1: Negative Characteristics" />
</F0415>
<F0418>
<Message Style="0" Chinese="0:PID调节禁止反转" English="0: PID adjustment prohibited to reverse" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID调节允许反转" English="1: PID adjustment allowed to reverse" />
</F0418>
<F0423>
<Message Style="0" Chinese="0:不调整" English="0: Do not adjust" />
<Message Style="0" Chinese="1:DI" English="1 :DI" />
<Message Style="0" Chinese="2:偏差" English="2: Deviation" />
<Message Style="0" Chinese="3:频率" English="3: Frequency" />
</F0423>
<F0429>
<Message Style="0" Chinese="0:停机时不运算" English="0: No operation when stopped" />
<Message Style="0" Chinese="1:停机时运算" English="1: Operation at Stop" />
</F0429>
<F0430>
<Message Style="0" Chinese="0:休眠禁止" English="0: Do not sleep" />
<Message Style="0" Chinese="1:休眠使能" English="1: Sleep Enable" />
</F0430>
<F0500>
<Message Style="1" Chinese="个位：AI1特性曲线选择" English="units: AI1 characteristic curve selection" />
<Message Style="1" Chinese="十位：AI2特性曲线选择" English="tens: AI2 characteristic curve selection" />
<Message Style="1" Chinese="百位：AI3特性曲线选择" English="Hundreds: AI3 characteristic curve selection" />
<Message Style="1" Chinese="千位：AI4特性曲线选择" English="thousands: AI4 characteristic curve selection" />
<Message Style="1" Chinese="万位：脉冲输入特性曲线选择" English="ten thousands: pulse input characteristic selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:直线1" English="0: Line 1" />
<Message Style="1" Chinese="1:直线2" English="1: Straight 2" />
<Message Style="1" Chinese="2:折线" English="2: Polyline" />
<Message Style="1" Chinese="3:不处理" English="3: Do not process" />
</F0500>
<F0522>
<Message Style="0" Chinese="0:直线1" English="0: Line 1" />
<Message Style="0" Chinese="1:直线2" English="1: Straight 2" />
<Message Style="0" Chinese="2:折线" English="2: Polyline" />
<Message Style="0" Chinese="3:不处理" English="3: Do not process" />
</F0522>
<F0615>
<Message Style="0" Chinese="0:PLC运行无效" English="0: PLC operation invalid" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能PLC运行" English="1: Enable PLC Run" />
</F0615>
<F0616>
<Message Style="1" Chinese="个位：PLC运行方式选择" English="unit: PLC operation mode selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:单循环后停机" English="0: Stop after single cycle" />
<Message Style="1" Chinese="1:单循环后保持最终值" English="1: Maintain final value after single cycle" />
<Message Style="1" Chinese="2:连续循环" English="2: Continuous circle" />
<Message Style="1" Chinese="十位：PLC中断运行再起动方式选择" English="Tens: PLC interrupt operation restart mode selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:从第一段开始运行" English="0: Run from the first paragraph" />
<Message Style="1" Chinese="1:从中断时刻的阶段频率继续运行" English="1: Continue from the phase frequency of interruption" />
<Message Style="1" Chinese="2:从中断时刻的运行频率继续运行" English="2: Continue to run from the operating frequency of interruption" />
<Message Style="1" Chinese="百位：掉电时PLC状态参数存储选择" English="Hundreds: PLC state parameter storage selection at power down" />
<Message Style="1" Chinese="0:不存储" English="0: Not stored" />
<Message Style="1" Chinese="1:存储" English="1:Storage" />
<Message Style="1" Chinese="千位：PLC阶段时间单位选择" English="Thousands: PLC stage time unit selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:秒（s）" English="0: Seconds (s)" />
<Message Style="1" Chinese="1:分（min）" English="1: Minutes" />
</F0616>
<F0617>
<Message Style="1" Chinese="个位：PLC各阶段运行频率选择" English="Units: PLC operating frequency selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:多段频率设定" English="0: Multiple Frequency Settings" />
<Message Style="1" Chinese="1:由F00.10确定" English="1: Determined by F00.10" />
<Message Style="1" Chinese="十位：PLC个阶段运行方向选择" English="tens: PLC stages running direction selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:正向" English="0: Forward" />
<Message Style="1" Chinese="1:反向" English="1: Reverse" />
<Message Style="1" Chinese="2:由运行命令确定" English="2: Determined by running command" />
<Message Style="1" Chinese="百位：PLC个阶段加减速时间选择" English="hundred: PLC stages Ramp Time" />
<Message Style="1" Chinese="0:加减速时间1" English="0: Acceleration/Deceleration Time 1" />
<Message Style="1" Chinese="1:加减速时间2" English="1: Acceleration/Deceleration Time 2" />
<Message Style="1" Chinese="2:加减速时间3" English="2: Acceleration/Deceleration Time 3" />
<Message Style="1" Chinese="3:加减速时间4" English="3: Acceleration/Deceleration Time 4" />
</F0617>
<F0619>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0619>
<F0621>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0621>
<F0623>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0623>
<F0625>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0625>
<F0627>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0627>
<F0629>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0629>
<F0631>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0631>
<F0633>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0633>
<F0635>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0635>
<F0637>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0637>
<F0639>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0639>
<F0641>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0641>
<F0643>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0643>
<F0645>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="F0617" />
</F0645>
<F0700>
<Message Style="0" Chinese="0:不使用摆频功能" English="0: Do not use swing frequency function " />
<Message Style="0" Chinese="1:使用摆频功能" English="1: Using swing frequency Function" />
</F0700>
<F0701>
<Message Style="1" Chinese="个位：投入方式" English="Unit:Input Method" />
<Message Style="1" Chinese="0:自动投入方式" English="0: Automatic Engagement Mode" />
<Message Style="1" Chinese="1:端子手动投入方式" English="1: Terminal manual input mode" />
<Message Style="1" Chinese="十位：摆幅控制" English="Tenth: Swing Control" />
<Message Style="1" Chinese="0:相对于摆幅中心频率" English="0: Relative to Swing Center Frequency" />
<Message Style="1" Chinese="1:相对于最大输出频率" English="1: Relative to the maximum output frequency" />
<Message Style="1" Chinese="百位：摆频停机起动方式选择" English="Hundreds: Select the pendulous stop start mode" />
<Message Style="1" Chinese="0:按停机前记忆的状态起动" English="0: Start by remembering before shutdown" />
<Message Style="1" Chinese="1:重新开始起动" English="1: Restart Start" />
<Message Style="1" Chinese="千位：摆频状态掉电存储" English="Thousands: Pendulum State Power Down Storage" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电存储摆频状态" English="0: Power-saving Storage Oscillation Status" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电不存储摆频状态" English="1: Power-off does not store wobble status " />
</F0701>
<F0806>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:静止自整定" English="1: Static Self-Tuning" />
<Message Style="0" Chinese="2:旋转自整定" English="2: Rotation Auto-tuning" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机定子电阻测量" English="3: Motor Stator Resistance Measurement" />
</F0806>
<F0900>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="0: Straight" />
<Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="1: Square Curve" />
<Message Style="0" Chinese="2:1.2次幂曲线" English="2:1.2 power curve" />
<Message Style="0" Chinese="3:1.7次幂曲线" English="3:1.7th power curve" />
<Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="4: User Defined Curve" />
</F0900>
<F0914>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="1: Always Action" />
<Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="2: Do not move only when decelerating" />
</F0914>
<F0917>
<Message Style="0" Chinese="0:节能控制无效" English="0: Energy Saving Control Invalid" />
<Message Style="0" Chinese="3:根据输出电流节能" English="3: Energy Saving Based on Output Current" />
</F0917>
<F1009>
<Message Style="0" Chinese="0:不锁定" English="0: No lock" />
<Message Style="0" Chinese="1:所有转矩限定与正转电动转矩限定保持一致" English="1:All torque limits are consistent with forward-rotor torque limits" />
</F1009>
<F1010>
<Message Style="1" Chinese="个位：正转电动转矩限定通道" English="unit: forward electric torque limiting channel" />
<Message Style="1" Chinese="十位：反转电动转矩限定通道" English="Tens: Reverse Electric Torque Limiting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="百位：正转再生转矩限定通道" English="Hundreds: Forward Regeneration Torque Limiting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="千位：反转再生转矩限定通道" English="Thousands: Reverse Regeneration Torque Limiting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="0:数字限定" English="0: Digital Limit" />
<Message Style="1" Chinese="1:模拟输入限定" English="1: Analog Input Limit" />
<Message Style="1" Chinese="2:端子脉冲限定" English="2: terminal pulse limit" />
<Message Style="1" Chinese="3:AI1限定" English="3:AI1 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="4:AI2限定" English="4:AI2 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="5:AI3限定" English="5:AI3 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="6:AI4限定" English="6:AI4 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="7:操作面板电位计限定" English="7: keypad Potentiometer Limit" />
</F1010>
<F1103>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止前馈" English="0: Prohibit feedforward" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能前馈" English="1: Enable Feed Forward" />
</F1103>
<F1105>
<Message Style="1" Chinese="个位：磁场定向角度矫正使能" English="Units: Field orientation angle correction enable" />
<Message Style="1" Chinese="0:禁止磁场定向角度矫正" English="0: Prohibition of field orientation angle correction" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能磁场定向角度矫正" English="1: Enable Field Orientation Correction" />
<Message Style="1" Chinese="十位：互感推算使能" English="Tens: Mutual Inference Enablement" />
<Message Style="1" Chinese="0:禁止根据磁通推算互感" English="0: Forbidding mutual inductance based on magnetic flux" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能根据磁通推算互感" English="1: Enabling mutual inductance based on magnetic flux" />
</F1105>
<F1300>
<Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="0: V/f control without PG" />
<Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="2: Vector Control without PG" />
</F1300>
<F1307>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:静止自整定" English="1: Static Self-Tuning" />
<Message Style="0" Chinese="2:旋转自整定" English="2: Rotation Auto-tuning" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机定子电阻测量" English="3: Motor Stator Resistance Measurement" />
</F1307>
<F1316>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="0: Straight" />
<Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="1: Square Curve" />
<Message Style="0" Chinese="2:1.2次冥曲线" English="2: 1.2 times deep curve" />
<Message Style="0" Chinese="3:1.7次冥曲线" English="3: 1.7 times deep curve" />
<Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="4: User Defined Curve" />
</F1316>
<F1330>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="1: Always Action" />
<Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="2: Do not move only when decelerating" />
</F1330>
<F1333>
<Message Style="0" Chinese="0:节能控制无效" English="0: Energy Saving Control Invalid" />
<Message Style="0" Chinese="3:根据输出电流节能" English="3: Energy Saving Based on Output Current" />
</F1333>
<F1344>
<Message Style="0" Chinese="0:不锁定" English="0: No lock" />
<Message Style="0" Chinese="1:所有转矩限定与正转电动转矩限定保持一致" English="1:All torque limits are consistent with forward-rotor torque limits" />
</F1344>
<F1345>
<Message Style="1" Chinese="个位：正转电动转矩限定通道" English="unit: forward electric torque limiting channel" />
<Message Style="1" Chinese="十位：反转电动转矩限定通道" English="Tens: Reverse Electric Torque Limiting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="百位：正转再生转矩限定通道" English="Hundreds: Forward Regeneration Torque Limiting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="千位：反转再生转矩限定通道" English="Thousands: Reverse Regeneration Torque Limiting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="0:数字限定" English="0: Digital Limit" />
<Message Style="1" Chinese="1:模拟输入限定" English="1: Analog Input Limit" />
<Message Style="1" Chinese="2:端子脉冲限定" English="2: terminal pulse limit" />
<Message Style="1" Chinese="3:AI1限定" English="3:AI1 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="4:AI2限定" English="4:AI2 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="5:AI3限定" English="5:AI3 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="6:AI4限定" English="6:AI4 qualified" />
<Message Style="1" Chinese="7:操作面板电位计限定" English="7: Operator Panel Potentiometer Limit" />
</F1345>
<F1355>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止前馈" English="0: Prohibit feedforward" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能前馈" English="1: Enable Feed Forward" />
</F1355>
<F1357>
<Message Style="1" Chinese="个位：磁场定向角度矫正使能" English="Units: Field orientation angle correction enable" />
<Message Style="1" Chinese="0:禁止磁场定向角度矫正" English="0: Prohibition of field orientation angle correction" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能磁场定向角度矫正" English="1: Enable Field Orientation Correction" />
<Message Style="1" Chinese="十位：互感推算使能" English="Tens: Mutual Inference Enablement" />
<Message Style="1" Chinese="0:禁止根据磁通推算互感" English="0: Forbidding mutual inductance based on magnetic flux" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能根据磁通推算互感" English="1: Enabling mutual inductance based on magnetic flux" />
</F1357>
<F1500>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器使能" English="1: Drive enabled" />
<Message Style="0" Chinese="2:正转功能" English="2: Forward Function" />
<Message Style="0" Chinese="3:反转功能" English="3: Reverse Function" />
<Message Style="0" Chinese="4:三线式运转控制" English="4: Three-line operation control" />
<Message Style="0" Chinese="5:频率设定通道选择1" English="5: Frequency Setting Channel Selection 1" />
<Message Style="0" Chinese="6:频率设定通道选择2" English="6: Frequency Setting Channel Selection 2" />
<Message Style="0" Chinese="7:频率设定通道选择3" English="7: Frequency setting channel selection 3" />
<Message Style="0" Chinese="8:频率切换至模拟" English="8: Frequency Switch to Simulation" />
<Message Style="0" Chinese="9:运行命令通道选择1" English="9: Run Command Channel Select 1" />
<Message Style="0" Chinese="10:运行命令通道选择2" English="10: Run Command Channel Select 2" />
<Message Style="0" Chinese="11:命令切换至端子" English="11: Command to Switch to Terminal" />
<Message Style="0" Chinese="12:外部停机指令输入" English="12: External stop command input" />
<Message Style="0" Chinese="13:多段频率端子1" English="13: Multi-frequency terminal 1" />
<Message Style="0" Chinese="14:多段频率端子2" English="14: Multi-frequency terminal 2" />
<Message Style="0" Chinese="15:多段频率端子3" English="15: Multi-frequency terminal 3" />
<Message Style="0" Chinese="16:多段频率端子4" English="16: Multi-frequency terminal 4" />
<Message Style="0" Chinese="17:频率递增(UP)指令" English="17: Frequency Increment (UP) Instruction" />
<Message Style="0" Chinese="18:频率递减(DN)指令" English="18: Frequency Decrease (DN) Instruction" />
<Message Style="0" Chinese="19:辅助设定频率清零" English="19: Clear auxiliary setting frequency" />
<Message Style="0" Chinese="20:正转点动1命令控制输入" English="20: Forward Jog 1 Command Control Input" />
<Message Style="0" Chinese="21:反转点动1命令控制输入" English="21: Reverse Jog 1 Command Control Input" />
<Message Style="0" Chinese="22:正转点动2命令控制输入" English="22: Forward Jog 2 Command Control Input" />
<Message Style="0" Chinese="23:反转点动2命令控制输入" English="23: Reverse Jog 2 Command Control Input" />
<Message Style="0" Chinese="24:点动1命令控制输入" English="24: jog 1 command control input" />
<Message Style="0" Chinese="25:点动1方向控制输入" English="25: jog 1 direction control input" />
<Message Style="0" Chinese="26:加减速时间选择端子1" English="26: Acceleration/deceleration time selection terminal 1" />
<Message Style="0" Chinese="27:加减速时间选择端子2" English="27: Acceleration/deceleration time selection terminal 2" />
<Message Style="0" Chinese="28:加减速模式选择" English="28: Acceleration/deceleration mode selection" />
<Message Style="0" Chinese="29:加减速禁止" English="29: Prohibit acceleration/deceleration" />
<Message Style="0" Chinese="30:切换为普通运行模式" English="30: Switch to normal operation mode" />
<Message Style="0" Chinese="31:PLC停机状态复位" English="31: PLC stop status reset" />
<Message Style="0" Chinese="32:过程PID暂停" English="32: Process PID pause" />
<Message Style="0" Chinese="33:过程PID禁止" English="33: Process PID Forbidden" />
<Message Style="0" Chinese="34:PID积分保持" English="34:PID integral retention" />
<Message Style="0" Chinese="35:PID积分清除" English="35:PID Integral Clearance" />
<Message Style="0" Chinese="36:摆频投入" English="36: Swing frequency input" />
<Message Style="0" Chinese="37:摆频状态复位" English="37: Traverse State Reset" />
<Message Style="0" Chinese="38:停机直流制动投入" English="38: DC brake input at shutdown" />
<Message Style="0" Chinese="39:外部中断常开触点输入" English="39: External interrupt normally open contact input" />
<Message Style="0" Chinese="40:外部中断常闭触点输入" English="40: external interrupt normally closed contact input" />
<Message Style="0" Chinese="41:自由停机常开输入" English="41: Free stop normally open input" />
<Message Style="0" Chinese="42:自由停机常闭输入" English="42: free-stop normally closed input" />
<Message Style="0" Chinese="43:紧急停机" English="43: Emergency Stop" />
<Message Style="0" Chinese="44:外部故障常开输入" English="44: external fault normally open input" />
<Message Style="0" Chinese="45:外部故障常闭输入" English="45: External fault normally closed input" />
<Message Style="0" Chinese="46:外部复位(RST)输入" English="46: External reset (RST) input" />
<Message Style="0" Chinese="47:电机1,2切换" English="47: Motor 1,2 Switch" />
<Message Style="0" Chinese="48:定时功能输入" English="48: Timer function input" />
<Message Style="0" Chinese="49:实际长度清零输入" English="49: Actual length clear input" />
<Message Style="0" Chinese="50:计数器清零信号输入" English="50: Counter clear signal input" />
<Message Style="0" Chinese="51:计数器触发信号输入" English="51: Counter trigger signal input" />
<Message Style="0" Chinese="52:长度计数输入(仅DI6)" English="52: Length count input (DI6 only)" />
<Message Style="0" Chinese="53:脉冲频率输入(仅DI6)" English="53: Pulse frequency input (DI6 only)" />
<Message Style="0" Chinese="54:主辅频率源切换" English="54: Primary and secondary frequency source switching" />
<Message Style="0" Chinese="56:速度控制/转矩控制切换" English="56: Speed Control/Torque Control Switch" />
<Message Style="0" Chinese="57:转矩控制转矩极性切换" English="57: torque control torque polarity switching" />
<Message Style="0" Chinese="59:PID参数切换" English="59: PID parameter switching" />
<Message Style="0" Chinese="85:简易PLC暂停运行指令" English="85: Suspension command for simple PLC" />
<Message Style="0" Chinese="86:端子停机直流制动" English="86: Terminal Stop DC Brake" />
<Message Style="0" Chinese="87:频率设定通道选择4" English="87: Frequency Setting Channel Selection 4" />
</F1500>
<F1501>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1501>
<F1502>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1502>
<F1503>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1503>
<F1504>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1504>
<F1505>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1505>
<F1506>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1506>
<F1507>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1507>
<F1508>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1508>
<F1513>
<Message Style="0" Chinese="0: 2ms" English="0: 2ms" />
<Message Style="0" Chinese="1: 4ms" English="1: 4ms" />
<Message Style="0" Chinese="2: 8ms" English="2: 8ms" />
</F1513>
<F1515>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(DI1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit0(DI1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DI2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit1(DI2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(DI3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit2(DI3)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(DI4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit3(DI4)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit4(DI5)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit4(DI5)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit5(DI6)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit5(DI6)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit6(DI7)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit6(DI7)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit7(DI8)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit7(DI8)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit8(DI9)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit8(DI9)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
</F1515>
<F1516>
<Message Style="0" Chinese="0:两线式运转模式1" English="0: Two-line operation mode 1" />
<Message Style="0" Chinese="1:两线式运转模式2" English="1: Two-line operation mode 2" />
<Message Style="0" Chinese="2:三线式运转模式1" English="2: Three-line operation mode 1" />
<Message Style="0" Chinese="3:三线式运转模式2" English="3: Three-line operation mode 2" />
</F1516>
<F1517>
<Message Style="0" Chinese="0:自由停机" English="0: Free Stop" />
<Message Style="0" Chinese="1:紧急停机" English="1: Emergency Stop" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机" English="2: Slow down" />
<Message Style="0" Chinese="3:继续运行" English="3: Continue to run" />
</F1517>
<F1518>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器准备完毕" English="1: The inverter is ready" />
<Message Style="0" Chinese="2:变频器运行中" English="2: Drive Running" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器正转运行" English="3: The inverter is running forward" />
<Message Style="0" Chinese="4:变频器反转运行" English="4: Inverter Reverse Operation" />
<Message Style="0" Chinese="5:变频器直流制动" English="5: Inverter DC braking" />
<Message Style="0" Chinese="6:变频器零频状态" English="6: Inverter zero frequency status " />
<Message Style="0" Chinese="7:变频器零频运行" English="7: Inverter zero frequency operation" />
<Message Style="0" Chinese="8:保留" English="8: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="9:频率水平检测信号FDT1" English="9: Frequency Level Detection Signal FDT1" />
<Message Style="0" Chinese="10:频率水平检测信号FDT2" English="10: Frequency Level Detection Signal FDT2" />
<Message Style="0" Chinese="11:频率到达信号（FAR）" English="11: Frequency Arrival Signal (FAR)" />
<Message Style="0" Chinese="12:变频器上限限制" English="12: Inverter Limit" />
<Message Style="0" Chinese="13:变频器下限限制" English="13: Inverter Lower Limit Limit" />
<Message Style="0" Chinese="14:摆频上下限限制" English="14: Wobble frequency upper and lower limits" />
<Message Style="0" Chinese="15:简易PLC运转中指示" English="15:Instruction during simple PLC operation" />
<Message Style="0" Chinese="16:简易PLC运转暂停指示" English="16: Simple PLC operation pause instruction" />
<Message Style="0" Chinese="17:简易PLC循环完成指示" English="17: Simple PLC Cycle Completion Instruction" />
<Message Style="0" Chinese="18:简易PLC阶段运转完成指示" English="18: Simple PLC stage operation completion instruction" />
<Message Style="0" Chinese="19:简易PLC运转完成指示" English="19: Simple PLC operation completion instruction" />
<Message Style="0" Chinese="20:来自SCI通讯的数据输出" English="20: Data Output from SCI Communication" />
<Message Style="0" Chinese="21:设定运行时间到达" English="21:Set run time to arrive" />
<Message Style="0" Chinese="22:定时功能输出" English="22: Timer Output" />
<Message Style="0" Chinese="23:设定计数值到达" English="23: Set the count value to arrive" />
<Message Style="0" Chinese="24:指定计数值到达" English="24: Specified counter value arrives" />
<Message Style="0" Chinese="25:设定长度到达" English="25: Set Length Arrival" />
<Message Style="0" Chinese="26:电机1,2指示" English="26: motor 1,2 indicates" />
<Message Style="0" Chinese="27:模拟量输入超限输出" English="27: Analog Input Output overrun" />
<Message Style="0" Chinese="28:保留" English="28: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="29:欠压封锁停止中" English="29: Undervoltage lockout stopped" />
<Message Style="0" Chinese="30:过载检出信号" English="30: Overload Detection Signal" />
<Message Style="0" Chinese="31:变频器故障" English="31: Drive Fault" />
<Message Style="0" Chinese="32:外部故障" English="32: External Fault" />
<Message Style="0" Chinese="33:变频器故障自动复位期间" English="33: During inverter auto reset" />
<Message Style="0" Chinese="35:休眠指示功能" English="35: Dormant indication function" />
<Message Style="0" Chinese="36:系统运行中" English="36: System Running" />
<Message Style="0" Chinese="38:高速脉冲输出(仅DO2)" English="38: High Speed Pulse Output (DO2 only)" />
</F1518>
<F1519>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
</F1519>
<F1520>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
</F1520>
<F1521>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
</F1521>
<F1522>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
</F1522>
<F1523>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="F1518" />
</F1523>
<F1524>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(DO1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit0(DO1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DO2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit1(DO2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(RLY1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit2(RLY1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(RLY2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit3(RLY2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit4(RLY3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit4(RLY3)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit5(RLY4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit5(RLY4)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
</F1524>
<F1530>
<Message Style="0" Chinese="0:按给定频率检出" English="0: Check out by given frequency" />
<Message Style="0" Chinese="1:按输出频率检出" English="1: Detected by output frequency" />
</F1530>
<F1533>
<Message Style="0" Chinese="0:按给定频率检出" English="0: Check out by given frequency" />
<Message Style="0" Chinese="1:按输出频率检出" English="1: Detected by output frequency" />
</F1533>
<F1539>
<Message Style="1" Chinese="个位：选择输入超限时变频器动作" English="Units: One-position drive when selecting input over limit" />
<Message Style="1" Chinese="0:自由停机" English="0: Free Stop" />
<Message Style="1" Chinese="1:紧急停机" English="1: Emergency Stop" />
<Message Style="1" Chinese="2:减速停机" English="2: Slow down" />
<Message Style="1" Chinese="3:不动作" English="3: Do not move" />
<Message Style="1" Chinese="十位：选择模拟量输入端口" English="Digit: Select Analog Input Port" />
<Message Style="1" Chinese="0:无模拟量" English="0: No Analogue" />
<Message Style="1" Chinese="1:操作面板电位计" English="1: Operation Panel Potentiometer" />
<Message Style="1" Chinese="2:AI1端口" English="2:AI1 Port" />
<Message Style="1" Chinese="3:AI2端口" English="3:AI2 Port" />
<Message Style="1" Chinese="百位：模拟量超限检测条件" English="Hundreds: Analog Overrun Detection Conditions" />
<Message Style="1" Chinese="0:一直检测" English="0: Always Detected" />
<Message Style="1" Chinese="1:有运行命令才检测" English="1: Detected with Run Command" />
<Message Style="1" Chinese="千位：模拟量超限检出后自动运行选择" English="Thousands: Auto-run after analog limit detection" />
<Message Style="1" Chinese="0:不允许自动运行" English="0: Automatic Run Not Allowed" />
<Message Style="1" Chinese="1:允许自动运行" English="1: Allow Autorun" />
</F1539>
<F1600>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:上限频率设定" English="1: Upper limit frequency setting" />
<Message Style="0" Chinese="2:频率设定" English="2: Frequency Setting" />
<Message Style="0" Chinese="3:辅助频率设定" English="3: Auxiliary Frequency Setting" />
<Message Style="0" Chinese="4:过程PID给定" English="4: Process PID given" />
<Message Style="0" Chinese="5:过程PID反馈" English="5: Process PID Feedback" />
<Message Style="0" Chinese="6:过程PID调节上限" English="6: Process PID adjustment limit" />
<Message Style="0" Chinese="7:过程PID调节下限" English="7: Process PID adjustment lower limit" />
<Message Style="0" Chinese="8:电机过热信号输入(仅AI4)" English="8: Motor overheat signal input (AI4 only)" />
<Message Style="0" Chinese="9:电机1正转电动转矩限定" English="9:Motor 1 Forward Motor Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="10:电机1反转电动转矩限定" English="10: Motor 1 Reverse Electric Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="11:电机1正转再生转矩限定" English="11: Motor 1 Forward Regenerative Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="12:电机1反转再生转矩限定" English="12: Motor 1 Reverse Regenerative Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="13:转矩命令给定" English="13: Torque command given" />
<Message Style="0" Chinese="15:转矩控制上限频率" English="15: Torque control upper limit frequency" />
<Message Style="0" Chinese="16:电机2正转电动转矩限定" English="16: Motor 2 Forward Motor Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="17:电机2反转电动转矩限定" English="17: Motor 2 Reverse Electric Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="18:电机2正转再生转矩限定" English="18: Motor 2 Forward Regenerative Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="19:电机2反转再生转矩限定" English="19: Motor 2 Reverse Regenerative Torque Limit" />
</F1600>
<F1601>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
</F1601>
<F1602>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
</F1602>
<F1603>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
</F1603>
<F1604>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
</F1604>
<F1619>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:输出频率(0-最大输出频率)" English="1: Output Frequency (0-Maximum Output Frequency)" />
<Message Style="0" Chinese="2:给定频率(0-最大输出频率)" English="2: Given frequency (0-max output frequency)" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机转速(0-最大对应转速)" English="3: Motor Speed (0-Maximum Speed)" />
<Message Style="0" Chinese="4:输出电流(0-2倍变频器额定电流)" English="4: Output current (0-2 times inverter rated current)" />
<Message Style="0" Chinese="5:输出电流(0-2倍电机额定电流)" English="5: Output current (0-2 times the motor rated current)" />
<Message Style="0" Chinese="6:转矩指令(0-3倍电机额定转矩)" English="6: Torque command (0-3 times motor rated torque)" />
<Message Style="0" Chinese="10:输出转矩(0-3倍额定电机转矩)" English="10: Output Torque (0-3 times rated motor torque)" />
<Message Style="0" Chinese="11:输出电压(0-1.2倍变频器额定电压)" English="11: Output voltage (0-1.2 times rated inverter voltage)" />
<Message Style="0" Chinese="12:母线电压(0-2.2倍变频器额定电压)" English="12: Bus voltage (0-2.2 times of inverter rated voltage)" />
<Message Style="0" Chinese="13:输出功率(0-2倍电机额定功率)" English="13: Output Power (0-2 times rated motor power)" />
<Message Style="0" Chinese="14:AI1输入(-10~10v/0~20mA)" English="14:AI1 input (-10~10v/0~20mA)" />
<Message Style="0" Chinese="15:AI2输入(-10~10v/0~20mA)" English="15:AI2 input (-10~10v/0~20mA)" />
<Message Style="0" Chinese="16:AI3输入(-10~10v/0~20mA)" English="16:AI3 input (-10~10v/0~20mA)" />
<Message Style="0" Chinese="17:AI4输入(-10~10v/0~20mA)" English="17:AI4 input (-10~10v/0~20mA)" />
<Message Style="0" Chinese="18:输出频率(-1倍~1倍最大输出频率)" English="18: Output frequency (-1 times to 1 times the maximum output frequency)" />
<Message Style="0" Chinese="19:给定频率(-1倍~1倍最大输出频率)" English="19: Given frequency (-1 times ~1 times maximum output frequency)" />
<Message Style="0" Chinese="20:设定频率(0~最大输出频率)" English="20: set frequency (0~maximum output frequency)" />
</F1619>
<F1620>
<Message Style="2" Chinese="F1619" English="F1619" />
</F1620>
<F1621>
<Message Style="2" Chinese="F1619" English="F1619" />
</F1621>
<F1700>
<Message Style="0" Chinese="0:1-8-2格式,无校验,RTU" English="0:1-8-2 format, no verification, RTU" />
<Message Style="0" Chinese="1:1-8-1格式,偶校验,RTU" English="1:1-8-1 format, even parity, RTU" />
<Message Style="0" Chinese="2:1-8-1格式,奇校验,RTU" English="2:1-8-1 format, odd parity, RTU" />
<Message Style="0" Chinese="3:1-7-2格式,无校验,ASCII" English="3:1-7-2 format, no verification, ASCII" />
<Message Style="0" Chinese="4:1-7-1格式,偶校验,ASCII" English="4:1-7-1 format, even parity, ASCII" />
<Message Style="0" Chinese="5:1-7-1格式,奇校验,ASCII" English="5:1-7-1 format, odd parity, ASCII" />
<Message Style="0" Chinese="6:1-8-1格式,无校验,RTU" English="6:1-8-1 format, without verification, RTU" />
</F1700>
<F1701>
<Message Style="0" Chinese="0:1200bps" English="0:1200bps" />
<Message Style="0" Chinese="1:2400bps" English="1:2400bps" />
<Message Style="0" Chinese="2:4800bps" English="2:4800bps" />
<Message Style="0" Chinese="3:9600bps" English="3:9600bps" />
<Message Style="0" Chinese="4:19200bps" English="4:19200bps" />
<Message Style="0" Chinese="5:38400bps" English="5:38400bps" />
<Message Style="0" Chinese="6:57600bps" English="6:57600bps" />
<Message Style="0" Chinese="7:76800bps" English="7:76800bps" />
<Message Style="0" Chinese="8:115200bps" English="8:115200bps" />
</F1701>
<F1706>
<Message Style="0" Chinese="0:自由停机" English="0: Free Stop" />
<Message Style="0" Chinese="1:紧急停机" English="1: Emergency Stop" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机" English="2: Slow down" />
<Message Style="0" Chinese="3:继续运行" English="3: Continue to run" />
</F1706>
<F1707>
<Message Style="2" Chinese="F1706" English="F1706" />
</F1707>
<F1708>
<Message Style="2" Chinese="F1706" English="F1706" />
</F1708>
<F1709>
<Message Style="1" Chinese="个位：除F00.13、F19.03功能参数以外通讯EEPROM存储选择" English="Units: Communication EEPROM storage options other than F00.13, F19.03 function parameters" />
<Message Style="1" Chinese="0:不存入EEPROM" English="0: Not stored in EEPROM" />
<Message Style="1" Chinese="1:存入EEPROM" English="1: Save to EEPROM" />
<Message Style="1" Chinese="十位：F00.13、F19.03功能参数通讯EEPROM存储选择" English="Digit: F00.13, F19.03 Function Parameter Communication EEPROM Storage Selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:不存入EEPROM" English="0: Not stored in EEPROM" />
<Message Style="1" Chinese="1:存入EEPROM" English="1: Save to EEPROM" />
</F1709>
<F1800>
<Message Style="0" Chinese="0:汉语" English="0: Chinese" />
<Message Style="0" Chinese="1:英语" English="1:English" />
</F1800>
<F1802>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器额定电流" English="1: Inverter Rated Current" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器状态" English="3: Drive Status" />
<Message Style="0" Chinese="4:主设定频率通道" English="4: Main set frequency channel" />
<Message Style="0" Chinese="5:主设定频率" English="5: Main set frequency" />
<Message Style="0" Chinese="6:辅助设定频率" English="6: Auxiliary setting frequency" />
<Message Style="0" Chinese="7:设定频率" English="7: Setting Frequency" />
<Message Style="0" Chinese="8:给定频率（加减速后）" English="8: Given frequency (after acceleration/deceleration)" />
<Message Style="0" Chinese="9:输出频率" English="9: Output Frequency" />
<Message Style="0" Chinese="10:设定转速" English="10: Set Speed" />
<Message Style="0" Chinese="11:运行转速" English="11: Operating Speed" />
<Message Style="0" Chinese="13:输出电压" English="13: Output Voltage" />
<Message Style="0" Chinese="14:输出电流" English="14: Output Current" />
<Message Style="0" Chinese="15:转矩给定" English="15: Torque given" />
<Message Style="0" Chinese="16:输出转矩" English="16: Output Torque" />
<Message Style="0" Chinese="17:输出功率" English="17: Output Power" />
<Message Style="0" Chinese="18:直流母线电压" English="18: DC Bus Voltage" />
<Message Style="0" Chinese="19:面板电位计输入电压" English="19: panel potentiometer input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="20:AI1输入电压" English="20:AI1 input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="21:AI1输入电压(处理后)" English="21: AI1 input voltage (after processing)" />
<Message Style="0" Chinese="22:AI2输入电压" English="22:AI2 input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="23:AI2输入电压(处理后)" English="23: AI2 input voltage (after processing)" />
<Message Style="0" Chinese="24:AI3输入电压" English="24:AI3 input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="25:AI3输入电压(处理后)" English="25: AI3 input voltage (after processing)" />
<Message Style="0" Chinese="26:AI4输入电压" English="26:AI4 input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="27:AI4输入电压(处理后)" English="27:AI4 input voltage (after processing)" />
<Message Style="0" Chinese="28:DI6端子脉冲输入频率" English="28: DI6 terminal pulse input frequency" />
<Message Style="0" Chinese="29:AO1输出" English="29:AO1 output" />
<Message Style="0" Chinese="30:AO2输出" English="30:AO2 output" />
<Message Style="0" Chinese="31:高速输出脉冲频率" English="31: High Speed Output Pulse Frequency" />
<Message Style="0" Chinese="32:散热器温度" English="32: Radiator Temperature" />
<Message Style="0" Chinese="33:设定线速度" English="33: Set line speed" />
<Message Style="0" Chinese="34:给定线速度" English="34: Given line speed" />
<Message Style="0" Chinese="37:过程PID给定" English="37: Process PID given" />
<Message Style="0" Chinese="38:过程PID反馈" English="38: Process PID Feedback" />
<Message Style="0" Chinese="39:过程PID误差" English="39: Process PID Error" />
<Message Style="0" Chinese="40:过程PID积分值" English="40: Process PID Integration Value" />
<Message Style="0" Chinese="41:过程PID输出" English="41: Process PID Output" />
<Message Style="0" Chinese="42:外部计数值" English="42: External count value" />
<Message Style="0" Chinese="43:输入端子状态" English="43: Input Terminal Status" />
<Message Style="0" Chinese="44:输出端子状态" English="44: Output Terminal Status" />
<Message Style="0" Chinese="45:MODBUS通讯状态" English="45:MODBUS Communication Status" />
<Message Style="0" Chinese="46:实际长度" English="46: Actual Length" />
<Message Style="0" Chinese="47:累计长度" English="47: Cumulative Length" />
<Message Style="0" Chinese="48:通电时间累计(小时)" English="48: Cumulative power-on time (hours)" />
<Message Style="0" Chinese="49:运行时间累计(小时)" English="49: Accumulated Hours (Hours)" />
</F1802>
<F1803>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1803>
<F1804>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1804>
<F1805>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1805>
<F1806>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1806>
<F1807>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1807>
<F1808>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1808>
<F1809>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1809>
<F1810>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1810>
<F1811>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1811>
<F1812>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1812>
<F1813>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1813>
<F1816>
<Message Style="0" Chinese="0:整数" English="0: Integer" />
<Message Style="0" Chinese="1:一位小数" English="1: One decimal" />
<Message Style="0" Chinese="2:两位小数" English="2: Two decimal" />
<Message Style="0" Chinese="3:三位小数" English="3: three decimal places" />
</F1816>
<F1900>
<Message Style="0" Chinese="0:无辅助频率通道" English="0: No auxiliary channel" />
<Message Style="0" Chinese="1:操作面板设定" English="1: Operation Panel Settings" />
<Message Style="0" Chinese="2:端子设定" English="2: Terminal Settings" />
<Message Style="0" Chinese="3:SCI通讯设定" English="3:SCI Communication Settings" />
<Message Style="0" Chinese="4:模拟量设定" English="4: Analog Settings" />
<Message Style="0" Chinese="5:端子脉冲设定" English="5: Terminal pulse setting" />
<Message Style="0" Chinese="6:PID输出设定" English="6:PID output setting" />
<Message Style="0" Chinese="7:AI1设定" English="7:AI1 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="8:AI2设定" English="8:AI2 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="9:AI3设定" English="9:AI3 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="10:AI4设定" English="10:AI4 Settings" />
<Message Style="0" Chinese="11:操作面板电位计设定" English="11: Panel Potentiometer Settings" />
</F1900>
<F1901>
<Message Style="1" Chinese="个位：主辅运算" English="unit: main and auxiliary operations" />
<Message Style="1" Chinese="0:主设定+辅助设定" English="0: Main Settings+Secondary Settings" />
<Message Style="1" Chinese="1:主设定-辅助设定" English="1: Main Settings - Auxiliary Settings" />
<Message Style="1" Chinese="十位：频率源切换选择" English="Tens: frequency source selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:主" English="0:main" />
<Message Style="1" Chinese="1:主辅运算" English="1: Main and auxiliary operations" />
<Message Style="1" Chinese="2:主辅切换" English="2: Primary and Secondary Switch" />
<Message Style="1" Chinese="3:主与主辅运算切换" English="3: Switch between primary and secondary operations" />
<Message Style="1" Chinese="4:辅与主辅运算切换" English="4: Switch between auxiliary and main operations" />
</F1901>
<F1904>
<Message Style="1" Chinese="个位:掉电存储选择" English="Units: Power Down Storage Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储辅助频率" English=": Do not store auxiliary frequencies when power off" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储辅助频率" English="1: Power-down Storage Auxiliary Frequency" />
<Message Style="1" Chinese="十位:停机频率处理" English="Tens: Downtime Processing" />
<Message Style="1" Chinese="0:停机后保持辅助频率" English="0: Maintaining Auxiliary Frequency After Downtime" />
<Message Style="1" Chinese="1:停机后辅助频率恢复为F19.03" English="1: Auxiliary frequency is restored to F19.03 after downtime" />
</F1904>
<F1905>
<Message Style="0" Chinese="0:不调整" English="0: Do not adjust" />
<Message Style="0" Chinese="1:相对最大输出频率调整" English="1: Relative maximum output frequency adjustment" />
<Message Style="0" Chinese="2:相对当前频率调整" English="2: Adjust with current frequency" />
</F1905>
<F1907>
<Message Style="0" Chinese="0:自动停止方式" English="0: Automatic Stop Method" />
<Message Style="0" Chinese="1:立即停止方式" English="1: Stop Now" />
<Message Style="0" Chinese="2:通电中风扇一直运行" English="2: The fan is running during power on" />
</F1907>
<F1911>
<Message Style="0" Chinese="0:按照频率指令运行" English="0: Run according to frequency command" />
<Message Style="0" Chinese="1:保持停机状态,变频器没有输出" English="1: The inverter is not output when the inverter is stopped" />
<Message Style="0" Chinese="2:按零频阀值运行" English="2: Run at zero frequency threshold " />
<Message Style="0" Chinese="3:按零频运行" English="3: Run at zero frequency " />
</F1911>
<F1912>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止瞬停不停" English="0: Prohibit Non-stop Stopping" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能瞬停不停" English="1: Enable Instantaneous Stop " />
</F1912>
<F1916>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止欠压再起动" English="0: Prohibition of undervoltage restart" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能欠压再起动" English="1: Enable undervoltage restart" />
</F1916>
<F1918>
<Message Style="4" Chinese="0.000:禁止过压失速" English="0.000: Prohibition of Overpressure Stall" />
<Message Style="4" Chinese="0.000-1.000:允许过压失速" English="0.000-1.000: Overvoltage stall allowed" />
</F1918>
<F1923>
<Message Style="0" Chinese="0:上升沿有效" English="0: rising edge active" />
<Message Style="0" Chinese="1:电平有效" English="1: Level Valid" />
</F1923>
<F1925>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止" English="0: Forbidden" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能" English="1: Enable" />
</F1925>
<F1932>
<Message Style="0" Chinese="0:输出电平信号" English="0: Output Level Signal" />
<Message Style="0" Chinese="1:输出500ms脉冲" English="1: Output 500ms pulse" />
</F1932>
<F1933>
<Message Style="0" Chinese="0:自动清零" English="0: Automatically Cleared" />
<Message Style="0" Chinese="1:保持不变" English="1: Maintain the same" />
</F1933>
<F1934>
<Message Style="0" Chinese="0:自动清零" English="0: Automatically Cleared" />
<Message Style="0" Chinese="1:保持不变" English="1: Maintain the same" />
</F1934>
<F1937>
<Message Style="1" Chinese="个位:主频率计算范围" English="Unit: Main Frequency Calculation Range" />
<Message Style="1" Chinese="0:0到最大频率" English="0:0 to maximum frequency" />
<Message Style="1" Chinese="1:负最大频率到最大频率" English="1: Negative Maximum Frequency to Maximum Frequency" />
<Message Style="1" Chinese="十位:辅助频率计算范围" English="Tens: Auxiliary frequency calculation range" />
<Message Style="1" Chinese="0:0到最大频率" English="0:0 to maximum frequency" />
<Message Style="1" Chinese="1:负最大频率到最大频率" English="1: Negative Maximum Frequency to Maximum Frequency" />
<Message Style="1" Chinese="百位:合成频率计算范围" English="Hundreds: Synthetic Frequency Calculation Range" />
<Message Style="1" Chinese="0:0到上限频率" English="0:0 to upper limit frequency" />
<Message Style="1" Chinese="1:负上限频率到上限频率" English="1: Negative Upper Frequency to Upper Frequency" />
</F1937>
<F1938>
<Message Style="0" Chinese="0:不检测" English="0: Not Detected" />
<Message Style="0" Chinese="1:检测" English="1: Detect" />
</F1938>
<F1939>
<Message Style="0" Chinese="0:380-460V" English="0:380-460V" />
<Message Style="0" Chinese="1:260-460V" English="1:260-460V" />
<Message Style="0" Chinese="2:200-460V" English="2:200-460V" />
</F1939>
<F2000>
<Message Style="1" Chinese="个位:过载预报警检测选择" English="Units: Overload pre-alarm detection selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:运行期间一直检测" English="0: Detected at runtime" />
<Message Style="1" Chinese="1:仅恒速运行时检测" English="1: detect only at constant speed" />
<Message Style="1" Chinese="十位:过载预报警动作选择" English="ten: Overload alarm warning operation to select" />
<Message Style="1" Chinese="0:过载检出有效时,不报警并且继续运行" English="0: When overload detection is active, no alarm is reported and the operation continues" />
<Message Style="1" Chinese="1:过载检出有效时,报警、停机" English="1: When the overload detection is active, alarm, stop" />
<Message Style="1" Chinese="百位:过载预报警检出量选择" English="Hundreds: Overload Pre-alarm Detection Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:检出水平相对于电机额定电流" English="0: The detection level is relative to the rated current of the motor" />
<Message Style="1" Chinese="1:检出水平相对于变频器额定电流" English="1: Detection level relative to inverter rated current" />
<Message Style="1" Chinese="千位:电机类型选择" English="Thousands: Motor Type Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:普通电机" English="0: General Motors" />
<Message Style="1" Chinese="1:变频电机" English="1: Variable frequency motor" />
<Message Style="1" Chinese="万位:过载保护选择" English="Thousands: Overload Protection Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:使能变频器过载保护、电机过载保护" English="0: Enable inverter overload protection, motor overload protection" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能变频器过载保护，屏蔽电机过载保护" English="1: Enable inverter overload protection, shield motor overload protection" />
<Message Style="1" Chinese="2:屏蔽变频器过载保护，使能电机过载保护" English="2: Screened inverter overload protection, enabling motor overload protection" />
<Message Style="1" Chinese="3:屏蔽变频器过载保护、电机过载保护" English="3: shielded inverter overload protection, motor overload protection" />
</F2000>
<F2003>
<Message Style="0" Chinese="0:输出掉载检出无效" English="0: Output Offload Checkout Invalid" />
<Message Style="0" Chinese="1:运行过程中一直检测,检出后继续运行" English="1: Always detected during operation, continue after checking out" />
<Message Style="0" Chinese="2:只在恒速时检出,检出后仍继续运行" English="2: Detected only at constant speed, still running after detection" />
<Message Style="0" Chinese="3:运行过程中一直检出,检出后切断输出" English="3: Always detected during operation, cut off output after detection" />
<Message Style="0" Chinese="4:只有恒速时检出,检出后切断输出" English="4: Only detected at constant speed, cut off output after detection" />
</F2003>
<F2006>
<Message Style="0" Chinese="0:不检测电机过热" English="0: Do not detect motor overheating" />
<Message Style="0" Chinese="1:正特性（PTC）" English="1: Positive Characteristics (PTC)" />
<Message Style="0" Chinese="2:负特性（NTC）" English="2: Negative Characteristic (NTC)" />
</F2006>
<F2020>
<Message Style="1" Chinese="个位:自动复位期间" English="Unit: Automatic reset period" />
<Message Style="1" Chinese="0:故障继电器不动作" English="0: Fault relay does not operate" />
<Message Style="1" Chinese="1:故障继电器动作" English="1: Fault relay action" />
<Message Style="1" Chinese="十位:欠压期间" English="Tens: Underpressure period" />
<Message Style="1" Chinese="0:故障继电器不动作" English="0: Fault relay does not operate" />
<Message Style="1" Chinese="1:故障继电器动作" English="1: Fault relay action" />
</F2020>
<F2021>
<Message Style="1" Chinese="-Lu-:直流母线欠压" English="-Lu-: DC bus undervoltage" />
<Message Style="1" Chinese="E0001:加速过流" English="E0001: Accelerating Overcurrent" />
<Message Style="1" Chinese="E0002:减速过流" English="E0002: Deceleration Overcurrent" />
<Message Style="1" Chinese="E0003:恒速过流" English="E0003: Constant Overcurrent" />
<Message Style="1" Chinese="E0004:加速过压" English="E0004: Accelerated Overpressure" />
<Message Style="1" Chinese="E0005:减速过压" English="E0005: Deceleration Overpressure" />
<Message Style="1" Chinese="E0006:恒速过压" English="E0006: Constant Overpressure" />
<Message Style="1" Chinese="E0007:过压失速" English="E0007: Overpressure stall" />
<Message Style="1" Chinese="E0008:功率模块故障" English="E0008: Power Module Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E0009:散热器过热" English="E0009: Heatsink Overheating" />
<Message Style="1" Chinese="E0010:制动单元故障" English="E0010: Brake unit failure" />
<Message Style="1" Chinese="E0011:CPU故障" English="E0011:CPU Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E0012:参数自整定故障" English="0012: Parameter Auto-Tuning Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E0013:上电缓冲接触器未吸合" English="E0013: Power-on buffer contactor is not engaged" />
<Message Style="1" Chinese="E0014:电流检测电路故障" English="E0014: Current Detection Circuit Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E0015:输入缺相" English="E0015: Input phase missing" />
<Message Style="1" Chinese="E0016:输出缺相" English="E0016: Output Phase Loss" />
<Message Style="1" Chinese="E0017:变频器过载" English="E0017: Drive overload" />
<Message Style="1" Chinese="E0018:变频器输出掉载" English="E0018: Inverter Output Offloaded" />
<Message Style="1" Chinese="E0019:电机过载" English="E0019: Motor overload" />
<Message Style="1" Chinese="E0020:电机过热" English="E0020: Motor Overheating" />
<Message Style="1" Chinese="E0021:控制板EEPROM读写异常" English="E0021: EEPROM read/write error of control panel" />
<Message Style="1" Chinese="E0022:操作面片EPROM读写异常" English="E0022: EPROM read/write access exception" />
<Message Style="1" Chinese="E0023:参数设定错误" English="E0023: incorrect parameter setting" />
<Message Style="1" Chinese="E0024:外部设备故障" English="E0024: External Device Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E0025:PID给定丢失" English="E0025: PID Given Lost" />
<Message Style="1" Chinese="E0026:PID反馈丢失" English="E0026: Loss of PID Feedback" />
<Message Style="1" Chinese="E0027:PID反馈超限" English="E0027: PID feedback limit" />
<Message Style="1" Chinese="E0028:SCI通讯超时" English="E0028:SCI communication timeout" />
<Message Style="1" Chinese="E0029:SCI通讯错误" English="E0029:SCI communication error" />
</F2021>
<F2100>
<Message Style="0" Chinese="0:F21.01数字设定" English="0: F21.01 Digital Settings" />
<Message Style="0" Chinese="1:模拟量设定" English="1: Analog Settings" />
<Message Style="0" Chinese="2:端子脉冲设定" English="2: terminal pulse setting" />
<Message Style="0" Chinese="3:SCI通讯设定" English="3:SCI Communication Settings" />
</F2100>
<F2104>
<Message Style="0" Chinese="0:由F21.05、F21.06限定" English="0: Defined by F21.05, F21.06" />
<Message Style="0" Chinese="1:由F00.06限定" English="1: Limited by F00.06" />
<Message Style="0" Chinese="2:由模拟量限定" English="2: Limited by analog" />
</F2104>
<F2110>
<Message Style="0" Chinese="0:减速停机+直流制动" English="0: deceleration stop + DC brake" />
<Message Style="0" Chinese="1:停止转矩输出" English="1: Stop Torque Output" />
<Message Style="0" Chinese="2:自由停机" English="2: Free Stop" />
</F2110>
<F2301>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止载波频率自动调整" English="0: Disable automatic adjustment of carrier frequency" />
<Message Style="0" Chinese="1:载波频率自动调整1" English="1: Carrier frequency auto-adjust 1" />
<Message Style="0" Chinese="2:载波频率自动调整2" English="2: Carrier frequency automatic adjustment 2" />
</F2301>
<F2302>
<Message Style="0" Chinese="0:过调制使能无效" English="0: Overmodulation disabled" />
<Message Style="0" Chinese="1:过调制使能有效" English="1: Overmodulation enabled" />
</F2302>
<F2303>
<Message Style="0" Chinese="0:两相调制/三相调制切换" English="0: Two-phase modulation/three-phase modulation switching" />
<Message Style="0" Chinese="1:三相调制" English="1: Three-phase modulation" />
</F2303>
</FunctionCode>
