<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FunctionCode>
<F0001>
<Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="0: V/f control without PG" />
<Message Style="0" Chinese="1:保留" English="1: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="2: Vector Control without PG" />
</F0001>
<F0010>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板数字设定" English="0: Operator Panel Digital Settings" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子数字设定" English="1: Terminal Number Setting" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯设定" English="2:SCI Communication Settings" />
<Message Style="0" Chinese="3:模拟量设定" English="3: Analog Settings" />
<Message Style="0" Chinese="4:端子脉冲设定" English="4: Terminal Pulse Setting" />
</F0010>
<F0011>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板运行命令通道" English="0: Operation panel operation command channel" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子运行命令通道" English="1: terminal operation command channel" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯命令通道" English="2:SCI communication command channel" />
</F0011>
<F0014>
<Message Style="1" Chinese="个位:设定频率掉电存储选择" English="Unit: Set Frequency Power Down Storage Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="0: Power Failure Not Stored" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="1: Stored on power down to F00.13" />
<Message Style="1" Chinese="十位:设定频率停机控制选择" English="Tenth place: set frequency stop control selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:停机时设定频率保持" English="0: set frequency at stop" />
<Message Style="1" Chinese="1:停机时设定频率恢复至F00.13" English="1: The set frequency is restored to F00.13 when stopped" />
<Message Style="1" Chinese="百位:SCI设定频率掉电存储选择" English="Hundreds: SCI set frequency power-down storage selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="0: Power Failure Not Stored" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="1: Stored on power down to F00.13" />
<Message Style="1" Chinese="千位:频率通道切换时设定频率存储选择" English="thousands: set the frequency storage option when switching frequency channels" />
<Message Style="1" Chinese="0:不保存" English="0: Don't Save" />
<Message Style="1" Chinese="1:保存" English="1: Save" />
</F0014>
<F0017>
<Message Style="0" Chinese="0:方向一致" English="0: Uniform Direction" />
<Message Style="0" Chinese="1:方向取反" English="1: Reverse Direction" />
</F0017>
<F0018>
<Message Style="0" Chinese="0:允许反转" English="0: Allow Reverse" />
<Message Style="0" Chinese="1:禁止反转" English="1: Prohibit Reverse" />
</F0018>
<F0101>
<Message Style="1" Chinese="0:标准菜单模式" English="0: Standard Menu Mode" />
<Message Style="1" Chinese="1:校验菜单模式(仅显示与出厂设置不一致的参数)" English="1: Check menu mode (only parameters that are inconsistent with the factory settings)" />
</F0101>
<F0102>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:恢复出厂参数" English="1: Restore Factory Parameters" />
<Message Style="0" Chinese="2:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定" English="2: Operation panel EEPROM memory parameter 1 download to current function code setting" />
<Message Style="0" Chinese="3:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定" English="3: Operation panel EEPROM memory parameter 2 download to current function code setting" />
<Message Style="0" Chinese="4:清除故障信息" English="4: Clear Fault Information" />
<Message Style="0" Chinese="5:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定（含电机参数）" English="Operation panel EEPROM memory parameter 1 download to current function code setting (including motor parameters)" />
<Message Style="0" Chinese="6:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定（含电机参数）" English="6: Operation panel EEPROM memory parameter 2 download to current function code setting (including motor parameters)" />
</F0102>
<F0103>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数1" English="1: The current function code setting is uploaded to the operation panel EEPROM memory parameter 1" />
<Message Style="0" Chinese="2:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数2" English="2: Current function code setting upload to operation panel EEPROM storage parameter 2" />
</F0103>
<F0200>
<Message Style="0" Chinese="0:从起动DWELL频率起动" English="0: Start from the start DWELL frequency" />
<Message Style="0" Chinese="1:先制动再从起动DWELL频率起动" English="1: Start and start from the DWELL frequency" />
</F0200>
<F0213>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:自由停机" English="1: Free Stop" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机+直流制动" English="2: Deceleration stop + DC brake" />
</F0213>
<F0300>
<Message Style="0" Chinese="0:直线加减速" English="0: Linear Acceleration/Deceleration" />
<Message Style="0" Chinese="1:S曲线加减速" English="1: S curve acceleration/deceleration" />
</F0300>
<F0400>
<Message Style="0" Chinese="0:PID控制无效" English="0: invalid PID control" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID控制有效" English="1: Valid PID Control" />
</F0400>
<F0402>
<Message Style="0" Chinese="0:模拟量反馈" English="0: Analog Feedback" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子脉冲反馈" English="1: Terminal Pulse Feedback" />
</F0402>
<F0418>
<Message Style="0" Chinese="0:PID调节禁止反转" English="0: PID adjustment prohibited to reverse" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID调节允许反转" English="1: PID adjustment allowed to reverse" />
</F0418>
<F0500>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="0: Straight" />
<Message Style="0" Chinese="1:保留" English="1: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="2:折线" English="2: Polyline" />
<Message Style="0" Chinese="3:不处理" English="3: Do not process" />
</F0500>
<F0806>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:电机静止自整定" English="1: Motor Standstill Auto-tuning" />
<Message Style="0" Chinese="2:电机旋转自整定" English="2: Motor rotation auto-tuning" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机定子电阻测量" English="3: Motor Stator Resistance Measurement" />
</F0806>
<F0900>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="0: Straight" />
<Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="1: Square Curve" />
<Message Style="0" Chinese="2:1.2次幂曲线" English="2:1.2 power curve" />
<Message Style="0" Chinese="3:1.7次幂曲线" English="3:1.7th power curve" />
<Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="4: User Defined Curve" />
</F0900>
<F0914>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="0: No action" />
<Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="1: Always Action" />
<Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="2: Do not move only when decelerating" />
</F0914>
<F1009>
<Message Style="0" Chinese="0:不锁定" English="0: No lock" />
<Message Style="0" Chinese="1:所有转矩限定与正转电动转矩限定保持一致" English="1:All torque limits are consistent with forward-rotor torque limits" />
</F1009>
<F1010>
<Message Style="1" Chinese="个位：正转电动转矩设定通道" English="Units:Positive Motorized Torque Setting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="十位：反转电动转矩设定通道" English="Tenth place: Reverse electric torque setting channel" />
<Message Style="1" Chinese="百位：正转再生转矩设定通道" English="Hundreds: Forward Regeneration Torque Setting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="千位：反转再生转矩设定通道" English="Thousands: Invert Regeneration Torque Setting Channel" />
<Message Style="1" Chinese="0：转矩限定值由数字设定" English="0: torque limit set by number" />
<Message Style="1" Chinese="1：转矩限定值由模拟输入确定" English="1: The torque limit is determined by the analog input" />
<Message Style="1" Chinese="2：转矩限定值由端子脉冲给定" English="2: The torque limit is given by the terminal pulse" />
</F1010>
<F1103>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止前馈" English="0: Prohibit feedforward" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能前馈" English="1: Enable Feed Forward" />
</F1103>
<F1105>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止磁场定向角度矫正" English="0: Prohibit field orientation angle correction" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能磁场定向角度矫正" English="1: Enable field orientation angle correction" />
</F1105>
<F1500>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器使能" English="1: Drive enabled" />
<Message Style="0" Chinese="2:正转功能" English="2: Forward Function" />
<Message Style="0" Chinese="3:反转功能" English="3: Reverse Function" />
<Message Style="0" Chinese="4:三线式运转控制" English="4: Three-line operation control" />
<Message Style="0" Chinese="8:频率切换至AI" English="8: Frequency Switch to AI" />
<Message Style="0" Chinese="11:命令切换至端子" English="11: Command to Switch to Terminal" />
<Message Style="0" Chinese="13:多段频率端子1" English="13: Multi-frequency terminal 1" />
<Message Style="0" Chinese="14:多段频率端子2" English="14: Multi-frequency terminal 2" />
<Message Style="0" Chinese="15:多段频率端子3" English="14: Multi-frequency terminal 3" />
<Message Style="0" Chinese="17:频率递增(UP)指令" English="17: Frequency Increment (UP) Instruction" />
<Message Style="0" Chinese="18:频率递减(DN)指令" English="18: Frequency Decrease (DN) Instruction" />
<Message Style="0" Chinese="21:反转点动1命令" English="21: Reverse Jog 1 Command" />
<Message Style="0" Chinese="22:正转点动2命令" English="22: Forward Jog 2 Command" />
<Message Style="0" Chinese="41:自由停机常开输入" English="41: Free stop normally open input" />
<Message Style="0" Chinese="42:自由停机常闭输入" English="42: free-stop normally closed input" />
<Message Style="0" Chinese="44:外部故障常开输入" English="44: external fault normally open input" />
<Message Style="0" Chinese="45:外部故障常闭输入" English="45: External fault normally closed input" />
<Message Style="0" Chinese="46:外部复位(RST)输入" English="46: External reset (RST) input" />
<Message Style="0" Chinese="50:计数器清零信号输入" English="50: Counter clear signal input" />
<Message Style="0" Chinese="51:计数器触发信号输入" English="51: Counter trigger signal input" />
<Message Style="0" Chinese="53:脉冲频率输入(仅DI6)" English="53: Pulse frequency input (DI6 only)" />
<Message Style="0" Chinese="54:缺水信号" English="54: Water shortage signal" />
<Message Style="0" Chinese="55:供水泵1故障信号" English="55: Fault signal for water pump 1" />
<Message Style="0" Chinese="56:供水泵2故障信号" English="56: Failure signal for water pump 2" />
<Message Style="0" Chinese="86:端子停机直流制动" English="86: Terminal Stop DC Brake" />
</F1500>
<F1501>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1501>
<F1502>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1502>
<F1503>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1503>
<F1513>
<Message Style="0" Chinese="0:2ms" English="0:2ms" />
<Message Style="0" Chinese="1:4ms" English="1:4ms" />
<Message Style="0" Chinese="2:8ms" English="2:8ms" />
</F1513>
<F1515>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(DI1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit0(DI1)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DI2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit1(DI2)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(DI3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit2(DI3)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(DI4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit3(DI4)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
</F1515>
<F1516>
<Message Style="0" Chinese="0:两线式运转模式1" English="0: Two-line operation mode 1" />
<Message Style="0" Chinese="1:两线式运转模式2" English="1: Two-line operation mode 2" />
<Message Style="0" Chinese="2:三线式运转模式1" English="2: Three-line operation mode 1" />
<Message Style="0" Chinese="3:三线式运转模式2" English="3: Three-line operation mode 2" />
</F1516>
<F1519>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="2:变频器运行中" English="2: Drive Running" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器正转运行" English="3: The inverter is running forward" />
<Message Style="0" Chinese="4:变频器反转运行" English="4: Inverter Reverse Operation" />
<Message Style="0" Chinese="5:直流制动中" English="5: DC braking" />
<Message Style="0" Chinese="6:变频器零频状态" English="6: Inverter zero frequency status " />
<Message Style="0" Chinese="7:变频器零频运行" English="7: Inverter zero frequency operation" />
<Message Style="0" Chinese="9:频率水平检测信号FDT1" English="9: Frequency Level Detection Signal FDT1" />
<Message Style="0" Chinese="11:频率到达FAR" English="11: Frequency reaches FAR" />
<Message Style="0" Chinese="12:变频器上限限制" English="12: Inverter Limit" />
<Message Style="0" Chinese="13:变频器下限限制" English="13: Inverter Lower Limit Limit" />
<Message Style="0" Chinese="20:来自SCI通讯的数据输出" English="20: Data Output from SCI Communication" />
<Message Style="0" Chinese="21:设定运行时间到达" English="21:Set run time to arrive" />
<Message Style="0" Chinese="23:设定计数值到达" English="23: Set the count value to arrive" />
<Message Style="0" Chinese="24:指定计数值到达" English="24: Specified counter value arrives" />
<Message Style="0" Chinese="29:欠压封锁停止中" English="29: Undervoltage lockout stopped" />
<Message Style="0" Chinese="30:过载检出信号" English="30: Overload Detection Signal" />
<Message Style="0" Chinese="31:变频器故障" English="31: Drive Fault" />
<Message Style="0" Chinese="32:外部故障" English="32: External Fault" />
<Message Style="0" Chinese="33:变频器故障自动复位期间" English="33: During inverter auto reset" />
<Message Style="0" Chinese="38:高速脉冲输出(仅DO)" English="38: High Speed Pulse Output (DO only)" />
</F1519>
<F1520>
<Message Style="2" Chinese="F1519" English="F1519" />
</F1520>
<F1524>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(保留)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit0(Reserved)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DO)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit1(DO)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(RLY)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit2(RLY)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(保留)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="Bit3(resvered)-0: Positive Logic 1: Inverse Logic" />
</F1524>
<F1544>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="F1500" />
</F1544>
<F1600>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="2:频率设定通道" English="2: Frequency Setting Channel" />
<Message Style="0" Chinese="5:过程PID反馈" English="5: Process PID Feedback" />
<Message Style="0" Chinese="9:电机正转电动转矩限定" English="9: Motor forward torque limit" />
<Message Style="0" Chinese="10:电机反转电动转矩限定" English="10: Motor Reversing Electric Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="11:电机正转再生转矩限定" English="11: Motor Forward Regenerative Torque Limit" />
<Message Style="0" Chinese="12:电机反转再生转矩限定" English="12:Motor reversal regenerative torque limit" />
</F1600>
<F1601>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="F1600" />
</F1601>
<F1619>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="2:给定频率(0-最大输出频率)" English="2: Given frequency (0-max output frequency)" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机转速(0-最大对应转速)" English="3: Motor Speed (0-Maximum Speed)" />
<Message Style="0" Chinese="5:输出电流(0-2倍电机额定电流)" English="5: Output current (0-2 times the motor rated current)" />
<Message Style="0" Chinese="11:输出电压(0-1.2倍变频器额定电压)" English="11: Output voltage (0-1.2 times rated inverter voltage)" />
<Message Style="0" Chinese="12:直流母线电压(0-2.2倍变频器额定电压)" English="12: DC bus voltage (0-2.2 times inverter rated voltage)" />
<Message Style="0" Chinese="14:AI输入(-10~10v/0~20mA)" English="14:AI input (-10~10v/0~20mA)" />
</F1619>
<F1621>
<Message Style="2" Chinese="F1619" English="F1619" />
</F1621>
<F1700>
<Message Style="0" Chinese="0:1-8-2格式,无校验,RTU" English="0:1-8-2 format, no verification, RTU" />
<Message Style="0" Chinese="1:1-8-1格式,偶校验,RTU" English="1:1-8-1 format, even parity, RTU" />
<Message Style="0" Chinese="2:1-8-1格式,奇校验,RTU" English="2:1-8-1 format, odd parity, RTU" />
<Message Style="0" Chinese="6:1-8-1格式,无校验,RTU" English="6:1-8-1 format, without verification, RTU" />
</F1700>
<F1701>
<Message Style="0" Chinese="0:1200bps" English="0:1200bps" />
<Message Style="0" Chinese="1:2400bps" English="1:2400bps" />
<Message Style="0" Chinese="2:4800bps" English="2:4800bps" />
<Message Style="0" Chinese="3:9600bps" English="3:9600bps" />
<Message Style="0" Chinese="4:19200bps" English="4:19200bps" />
<Message Style="0" Chinese="5:38400bps" English="5:38400bps" />
<Message Style="0" Chinese="6:57600bps" English="6:57600bps" />
<Message Style="0" Chinese="7:76800bps" English="7:76800bps" />
<Message Style="0" Chinese="8:115200bps" English="8:115200bps" />
</F1701>
<F1709>
<Message Style="1" Chinese="个位：" English="Units" />
<Message Style="1" Chinese="0：通讯写功能参数不存储EEPROM" English="0: Communication write function parameters do not store EEPROM" />
<Message Style="1" Chinese="1：通讯写功能参数存储EEPROM" English="1: Communication Write Function Parameters Store EEPROM" />
<Message Style="1" Chinese="十位：" English="Ten:" />
<Message Style="1" Chinese="0：通讯写F00.13、F19.03参数不存储EEPROM" English="0: Communication writes F00.13, F19.03 parameters do not store EEPROM" />
<Message Style="1" Chinese="1：通讯写F00.13、F19.03参数存储EEPROM" English="1: Communication write F00.13, F19.03 parameter storage EEPROM" />
</F1709>
<F1802>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="0: Reserved" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器额定电流" English="1: Inverter Rated Current" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器状态" English="3: Drive Status" />
<Message Style="0" Chinese="4:主设定频率通道" English="4: Main set frequency channel" />
<Message Style="0" Chinese="5:主设定频率" English="5: Main set frequency" />
<Message Style="0" Chinese="7:设定频率" English="7: Setting Frequency" />
<Message Style="0" Chinese="8:给定频率" English="8: Given Frequency" />
<Message Style="0" Chinese="9:输出频率" English="9: Output Frequency" />
<Message Style="0" Chinese="10:设定转速" English="10: Set Speed" />
<Message Style="0" Chinese="11:运行转速" English="11: Operating Speed" />
<Message Style="0" Chinese="13:输出电压" English="13: Output Voltage" />
<Message Style="0" Chinese="14:输出电流" English="14: Output Current" />
<Message Style="0" Chinese="15:转矩给定" English="15: Torque given" />
<Message Style="0" Chinese="16:输出转矩" English="16: Output Torque" />
<Message Style="0" Chinese="17:输出功率" English="17: Output Power" />
<Message Style="0" Chinese="18:直流母线电压" English="18: DC Bus Voltage" />
<Message Style="0" Chinese="19:面板电位计输入电压" English="19: panel potentiometer input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="20:AI输入电压" English="20:AI input voltage" />
<Message Style="0" Chinese="21:AI输入电压(处理后)" English="21: AI input voltage (after processing)" />
<Message Style="0" Chinese="28:DI4端子脉冲输入频率" English="28: DI4 terminal pulse input frequency" />
<Message Style="0" Chinese="29:AO输出" English="29:AO Output" />
<Message Style="0" Chinese="32:散热器温度" English="32: Radiator Temperature" />
<Message Style="0" Chinese="42:外部计数值" English="42: External count value" />
<Message Style="0" Chinese="43:输入端子状态" English="43: Input Terminal Status" />
<Message Style="0" Chinese="44:输出端子状态" English="44: Output Terminal Status" />
<Message Style="0" Chinese="48:通电时间累计(小时)" English="48: Cumulative power-on time (hours)" />
<Message Style="0" Chinese="49:运行时间累计(小时)" English="49: Accumulated Hours (Hours)" />
</F1802>
<F1803>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1803>
<F1804>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1804>
<F1805>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1805>
<F1806>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1806>
<F1807>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1807>
<F1808>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1808>
<F1809>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1809>
<F1810>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1810>
<F1811>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1811>
<F1812>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1812>
<F1813>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="F1802" />
</F1813>
<F1907>
<Message Style="0" Chinese="0:自动停止方式" English="0: Automatic Stop Method" />
<Message Style="0" Chinese="1:立即停止方式" English="1: Stop Now" />
<Message Style="0" Chinese="2:通电中风扇一直运转" English="2: The fan keeps running during power on" />
</F1907>
<F1911>
<Message Style="0" Chinese="0:按照频率指令运行" English="0: Run according to frequency command" />
<Message Style="0" Chinese="1:保持停机状态,变频器没有输出" English="1: The inverter is not output when the inverter is stopped" />
<Message Style="0" Chinese="2:按零频阈值运行" English="2: Run at zeroth frequency threshold " />
<Message Style="0" Chinese="3:按零频运行" English="3: Run at zero frequency " />
</F1911>
<F1918>
<Message Style="1" Chinese="0:禁止过压失速" English="0: Prohibition of Overpressure Stall" />
<Message Style="1" Chinese="1:开启过压失速" English="1: Turning on over stall" />
</F1918>
<F1920>
<Message Style="1" Chinese="0:无效" English="0: Invalid" />
<Message Style="1" Chinese="1:有效" English="1: Valid" />
</F1920>
<F1923>
<Message Style="0" Chinese="0:上升沿有效" English="0: rising edge active" />
<Message Style="0" Chinese="1:电平有效" English="1: Level Valid" />
</F1923>
<F1939>
<Message Style="1" Chinese="个位:380V机型输入电压选择" English="Unit: 380V Model Input Voltage Selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:380-460V" English="0:380-460V" />
<Message Style="1" Chinese="1:260-460V" English="1:260-460V" />
<Message Style="1" Chinese="2:200-460V" English="2:200-460V" />
<Message Style="1" Chinese="十位:220V机型输入电压选择" English="Tenth place: 220V model input voltage selection" />
<Message Style="1" Chinese="0:200-240V" English="0:200-240V" />
<Message Style="1" Chinese="1:120-240V" English="1:120-240V" />
</F1939>
<F2000>
<Message Style="1" Chinese="个位:保留" English="Units: Reserve" />
<Message Style="1" Chinese="十位:保留" English="Tenth: Keep" />
<Message Style="1" Chinese="百位:保留" English="Hundred: Reserved" />
<Message Style="1" Chinese="千位:保留" English="Thousands: Reserve" />
<Message Style="1" Chinese="万位:过载保护选择" English="Thousands: Overload Protection Select" />
<Message Style="1" Chinese="0:使能变频器过载保护、电机过载保护" English="0: Enable inverter overload protection, motor overload protection" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能变频器过载保护、屏蔽电机过载保护" English="1: Enables overload protection and shield motor overload protection" />
<Message Style="1" Chinese="2:屏蔽变频器过载保护、使能电机过载保护" English="2: Screened inverter overload protection, enabled motor overload protection" />
<Message Style="1" Chinese="3:屏蔽变频器过载保护、电机过载保护" English="3: shielded inverter overload protection, motor overload protection" />
</F2000>
<F2021>
<Message Style="1" Chinese="-Lu-:直流母线欠压" English="-Lu-: DC bus undervoltage" />
<Message Style="1" Chinese="E001:加速过流" English="E001: Accelerating Overflow" />
<Message Style="1" Chinese="E002:减速过流" English="E002: Deceleration overcurrent" />
<Message Style="1" Chinese="E003:恒速过流" English="E003: Constant Overcurrent" />
<Message Style="1" Chinese="E004:加速过压" English="E004: Accelerated Overpressure" />
<Message Style="1" Chinese="E005:减速过压" English="E005: Deceleration Overpressure" />
<Message Style="1" Chinese="E006:恒速过压" English="E006: Constant Overpressure" />
<Message Style="1" Chinese="E007:过压失速" English="E007: Overpressure stall" />
<Message Style="1" Chinese="E009:散热器过热" English="E009: Heatsink Overheating" />
<Message Style="1" Chinese="E010:制动单元故障" English="E010: Brake unit failure" />
<Message Style="1" Chinese="E012:参数自整定故障" English="E012: Parameter Auto-Tuning Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E014:电流检测电路故障" English="E014: Current Detection Circuit Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E016:输出缺相" English="E016: Output Phase Loss" />
<Message Style="1" Chinese="E017:变频器过载" English="E017: Drive overload" />
<Message Style="1" Chinese="E019:电机过载" English="E019: Motor overload" />
<Message Style="1" Chinese="E021:控制板EEPROM读写异常" English="E021: EEPROM read/write error on control board" />
<Message Style="1" Chinese="E022:操作面板EEPROM读写异常" English="E022: Operation panel EEPROM read/write abnormality" />
<Message Style="1" Chinese="E023:参数设定错误" English="E023: parameter setting error" />
<Message Style="1" Chinese="E024:外部设备故障" English="E024: External Device Failure" />
<Message Style="1" Chinese="E028:SCI通讯超时" English="E028:SCI communication timeout" />
<Message Style="1" Chinese="E029:SCI通讯错误" English="E029:SCI communication error" />
</F2021>
<F2301>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止载波频率自动调整" English="0: Disable automatic adjustment of carrier frequency" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能载波频率自动调整" English="1: Enable automatic adjustment of carrier frequency" />
</F2301>
<F2302>
<Message Style="0" Chinese="0:过调制使能无效" English="0: Overmodulation disabled" />
<Message Style="0" Chinese="1:过调制使能有效" English="1: Overmodulation enabled" />
</F2302>
<F2303>
<Message Style="0" Chinese="0:两相调制/三相调制切换" English="0: Two-phase modulation/three-phase modulation switching" />
<Message Style="0" Chinese="1:三相调制" English="1: Three-phase modulation" />
</F2303>
</FunctionCode>
