<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is Status List-->
<StatusList>
  <FunctionCode Name="ST1"	Offset="0x330e" 		Max="100.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c"	AbsoluteValue="0"	    Chinese="设定频率" English="Set frequency" />
  <FunctionCode Name="ST2" 	Offset="0x330f" 		Max="100.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c"	AbsoluteValue="0"	    Chinese="给定频率" English="Given frequency" />
  <FunctionCode Name="ST3" 	Offset="0x3310" 		Max="100.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c"	AbsoluteValue="0"	    Chinese="输出频率" English="Output frequency" />
  <FunctionCode Name="ST4" 	Offset="0x3311" 		Max="3000" 		Min="0" 			Attribute="0x0428"	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定转速" English="Set speed" />
  <FunctionCode Name="ST5" 	Offset="0x3312" 		Max="3000" 		Min="0" 			Attribute="0x0428"	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行转速" English="Running speed" />
  <FunctionCode Name="ST6" 	Offset="0x3314" 		Max="500" 		Min="0" 			Attribute="0x0318"	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出电压" English="Output voltage" />
  <FunctionCode Name="ST7" 	Offset="0x3315" 		Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x0222"	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出电流(0-100.0A)" English="Output current(0-100.0A)" />
  <FunctionCode Name="ST8" 	Offset="0x3315" 		Max="500.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x0222"	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出电流(0-500.0A)" English="Output current(0-500.0A)" />
  <FunctionCode Name="ST9" 	Offset="0x3315" 		Max="1000.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x022a"	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出电流(0-1000.0A)" English="Output current(0-1000.0A)" />
  <FunctionCode Name="ST10" Offset="0x3317" 		Max="300.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x0522"	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出转矩" English="Output torque" />
  <FunctionCode Name="ST11" Offset="0x3319" 		Max="1000" 		Min="0" 			Attribute="0x0320"	AbsoluteValue="0"			Chinese="直流母线电压" English="DC bus voltage" />
  <FunctionCode Name="ST12" Offset="0x331a" 		Max="5.00" 		Min="0.00" 		Attribute="0x031c"	AbsoluteValue="0"			Chinese="面板电位计电压" English="Panel potentiometer voltage" />
  <FunctionCode Name="ST13" Offset="0x331b" 		Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI1输入电压" English="AI1 input voltage" />
  <FunctionCode Name="ST14" Offset="0x331c" 		Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI1输入电压(处理后)" English="AI1 input voltage(after processing)" />
  <FunctionCode Name="ST15" Offset="0x331d" 		Max="10.00" 	Min="-10.00" 	Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="AI2输入电压" English="AI2 input voltage" />
  <FunctionCode Name="ST16" Offset="0x331e" 		Max="10.00" 	Min="-10.0" 	Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="AI2输入电压(处理后)" English="AI2 input voltage(after processing)" />
  <FunctionCode Name="ST17" Offset="0x331f" 		Max="10.00" 	Min="-10.0" 	Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="AI3输入电压" English="AI3 input voltage" />
  <FunctionCode Name="ST18" Offset="0x3320" 		Max="10.00" 	Min="-10.0" 	Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="AI3输入电压(处理后)" English="AI3 input voltage(after processing)" />
  <FunctionCode Name="ST19" Offset="0x3321" 		Max="10.00" 	Min="-10.0" 	Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="AI4输入电压" English="AI4 input voltage" />
  <FunctionCode Name="ST20" Offset="0x3322" 		Max="10.00" 	Min="-10.0" 	Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="AI4输入电压(处理后)" English="AI4 input voltage(after processing)" />
  <FunctionCode Name="ST21" Offset="0x3324" 		Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO1输出" English="AO1 Output" />
  <FunctionCode Name="ST22" Offset="0x3325" 		Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0324"	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO2输出" English="AO2 Output" />
  <FunctionCode Name="ST23" Offset="0x3327" 		Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x1322"	AbsoluteValue="0"			Chinese="散热器温度" English="Radiator temperature" />
  <FunctionCode Name="ST24" Offset="0x332c" 		Max="100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x0522"	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="PID给定" English="PID given" />
  <FunctionCode Name="ST25" Offset="0x332d" 		Max="100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x0522"	AbsoluteValue="100.0" Chinese="PID反馈" English="PID feedback" />
  <FunctionCode Name="ST26" Offset="0x332e" 		Max="100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x0522"	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="PID误差" English="PID error" />
  <FunctionCode Name="ST27" Offset="0x332f" 		Max="100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x0522"	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="PID积分项" English="PID integral term" />
  <FunctionCode Name="ST28" Offset="0x3330" 		Max="100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x0522"	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="PID输出" English="PID output" />
</StatusList>