<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FuncGroup>
  <FunctionCode Name="F00.00" Default="0:速度控制" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088"	AbsoluteValue="0"			Chinese="控制模式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.01" Default="0:无PG的V/f控制" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088"	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1控制方式选择" English="" Show="1"  />
  <FunctionCode Name="F00.02" Default="0:G型机" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088"	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器机型设定" English="" Show="1"  />
  <FunctionCode Name="F00.03" Default="0:电机1" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机选择" English="" Show="1"  />
  <FunctionCode Name="F00.04" Default="0:扩展卡无效" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="HD30通用扩展卡选择" English="" Show="1"  />
  <FunctionCode Name="F00.05" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1"  />
  <FunctionCode Name="F00.06" Default="50.00"	Max="400.00" 	Min="50.00"		Attribute="0x21a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器最大输出频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.07" Default="0:数字设定" 		Max="7" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="上限运行频率设定通道" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.08" Default="50.00" Max="F00.06" 	Min="0.00" 		Attribute="0x619c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="上限运行频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.09" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x219c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="下限运行频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.10" Default="0:操作面板设定" 		Max="10" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率设定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.11" Default="0:操作面板运行命令通道" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="命令设定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.12" Default="2:多功能键无效" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多功能键功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.13" Default="50.00" Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="初始运行频率数字设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.14" Default="0x1001" Max="0x1111" 	Min="0x0000" 	Attribute="0x20a1" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率设定控制" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.15" Default="5.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动运行频率数字设定1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.16" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2692" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动运行间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.17" Default="0:方向一致" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行方向选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.18" Default="0:允许反转" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="防反转选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.19" Default="0.0" 	Max="3600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x26aa" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="正反转死区时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.20" Default="0:使能" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="外引面板按键使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.21" Default="0:禁止" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠功能使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.22" Default="1.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2692" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠唤醒时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.23" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.24" Default="1.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2692" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠延迟时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.25" Default="0.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0xe16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.26" Default="0" 	Max="1" 	Min="0" 		Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="M键切换" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.27" Default="000" 	Max="ddd" 	Min="000" 		Attribute="0x2099" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="命令源绑定频率源选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.28" Default="0:只在操作面板控制下有效" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="STOP键停机功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.29" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.00" Default="00000" 		Max="65535" 	Min="00000" 			Attribute="0x0068" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="用户密码" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.01" Default="0x010" 	Max="0x111" 		Min="0x000" 	  Attribute="0x2059" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="菜单模式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.02" Default="0:无操作" 		Max="6" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="功能码参数初始化（参数下载）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.03" Default="0:无操作" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="参数复制到操作面板（参数上传）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.04" Default="0" 		Max="65535" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.05" Default="0.0" 		Max="999.9" 			Min="0.0" 			Attribute="0x0022" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.06" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x0008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.07" Default="0" 		Max="65535" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.08" Default="0" 		Max="9999" 			Min="0" 			Attribute="0x0022" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.09" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x0008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.10" Default="0" 		Max="65535" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.11" Default="0" 		Max="9999" 			Min="0" 			Attribute="0x0022" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.12" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x0008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F01.13" Default="0" 		Max="65535" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F02.00" Default="0:从起动DWELL频率起动" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动方式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.01" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动延迟时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.02" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动DWELL频率设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.03" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动DWELL频率保持时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.04" Default="50" 		Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2588" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直流制动电流设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.05" Default="0.50" 	Max="60.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动直流制动时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.06" Default="0.000" 		Max="2.000" 			Min="0.000" 			Attribute="0x2166" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="飞速跟踪结果补偿量" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.07" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.08" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.09" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.10" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.11" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.12" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.13" Default="0:减速停机" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="速度控制停机方式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.14" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机DWELL频率设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.15" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机DWELL频率保持时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.16" Default="0.50" 	Max="50.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机直流制动起始频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.17" Default="0.00" 	Max="60.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机直流制动等待时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.18" Default="0.50" 	Max="60.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机直流制动时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.19" Default="0x10" 	Max="0x11" 	Min="0" 		Attribute="0x2091" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动控制方式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.20" Default="0.50" 	Max="0.50" 	Min="0.00" 		Attribute="0x269c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="预励磁时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.21" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F02.22" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F02.23" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F03.00" Default="00" 		Max="11" 			Min="00" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加减速方式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.01" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速时间1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.02" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速时间1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.03" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速时间2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.04" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速时间2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.05" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速时间3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.06" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速时间3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.07" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速时间4" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.08" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速时间4" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.09" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速时间2和1切换频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.10" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速时间2和1切换频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.11" Default="0.20" 	Max="2.50" 		Min="0.00" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速开始时S字特性时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.12" Default="0.20" 	Max="2.50" 		Min="0.00" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速结束时S字特性时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.13" Default="0.20" 	Max="2.50" 		Min="0.00" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速开始时S字特性时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.14" Default="0.20" 	Max="2.50" 		Min="0.00" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速结束时S字特性时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.15" Default="6.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动加速时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.16" Default="6.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动减速时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.17" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="紧急停机减速时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.18" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F03.19" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F03.20" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F04.00" Default="0:PID控制无效" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过程PID控制选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.01" Default="0:数字给定" 		Max="8" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="给定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.02" Default="0:模拟量反馈" 		Max="7" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="反馈通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.03" Default="0.0" 		Max="+100.0" 	Min="-100.0"	Attribute="0x255a" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="给定量数字设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.04" Default="50.0" 	Max="500.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2052" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="比例增益（P1）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.05" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="积分时间（I1）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.06" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0xa552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="积分项上限" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.07" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="微分时间（D1）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.08" Default="20.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0xa552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="微分限幅值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.09" Default="0.10" 	Max="50.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="采样周期（T）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.10" Default="0.0" 	Max="20.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="偏差极限" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.11" Default="0:由F04.13设定" 		Max="7" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器上限通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.12" Default="0:由F04.14设定" 		Max="7" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器下限通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.13" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0xa592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器上限值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.14" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0xa592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器下限值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.15" Default="0:正特性" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器调节特性" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.16" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.17" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID输出滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.18" Default="0:PID调节禁止反转" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID输出反转选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.19" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0xa592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID输出反转频率上限" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.20" Default="50.0" 	Max="500.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2052" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="比例增益（P2）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.21" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="积分时间（I2）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.22" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="微分时间（D2）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.23" Default="0:不调整" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID参数调整依据" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.24" Default="0.0" Max="F04.25" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID参数切换点1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.25" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="F04.24" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID参数切换点2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.26" Default="0" 		Max="24000" 			Min="0" 			Attribute="0x2468" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="速度闭环给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.27" Default="1024" Max="9999" 	Min="1" 		Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="每转脉冲数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.28" Default="1500" Max="24000" 	Min="1" 		Attribute="0x2488" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最大闭环速度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.29" Default="0:停机时不运算" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID运算模式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.30" Default="0:休眠禁止" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID休眠使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.31" Default="10.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="唤醒容差" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.32" Default="0.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2652" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="唤醒延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.33" Default="10.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠容差" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.34" Default="0.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2652" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.35" Default="20.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa15c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="休眠频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.36" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F05.00" Default="33333" Max="33333" 	Min="00000" 			Attribute="0x20a8" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="外部给定量曲线选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.01" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最小给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.02" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最小给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.03" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最大给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.04" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最大给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.05" Default="0.0" 	Max="F05.07" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线2最小给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.06" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线2最小给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.07" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="F05.05" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线2最大给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.08" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线2最大给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.09" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="F05.11" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="折线最大给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.10" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="折线最大给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.11" Default="100.0" Max="F05.09" 	Min="F05.13" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="折线拐点2给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.12" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="拐点2对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.13" Default="0.0" 	Max="F05.11" 	Min="F05.15" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="折线拐点1给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.14" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="拐点1对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.15" Default="0.0" 	Max="F05.13" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="折线最小给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.16" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="折线最小给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.17" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="跳跃频率1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.18" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="跳跃频率2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.19" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="跳跃频率3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.20" Default="0.00" 	Max="30.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="跳跃频率范围" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.21" Default="5.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动运行频率数字设定2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.22" Default="3:不处理" 	Max="3" 	Min="0" 		Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="操作面板电位计曲线选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.23" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F05.24" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F06.00" Default="5.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多段频率指令1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F06.01" Default="5.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多段频率指令2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F06.02" Default="5.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多段频率指令3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F06.03" Default="0" Max="0" 	Min="0" 	Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F06.04" Default="0" Max="0" 	Min="0" 	Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F06.05" Default="0" Max="0" 	Min="0" 	Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F08.00" Default="5.5" 	Max="500.0" 	Min="0.2" 		Attribute="0x1222" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1额定功率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.01" Default="380" 	Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x0318" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1额定电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.02" Default="13.00" Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0224" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1额定电流" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.03" Default="50.0" 	Max="400.0" 	Min="1.0" 		Attribute="0x0122" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1额定频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.04" Default="1455" 	Max="24000" 	Min="1" 			Attribute="0x0408" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1额定转速" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.05" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.06" Default="0:不动作" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x0008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1参数自整定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.07" Default="0.70" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0724" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1定子电阻" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.08" Default="0.67" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0724" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1转子电阻" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.09" Default="5.0" 		Max="9999.0" 		Min="0.0" 			Attribute="0x0c12" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1漏电感" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.10" Default="124.0" 	Max="9999.0" 		Min="0.0" 			Attribute="0x0c14" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1互感抗" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.11" Default="5.30" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0224" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1空载励磁电流" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.12" Default="1.00" 		Max="1.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x201c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1铁芯饱和系数1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.13" Default="1.00" 		Max="1.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x201c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1铁芯饱和系数2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.14" Default="1.00" 		Max="1.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x201c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1铁芯饱和系数3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.15" Default="1.00" 		Max="1.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x201c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1铁芯饱和系数4" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.16" Default="1.00" 		Max="1.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x201c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1铁芯饱和系数5" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.17" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F08.18" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F08.19" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F09.00" Default="0:直线" 		Max="4" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f曲线设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.01" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="F09.03" 	Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f频率值F3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.02" Default="0.0" 		Max="100.0" 	Min="F09.04" 	Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f电压值V3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.03" Default="0.0" 	Max="F09.01" 	Min="F09.05" 	Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f频率值F2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.04" Default="0.0" 		Max="F09.02" 	Min="F09.06" 	Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f电压值V2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.05" Default="0.0" 	Max="F09.03" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f频率值F1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.06" Default="0.0" 		Max="F09.04" 	Min="0.0" 			Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 V/f电压值V1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.07" Default="2.0" 	Max="30.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x259a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="IM1转矩提升" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.08" Default="25.0" 	Max="50.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x255a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1手动转矩提升截止点" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.09" Default="0.0" Max="300.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1转差补偿增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.10" Default="0.10" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1转差补偿滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.11" Default="200.0" Max="250.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1转差补偿限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.12" Default="0.193" 	Max="9.999" 		Min="0.000" 		Attribute="0x32a6" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1铁损" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.13" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.14" Default="1:一直动作" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1 AVR(自动电压调节)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.15" Default="50" 		Max="200" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1低频抑制震荡系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.16" Default="20" 		Max="200" 		Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1高频抑制震荡系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.17" Default="0:节能控制无效" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能控制选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.18" Default="5.0" 		Max="100.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.19" Default="25.00" 		Max="50.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x215c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能起始频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.20" Default="100.0" 		Max="100.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能切换点" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.21" Default="10" 		Max="5000" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能检测次数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.22" Default="100" 		Max="4000" 			Min="40" 			Attribute="0x2850" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能电压恢复时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.23" Default="100" 		Max="4000" 			Min="40" 			Attribute="0x2850" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1节能电压下降时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.24" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F10.00" Default="10.0" 	Max="200.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x2062" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度控制比例增益1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.01" Default="0.10" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度控制积分时间1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.02" Default="10.0" 	Max="200.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x2062" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度控制比例增益2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.03" Default="0.20" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度控制积分时间2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.04" Default="10.00" Max="F10.05" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2164" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度环PI切换频率1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.05" Default="15.00" Max="50.00" 	Min="F10.04" 		Attribute="0x2164" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度环PI切换频率2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.06" Default="180.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度环积分项限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.07" Default="0.00" 	Max="1.00" 		Min="0.00" 		Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度环微分时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.08" Default="0.000" Max="1.000" 	Min="0.000" 	Attribute="0x2666" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1速度环输出滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.09" Default="0:不锁定" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1转矩限定锁定选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.10" Default="0000" 		Max="7777" 			Min="0000" 			Attribute="0x20a0" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1转矩限定通道" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.11" Default="180.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1正转时电动转矩限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.12" Default="180.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1反转时电动转矩限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.13" Default="180.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1正转时再生转矩限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.14" Default="180.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1反转时再生转矩限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F10.15" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F10.16" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F10.17" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F11.00" Default="800" 		Max="2000" 			Min="1" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1电流环KP" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F11.01" Default="200" 		Max="1000" 			Min="1" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1电流环KI" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F11.02" Default="3" 		Max="31" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1电流环输出滤波次数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F11.03" Default="0:禁止前馈" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1电流环前馈使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F11.04" Default="0.0" 		Max="30.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1励磁增强设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F11.05" Default="00" 		Max="11" 			Min="00" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机1磁场定向优化设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F11.06" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F11.07" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F11.08" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F15.00" Default="2:正转功能" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI1端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.01" Default="54:缺水信号" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI2端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.02" Default="55:供水泵1故障信号" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI3端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.03" Default="56:供水泵2故障信号" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI4端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.04" Default="57:供水泵3故障信号" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI5端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.05" Default="0:保留" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI6端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.06" Default="0:保留" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI7端子(扩展卡端子)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.07" Default="0:保留" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI8端子(扩展卡端子)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.08" Default="0:保留" 		Max="87" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI9端子(扩展卡端子)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.09" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI10端子(扩展卡端子)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.10" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI11端子(扩展卡端子)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.11" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI12端子(扩展卡端子)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.12" Default="1.00" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x30a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子UP/DN加减速速率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.13" Default="0: 2ms" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子检测间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.14" Default="2" 		Max="10000" 		Min="0" 			Attribute="0x3758" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子检测滤波次数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.15" Default="0" 		Max="0x1ff" 	Min="0" 			Attribute="0x2059" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输入端子正反逻辑设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.16" Default="0:两线式运转模式1" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="正转/反转运转模式设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.17" Default="0:自由停机" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子外部设备故障动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.18" Default="2:变频器运行中" 		Max="36" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DO1端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.19" Default="0:保留" 		Max="38" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DO2端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.20" Default="31:变频器故障" 		Max="36" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="继电器1输出功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.21" Default="0:保留" 		Max="36" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="继电器2(扩展继电器)输出功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.22" Default="0:保留" 		Max="36" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="继电器3(扩展继电器)输出功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.23" Default="0:保留" 		Max="36" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="继电器4(扩展继电器)输出功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.24" Default="000" 	Max="0x3f" 		Min="0" 			Attribute="0x2051" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出端子正反逻辑设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.25" Default="0.00" 	Max="300.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x266c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="定时功能ON侧延迟时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.26" Default="0.00" 	Max="300.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x266c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="定时功能OFF侧延迟时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.27" Default="2.50" 	Max="100.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率到达(FAR)检出宽度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.28" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="零频信号检出值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.29" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="零频回差" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.30" Default="0:按给定频率检出" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT1检出方式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.31" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT1电平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.32" Default="1.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT1滞后" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.33" Default="0:按给定频率检出" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT2检出方式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.34" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT2电平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.35" Default="1.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT2滞后" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.36" Default="0" 		Max="65535" 	Min="0" 			Attribute="0x3168" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定运行时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.37" Default="0" 		Max="9999" 		Min="F15.38" 	Attribute="0x2060" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定计数值到达给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.38" Default="0" 		Max="F15.37" 	Min="0" 			Attribute="0x2060" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="指定计数值到达给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.39" Default="0000" 		Max="1133" 			Min="0000" 			Attribute="0x20a0" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟量输入超限选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.40" Default="100.0" 		Max="100.0" 			Min="F15.41" 			Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟量输入超限上限值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.41" Default="0.0" 		Max="F15.40" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟量输入超限下限值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.42" Default="5.00" 		Max="50.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟量超限检测时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.43" Default="0.0" 		Max="100.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2652" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子输出延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.44" Default="15.00" 		Max="50.00" 			Min="0.00" 			Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动模拟量超限检测时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.45" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F15.46" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F16.00" Default="0:保留" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="操作面板电位计功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.01" Default="2:频率设定" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI1端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.02" Default="5:过程PID反馈" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI2端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.03" Default="0:保留" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI3端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.04" Default="0:保留" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI4端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.05" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="AI1偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.06" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 	Attribute="0x205c" 	AbsoluteValue="0"		Chinese="AI1增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.07" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI1滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.08" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="AI2偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.09" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 	Attribute="0x205c" 	AbsoluteValue="0"		Chinese="AI2增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.10" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI2滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.11" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="AI3偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.12" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 	Attribute="0x205c" 	AbsoluteValue="0"		Chinese="AI3增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.13" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI3滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.14" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="AI4偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.15" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 	Attribute="0x205c" 	AbsoluteValue="0"		Chinese="AI4增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.16" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AI4滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.17" Default="10000" 	Max="50000" 		Min="0" 		Attribute="0x2148" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最大输入脉冲频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.18" Default="0.20" 		Max="10.00" 		Min="0.01" 			Attribute="0x265c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输入脉冲滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.19" Default="2:给定频率(0-最大输出频率)" 		Max="20" 			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO1端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.20" Default="0:保留" 		Max="20" 			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO2端子功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.21" Default="0:保留" 		Max="20" 			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="高速脉冲输出功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.22" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="AO1偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.23" Default="100.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO1增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.24" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="AO2偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.25" Default="100.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO2增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.26" Default="10.0" 	Max="50.0" 		Min="0.1" 		Attribute="0x295a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DO2最大输出脉冲频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.27" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="操作面板电位计偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.28" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 	Attribute="0x205c" 	AbsoluteValue="0"	Chinese="操作面板电位计增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.29" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 	Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"	Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F17.00" Default="0:1-8-2格式,无校验,RTU" 		Max="6" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="数据格式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.01" Default="3:9600bps" 		Max="8" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="波特率选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.02" Default="2" 		Max="247" 		Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="本机地址" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.03" Default="1" 		Max="1000" 		Min="0" 			Attribute="0x2808" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="本机应答时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.04" Default="0.0" 	Max="600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2612" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="单机通讯超时检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.05" Default="0.0" 	Max="600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2612" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="通讯错误检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.06" Default="3:继续运行" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="通讯超时动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.07" Default="3:继续运行" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="通讯错误时动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.08" Default="1:紧急停机" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="通讯外部设备故障动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.09" Default="0x01" 		Max="0x11" 			Min="00" 			Attribute="0x2011" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="通讯写功能参数存EEPROM方式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.10" Default="0.0" 		Max="600.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x262a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="组网通讯超时检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.11" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F17.12" Default="0" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F18.00" Default="0:汉语" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="语言选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.01" Default="5" 		Max="10" 			Min="1" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="操作面板LCD显示对比度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.02" Default="8:给定频率（加减速后）" 		Max="49" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数1设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.03" Default="7:设定频率" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数2设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.04" Default="9:输出频率" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数3设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.05" Default="13:输出电压" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数4设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.06" Default="14:输出电流" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数5设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.07" Default="18:直流母线电压" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数6设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.08" Default="7:设定频率" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数1设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.09" Default="18:直流母线电压" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数2设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.10" Default="20:AI1输入电压" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数3设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.11" Default="22:AI2输入电压" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数4设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.12" Default="43:输入端子状态" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数5设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.13" Default="44:输出端子状态" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数6设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.14" Default="1.0" 		Max="160.0"			Min="0.1" 			Attribute="0x2052" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率显示增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.15" Default="1000" 		Max="65535"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最大线速度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.16" Default="0:整数" 		Max="3"			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="线速度显示精度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.17" Default="0" 		Max="0"			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F18.18" Default="0" 		Max="0"			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F18.19" Default="0" 		Max="0"			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F19.00" Default="0:无辅助频率通道" 		Max="11" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="辅助频率设定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.01" Default="10" 		Max="41" 			Min="00" 			Attribute="0x2051" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="主辅设定运算" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.02" Default="1.00" 	Max="9.99" 		Min="0.00" 		Attribute="0x205c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="辅助设定系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.03" Default="0.00" 	Max="F00.06" 	Min="0.00" 			Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="数字辅助频率初值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.04" Default="00" 		Max="0x11" 		Min="00" 			Attribute="0x2051" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="数字辅助频率控制选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.05" Default="1:相对最大输出频率调整" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定频率比例调整选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.06" Default="100.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定频率比例调整系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.07" Default="0:自动停止方式" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="冷却风扇控制选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.08" Default="60.0" 	Max="600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2662" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="冷却风扇控制延迟时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.09" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.10" Default="1.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="零频阈值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.11" Default="0:按照频率指令运行" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定频率低于零频阈值时动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.12" Default="0:禁止瞬停不停" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="瞬时失电不停机功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.13" Default="500" 	Max="1000" 	Min="10" 		Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="瞬停不停电压补偿增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.14" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.15" Default="430" 	Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x2398" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="瞬时失电不停机动作判断电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.16" Default="0:禁止欠压再起动" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="欠压再起动功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.17" Default="2.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="欠压再起动等待时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.18" Default="0.500" 		Max="1.000" 			Min="0.000" 			Attribute="0x2066" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过压抑制增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.19" Default="690" 	Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x2398" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过压失速点" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.20" Default="0.500" 		Max="1.000" 			Min="0.000" 			Attribute="0x2066" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动限流增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.21" Default="150.0" Max="200.0" 	Min="20.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动限流水平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.22" Default="0" Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.23" Default="0:上升沿有效" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="上电瞬间端子检测" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.24" Default="680" 	Max="750" 		Min="330" 		Attribute="0x0398" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="制动单元动作电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.25" Default="0:禁止" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="磁通制动使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.26" Default="0" 		Max="65535" 	Min="0" 			Attribute="0x2da8" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定长度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.27" Default="0" 		Max="65535" 	Min="0" 			Attribute="0x2d08" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="实际长度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.28" Default="1.000" Max="30.000" 	Min="0.001" 	Attribute="0x20ae" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="长度倍率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.29" Default="1.000" Max="1.000" 	Min="0.001" 	Attribute="0x20a6" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="长度校正系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.30" Default="10.00" Max="100.00" 	Min="1.00" 		Attribute="0x2eac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="测量轴直径" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.31" Default="1" 		Max="9999" 		Min="1" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="轴每转脉冲" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.32" Default="0:输出电平信号" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="长度到达输出功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.33" Default="0:自动清零" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="长度到达后记录长度处理" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.34" Default="0:自动清零" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机时记录长度处理" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.35" Default="100.0" 		Max="100.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="辅助PID输出限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.36" Default="0.0" 		Max="100.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x2592" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="辅助PID输出限定提升量" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.37" Default="100" 		Max="111" 			Min="000" 			Attribute="0x2059" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率调节范围选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.38" Default="1:检测" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="相间短路检测动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.39" Default="0:380-460V" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输入电压选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.40" Default="1000" 		Max="4000" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="磁通制动PI调节器Kp" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.41" Default="20" 		Max="500" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="磁通制动PI调节器Ki" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.42" Default="5000" 		Max="60000" 			Min="0" 			Attribute="0x20a8" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="硬件限流持续时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.43" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器切工频检测使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.44" Default="50.0" 		Max="100.0" 			Min="0.0" 			Attribute="0x335a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频切工频角度范围" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.45" Default="10" 		Max="500" 			Min="4" 			Attribute="0x2858" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="角度范围持续输出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.00" Default="00000" Max="31111" 	Min="00000" 			Attribute="0x20a8" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过载预报警检出选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.01" Default="150.0" Max="200.0" 	Min="20.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过载预报警检出水平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.02" Default="5.0" 	Max="60.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x269a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过载预报警检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.03" Default="0:输出掉载检出无效" 		Max="4" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器输出掉载检出动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.04" Default="0" 		Max="0" 		Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器输出掉载检出水平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.05" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器输出掉载检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.06" Default="0:不检测电机过热" 		Max="0" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机过热信号输入类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.07" Default="0" 	Max="0" 		Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机过热热敏电阻值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.08" Default="30" 		Max="80" 			Min="0" 			Attribute="0x2588" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输入缺相检测基准" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.09" Default="1.00" 	Max="5.00" 		Min="1.00" 		Attribute="0x269c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输入缺相检测时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.10" Default="20" 		Max="100" 			Min="0" 			Attribute="0x2588" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出缺相检测基准" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.11" Default="3.00" 	Max="20.00" 	Min="1.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输出缺相检测时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.12" Default="0" 		Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2588" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID给定丢失检出值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.13" Default="0.20" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID给定丢失检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.14" Default="0" 		Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2588" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID反馈丢失检出值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.15" Default="0.20" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID反馈丢失检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.16" Default="100" 	Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2588" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID反馈超限检出值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.17" Default="0.20" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID反馈超限检出时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.18" Default="0" 		Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动复位次数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.19" Default="5.00" 	Max="200.00" 		Min="0.01" 		Attribute="0x345c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动复位间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.20" Default="00" 		Max="0x11" 		Min="00" 			Attribute="0x2051" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="故障继电器动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.21" Default="0" 		Max="34" 			Min="0" 			Attribute="0x0008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第五次（最近一次）故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.22" Default="0.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时设定频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.23" Default="0.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.24" Default="0" 		Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x0318" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时直流母线电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.25" Default="0" 		Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x0318" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.26" Default="0.00" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0222" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出电流" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.27" Default="0" 		Max="0x1ff" 	Min="0" 			Attribute="0x0019" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输入端子状态" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.28" Default="0" 		Max="0x3f" 		Min="0" 			Attribute="0x0019" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出端子状态" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.29" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.30" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第四次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.31" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第四次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.32" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第三次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.33" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第三次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.34" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第二次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.35" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第二次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.36" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第一次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.37" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第一次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.38" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="上次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.39" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F20.40" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F21.00" Default="0:F21.01数字设定" 	Max="3" 	Min="0" 		Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="转矩命令给定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.01" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="-100.0" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="100.0"			Chinese="转矩指令数字设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.02" Default="100.0" 	Max="500.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2552" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最大转矩设定值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.03" Default="0.000" 	Max="1.000" 	Min="0.000" 		Attribute="0x2666" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="转矩指令滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.04" Default="1:由F00.06限定" 	Max="2" 	Min="0" 		Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="转矩控制时速度限制选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.05" Default="100" 	Max="100" 	Min="0" 		Attribute="0x2548" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="转矩控制时正向速度限制" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.06" Default="100" 	Max="100" 	Min="0" 		Attribute="0x2548" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="转矩控制时反向速度限制" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.07" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.08" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.09" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="保留" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.10" Default="0:减速停机+直流制动" 	Max="2" 	Min="0" 		Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="转矩控制停机方式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F21.11" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F21.12" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F21.13" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F22.00" Default="0:禁止多泵控制功能" 	Max="6" 	Min="0" 		Attribute="0x2089" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="选择供水模式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.01" Default="0.50" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="启动延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.02" Default="5.0" 	Max="3600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x26aa" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="辅机启动延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.03" Default="5.0" 	Max="3600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x26aa" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="辅机停止延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.04" Default="50.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="启动频率1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.05" Default="50.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="启动频率2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.06" Default="25.00" 	Max="400.00" 	Min="0" 		Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停止频率1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.07" Default="25.00" 	Max="400.00" 	Min="0" 		Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停止频率2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.08" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="流量补偿1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.09" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="流量补偿2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.10" Default="0" 	Max="30000" 	Min="0" 		Attribute="0x2068" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动切换间隔" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.11" Default="5.00" 	Max="60.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.12" Default="100.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="超压设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F22.13" Default="0" 	Max="0" 	Min="0" 		Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F23.00" Default="8" 		Max="8" 			Min="1" 			Attribute="0x0988" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="载波频率设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.01" Default="1:载波频率自动调整1" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="载波频率自动调整" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.02" Default="1:过调制使能有效" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PWM过调制使能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.03" Default="0:两相调制/三相调制切换" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PWM调制模式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.04" Default="5.00" 	Max="F23.05-2" 	Min="10.00" 	Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PWM调制模式切换点1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.05" Default="10.00" 	Max="50.00" 	Min="F23.04+2" 	Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PWM调制模式切换点2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.06" Default="0" 	Max="65535" 	Min="0" 		Attribute="0x00a8" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F23.07" Default="0" 	Max="65535" 	Min="0" 		Attribute="0x00a8" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F23.08" Default="0" 	Max="0xffff" 	Min="0" 		Attribute="0x00a1" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="" English="" Show="0" />
  <FunctionCode Name="F23.09" Default="2" 	Max="2000" 	Min="0" 	Attribute="0x20A0" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="随机载频系数K1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.10" Default="3" 	Max="2000" 	Min="0" 	Attribute="0x20A0" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="随机载频系数K2" English="" Show="1" />
</FuncGroup>