<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FunctionCode>
<F0001>
<Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="" />
</F0001>
<F0010>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板数字设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子数字设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:模拟量设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:端子脉冲设定" English="" />
</F0010>
<F0011>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板运行命令通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子运行命令通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯命令通道" English="" />
</F0011>
<F0014>
<Message Style="1" Chinese="个位:设定频率掉电存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:设定频率停机控制选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:停机时设定频率保持" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:停机时设定频率恢复至F00.13" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位:SCI设定频率掉电存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位:频率通道切换时设定频率存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:不保存" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:保存" English="" />
</F0014>
<F0017>
<Message Style="0" Chinese="0:方向一致" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:方向取反" English="" />
</F0017>
<F0018>
<Message Style="0" Chinese="0:允许反转" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:禁止反转" English="" />
</F0018>
<F0101>
<Message Style="1" Chinese="0:标准菜单模式" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:校验菜单模式(仅显示与出厂设置不一致的参数)" English="" />
</F0101>
<F0102>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:恢复出厂参数" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:清除故障信息" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定（含电机参数）" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定（含电机参数）" English="" />
</F0102>
<F0103>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数2" English="" />
</F0103>
<F0200>
<Message Style="0" Chinese="0:从起动DWELL频率起动" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:先制动再从起动DWELL频率起动" English="" />
</F0200>
<F0213>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:自由停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机+直流制动" English="" />
</F0213>
<F0300>
<Message Style="0" Chinese="0:直线加减速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:S曲线加减速" English="" />
</F0300>
<F0400>
<Message Style="0" Chinese="0:PID控制无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID控制有效" English="" />
</F0400>
<F0402>
<Message Style="0" Chinese="0:模拟量反馈" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子脉冲反馈" English="" />
</F0402>
<F0418>
<Message Style="0" Chinese="0:PID调节禁止反转" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID调节允许反转" English="" />
</F0418>
<F0500>
<Message Style="1" Chinese="0:直线" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:保留" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:折线" English="" />
<Message Style="1" Chinese="3:不处理" English="" />
</F0500>
<F0806>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:电机静止自整定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:电机旋转自整定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机定子电阻测量" English="" />
</F0806>
<F0900>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:1.2次幂曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:1.7次幂曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="" />
</F0900>
<F0914>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="" />
</F0914>
<F1009>
<Message Style="0" Chinese="0:不锁定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:所有转矩限定与正转电动转矩限定保持一致" English="" />
</F1009>
<F1010>
<Message Style="1" Chinese="个位：正转电动转矩设定通道" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位：反转电动转矩设定通道" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位：正转再生转矩设定通道" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位：反转再生转矩设定通道" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0：转矩限定值由数字设定" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1：转矩限定值由模拟输入确定" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2：转矩限定值由端子脉冲给定" English="" />
</F1010>
<F1103>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止前馈" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能前馈" English="" />
</F1103>
<F1105>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止磁场定向角度矫正" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能磁场定向角度矫正" English="" />
</F1105>
<F1500>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器使能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:正转功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:反转功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:三线式运转控制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:频率切换至AI" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:命令切换至端子" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:多段频率端子1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:多段频率端子2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="15:多段频率端子3" English="" />
<Message Style="0" Chinese="17:频率递增(UP)指令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="18:频率递减(DN)指令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="21:反转点动1命令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="22:正转点动2命令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="41:自由停机常开输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="42:自由停机常闭输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="44:外部故障常开输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="45:外部故障常闭输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="46:外部(RST)输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="50:计数器清零信号输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="51:计数器触发信号输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="53:脉冲频率输入(仅DI6)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="54:缺水信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="55:供水泵1故障信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="56:供水泵2故障信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="86:端子停机直流制动" English="" />
</F1500>
<F1501>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1501>
<F1502>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1502>
<F1503>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1503>
<F1513>
<Message Style="0" Chinese="0:2ms" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:4ms" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:8ms" English="" />
</F1513>
<F1515>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(DI1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DI2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(DI3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(DI4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
</F1515>
<F1516>
<Message Style="0" Chinese="0:两线式运转模式1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:两线式运转模式2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:三线式运转模式1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:三线式运转模式2" English="" />
</F1516>
<F1519>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:变频器运行中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器正转运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:变频器反转运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:直流制动中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:变频器零频状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:变频器零频运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:频率水平检测信号FDT1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:频率到达FAR" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:变频器上限限制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:变频器下限限制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="20:来自SCI通讯的数据输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="21:设定运行时间到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="23:设定计数值到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="24:指定计数值到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="29:欠压封锁停止中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="30:过载检出信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="31:变频器故障" English="" />
<Message Style="0" Chinese="32:外部故障" English="" />
<Message Style="0" Chinese="33:变频器故障自动复位期间" English="" />
<Message Style="0" Chinese="38:高速脉冲输出(仅DO)" English="" />
</F1519>
<F1520>
<Message Style="2" Chinese="F1519" English="" />
</F1520>
<F1524>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(保留)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DO)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(RLY)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(保留)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
</F1524>
<F1544>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1544>
<F1600>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:频率设定通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:过程PID反馈" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:电机正转电动转矩限定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="10:电机反转电动转矩限定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:电机正转再生转矩限定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:电机反转再生转矩限定" English="" />
</F1600>
<F1601>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="" />
</F1601>
<F1619>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:给定频率(0-最大输出频率)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机转速(0-最大对应转速)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:输出电流(0-2倍电机额定电流)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:输出电压(0-1.2倍变频器额定电压)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:直流母线电压(0-2.2倍变频器额定电压)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:AI输入(-10~10v/0~20mA)" English="" />
</F1619>
<F1621>
<Message Style="2" Chinese="F1619" English="" />
</F1621>
<F1700>
<Message Style="0" Chinese="0:1-8-2格式,无校验,RTU" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:1-8-1格式,偶校验,RTU" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:1-8-1格式,奇校验,RTU" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:1-8-1格式,无校验,RTU" English="" />
</F1700>
<F1701>
<Message Style="0" Chinese="0:1200bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:2400bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:4800bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:9600bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:19200bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:38400bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:57600bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:76800bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:115200bps" English="" />
</F1701>
<F1709>
<Message Style="1" Chinese="个位：" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0：通讯写功能参数不存储EEPROM" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1：通讯写功能参数存储EEPROM" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位：" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0：通讯写F00.13、F19.03参数不存储EEPROM" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1：通讯写F00.13、F19.03参数存储EEPROM" English="" />
</F1709>
<F1802>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器额定电流" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:主设定频率通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:主设定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:设定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:给定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:输出频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="10:设定转速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:运行转速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:输出电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:输出电流" English="" />
<Message Style="0" Chinese="15:转矩给定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="16:输出转矩" English="" />
<Message Style="0" Chinese="17:输出功率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="18:直流母线电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="19:面板电位计输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="20:AI输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="21:AI输入电压(处理后)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="28:DI4端子脉冲输入频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="29:AO输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="32:散热器温度" English="" />
<Message Style="0" Chinese="42:外部计数值" English="" />
<Message Style="0" Chinese="43:输入端子状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="44:输出端子状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="48:通电时间累计(小时)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="49:运行时间累计(小时)" English="" />
</F1802>
<F1803>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1803>
<F1804>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1804>
<F1805>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1805>
<F1806>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1806>
<F1807>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1807>
<F1808>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1808>
<F1809>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1809>
<F1810>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1810>
<F1811>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1811>
<F1812>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1812>
<F1813>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1813>
<F1907>
<Message Style="0" Chinese="0:自动停止方式" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:立即停止方式" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:通电中风扇一直运转" English="" />
</F1907>
<F1911>
<Message Style="0" Chinese="0:按照频率指令运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:保持停机状态,变频器没有输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:按零频阀值运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:按零频运行" English="" />
</F1911>
<F1918>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止过压失速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:开启过压失速" English="" />
</F1918>
<F1920>
<Message Style="0" Chinese="0:无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:有效" English="" />
</F1920>
<F1923>
<Message Style="0" Chinese="0:上升沿有效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:电平有效" English="" />
</F1923>
<F1939>
<Message Style="1" Chinese="个位:380V机型输入电压选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:380-460V" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:260-460V" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:200-460V" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:220V机型输入电压选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:200-240V" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:120-240V" English="" />
</F1939>
<F2000>
<Message Style="1" Chinese="个位:保留" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:保留" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位:保留" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位:保留" English="" />
<Message Style="1" Chinese="万位:过载保护选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:使能变频器过载保护、电机过载保护" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:使能变频器过载保护、屏蔽电机过载保护" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:屏蔽变频器过载保护、使能电机过载保护" English="" />
<Message Style="1" Chinese="3:屏蔽变频器过载保护、电机过载保护" English="" />
</F2000>
<F2021>
<Message Style="1" Chinese="-Lu-:直流母线欠压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E001:加速过流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E002:减速过流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E003:恒速过流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E004:加速过压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E005:减速过压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E006:恒速过压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E007:过压失速" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E009:散热器过热" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E010:制动单元故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E012:参数自整定故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E014:电流检测电路故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E016:输出缺相" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E017:变频器过载" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E019:电机过载" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E021:控制板EEPROM读写异常" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E022:操作面板EEPROM读写异常" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E023:参数设定错误" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E024:外部设备故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E028:SCI通讯超时" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E029:SCI通讯错误" English="" />
</F2021>
<F2301>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止载波频率自动调整" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能载波频率自动调整" English="" />
</F2301>
<F2302>
<Message Style="0" Chinese="0:过调制使能无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:过调制使能有效" English="" />
</F2302>
<F2303>
<Message Style="0" Chinese="0:两相调制/三相调制切换" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:三相调制" English="" />
</F2303>
</FunctionCode>
