<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FuncGroup>
  <FunctionCode Name="F00.06" Default="50.00" Max="200.00"  Min="50.00"		Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="变频器最大输出频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.08" Default="50.00" Max="F00.06"  Min="0.00" 		Attribute="0x61ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="上限运行频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.09" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="下限运行频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.10" Default="3" 		Max="4" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率给定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.11" Default="1" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="命令给定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.12" Default="2" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多功能键功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.13" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="初始运行频率数字设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.14" Default="0x001" Max="0x111" 	Min="0x000" 	Attribute="0x2099" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="UP/DOWN数字给定控制" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.15" Default="5.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动运行频率数字设定1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.16" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x26a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动运行间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.17" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行方向选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.18" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="防反转选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F00.19" Default="0.0" 	Max="3600.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x26aa" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="正反转死区时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.00" Default="0" 		Max="65535" 	Min="0" 			Attribute="0x0068" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="用户密码" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.01" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 	  	Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="菜单模式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.02" Default="0" 		Max="4" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="功能码参数初始化" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F01.03" Default="0" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="操作面EEPROM参数初始化" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.00" Default="0" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动方式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.01" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动延迟时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.02" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动时DWELL频率设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.03" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动DWELL频率保持时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.04" Default="50" 		Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2598" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直流制动电流设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.05" Default="0.50" 	Max="60.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="起动时直流制动时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.13" Default="0" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机方式选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.14" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机DWELL频率设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.15" Default="0.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机DWELL频率保持时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.16" Default="0.50" 	Max="50.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机直流制动起始频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.17" Default="0.50" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机直流制动等待时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F02.18" Default="0.50" 	Max="60.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x26a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机时直流制动时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.01" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="加速时间1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.02" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="减速时间1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.15" Default="6.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动加速时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F03.16" Default="6.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.1" 		Attribute="0x266a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="点动减速时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.00" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="过程PID控制选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.01" Default="0" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="给定通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.02" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="反馈通道选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.03" Default="0" 		Max="+10.00" 	Min="-10.00"	Attribute="0x2364" 	AbsoluteValue="10.00"	Chinese="给定量数字设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.04" Default="2.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2064" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="比例增益（P）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.05" Default="1.00" 	Max="10.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="积分时间（I）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.06" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa16c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="积分项上限" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.09" Default="0.10" 	Max="50.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="采样周期（T）" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.10" Default="2.0" 	Max="20.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x255a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="偏差极限" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.13" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器上限值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.15" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID调节器调节特性" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.16" Default="1" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="积分项调节选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.17" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID输出滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.18" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID输出反转选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F04.19" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0xa1ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PID输出反转频率上限" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.01" Default="0.0" 	Max="F05.03" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最小给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.02" Default="0.0" 	Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最小给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.03" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="F05.01" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最大给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.04" Default="100.0" Max="100.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="直线1最大给定对应值" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.17" Default="0.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x21ac" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="跳跃频率1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F05.20" Default="0.00" 	Max="30.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x21a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="跳跃频率范围" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F06.00" Default="3.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多段频率指令1" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F06.01" Default="6.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多段频率指令2" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F06.02" Default="9.00" 	Max="F00.08" 	Min="F00.09" 	Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="多段频率指令3" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.00" Default="5.5" 	Max="500.0" 	Min="0.2" 		Attribute="0x1222" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机额定功率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.01" Default="380" 	Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x0318" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机额定电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.02" Default="13.00" Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0224" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机额定电流" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.03" Default="50.0" 	Max="400.0" 	Min="1.0" 		Attribute="0x0122" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机额定频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.04" Default="1500" 	Max="24000" 	Min="1" 			Attribute="0x0428" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机额定转速" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.05" Default="0.850" Max="1.000" 	Min="0.001" 	Attribute="0x0026" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机功率因素" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.06" Default="0" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x0008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机参数自整定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.07" Default="0.70" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0724" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机定子电阻" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.09" Default="6.0" 		Max="9999.0" 		Min="0.0" 			Attribute="0x0c12" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机漏电感" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F08.11" Default="5.30" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0224" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机空载电流" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.00" Default="0" 		Max="4" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机V/F曲线设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.07" Default="2.0" 	Max="30.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x259a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机转矩提升" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.08" Default="10.0" 	Max="50.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x255a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机手动转矩提升截止点" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.09" Default="100.0" Max="300.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机转差补偿增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.10" Default="0.10" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机转差补偿滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.11" Default="200.0" Max="250.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机转差补偿限定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.12" Default="2.0" 	Max="25.0" 		Min="0.1" 		Attribute="0x265a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机补偿时间常数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.14" Default="1" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机AVR(自动电压调节)功能" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.15" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机抑制震荡模式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F09.16" Default="50" 		Max="200" 		Min="0" 			Attribute="0x2058" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="电机抑制震荡系数" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.00" Default="2" 		Max="51" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI1端子功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.01" Default="3" 		Max="51" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI2端子功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.05" Default="46" 		Max="53" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DI6端子功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.12" Default="1.00" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x30a4" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子UP/DN加减速速率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.14" Default="2" 		Max="100" 		Min="0" 			Attribute="0x2858" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子检测滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.16" Default="0" 		Max="3" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FWD/REV运转模式设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.19" Default="2" 		Max="38" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="DO2端子功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.20" Default="31" 		Max="34" 			Min="0" 			Attribute="0x2090" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="继电器1输出功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.27" Default="2.50" 	Max="100.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x216c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="频率到达(FAR)检出宽度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.30" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT1检出方式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.31" Default="50.00" Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT1电平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.32" Default="1.00" 	Max="F00.08" 	Min="0.00" 		Attribute="0x616c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="FDT1滞后" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.37" Default="0" 		Max="9999" 		Min="F15.38" 	Attribute="0x2060" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="设定计数值到达给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F15.38" Default="0" 		Max="F15.37" 	Min="0" 			Attribute="0x2060" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="指令计数值到达给定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.00" Default="0" 		Max="7" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="操作面板电位器功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.02" Default="2" 		Max="7" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟输入AI2功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.08" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="模拟输入AI2偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.09" Default="1.0" 	Max="+10.0" 	Min="-10.0" 	Attribute="0x205a" 	AbsoluteValue="10.0"	Chinese="模拟输入AI2增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.10" Default="0.05" 	Max="10.00" 	Min="0.01" 		Attribute="0x2664" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟输入AI2滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.17" Default="10.0" 	Max="50.0" 		Min="0.0" 		Attribute="0x295a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最大脉冲输入频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.18" Default="10" 		Max="500" 		Min="0" 			Attribute="0x2858" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="输入脉冲滤波时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.19" Default="1" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="AO1端子输出功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.21" Default="0" 		Max="19" 			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="高速脉冲输出功能选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.22" Default="0.0" 	Max="+100.0" 	Min="-100.0" 	Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="100.0"	Chinese="模拟输出AO1偏置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F16.23" Default="100.0" Max="200.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x2562" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="模拟输出AO1增益" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.00" Default="0" 		Max="5" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="数据格式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.01" Default="3" 		Max="5" 			Min="0" 			Attribute="0x2008" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="波特率选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.02" Default="2" 		Max="247" 		Min="0" 			Attribute="0x2018" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="本机地址" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F17.03" Default="0" 		Max="1000" 		Min="0" 			Attribute="0x2820" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="本机应答延时" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.00" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="语言选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.01" Default="5" 		Max="10" 			Min="1" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="键盘LCD显示对比度" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.02" Default="8" 		Max="49" 			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数1设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.03" Default="7" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数2设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.04" Default="9" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数3设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.05" Default="13" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数4设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.06" Default="14" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数5设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.07" Default="18" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="运行显示参数6设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.08" Default="7" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数1设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.09" Default="18" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数2设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.10" Default="23" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数3设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.11" Default="28" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数4设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.12" Default="32" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数5设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F18.13" Default="43" 		Max="49"			Min="0" 			Attribute="0x2050" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="停机显示参数6设置" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.20" Default="1" 		Max="2" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动限流动作选择" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.21" Default="150.0" Max="200.0" 	Min="20.0" 		Attribute="0x25a2" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动限流水平" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.22" Default="10.0" 	Max="6000.0" 	Min="0.0" 		Attribute="0x26aa" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="自动限流时减速时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.23" Default="0" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2048" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="端子运行命令有效模式" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F19.24" Default="720" 	Max="750" 		Min="330" 		Attribute="0x0398" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="制动单元动作电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.21" Default="0" 		Max="34" 			Min="0" 			Attribute="0x0028" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第五次（最近一次）故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.22" Default="0.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时设定频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.23" Default="0.00" 	Max="400.00" 	Min="0.00" 		Attribute="0x012c" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出频率" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.24" Default="0" 		Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x0318" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时直流母线电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.25" Default="0" 		Max="999" 		Min="0" 			Attribute="0x0318" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出电压" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.26" Default="0.00" 	Max="99.99" 	Min="0.00" 		Attribute="0x0222" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出电流" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.27" Default="0" 		Max="0x1ff" 	Min="0" 			Attribute="0x0019" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输入端子状态" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.28" Default="0" 		Max="0x3f" 		Min="0" 			Attribute="0x0019" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障时输出端子状态" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.29" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="最近一次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.30" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第四次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.31" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第四次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.32" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第三次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.33" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第三次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.34" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第二次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.35" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第二次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.36" Default="0" 		Max="99" 			Min="0" 			Attribute="0x0010" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第一次故障类型" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F20.37" Default="0.0" 	Max="6553.5" 	Min="0.0" 		Attribute="0x112a" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="第一次故障间隔时间" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.00" Default="8" 		Max="16" 			Min="1" 			Attribute="0x0990" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="载波频率设定" English="" Show="1" />
  <FunctionCode Name="F23.02" Default="1" 		Max="1" 			Min="0" 			Attribute="0x2088" 	AbsoluteValue="0"			Chinese="PWM过调制使能" English="" Show="1" />
</FuncGroup>