<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This is FunctionCode Struct-->
<FunctionCode>
<F0001>
<Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="" />
</F0001>
<F0003>
<Message Style="0" Chinese="0:电机1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:电机2" English="" />
</F0003>
<F0007>
<Message Style="0" Chinese="0:数字设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:由模拟量输入设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="" />
</F0007>
<F0010>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板数字设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子数字设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:模拟量设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:端子脉冲设定" English="" />
</F0010>
<F0011>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板运行命令通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子运行命令通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:SCI通讯命令通道" English="" />
</F0011>
<F0012>
<Message Style="0" Chinese="0:操作面板运行方向切换" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:远程本地切换" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:实际长度清零" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:计时清零" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:实际长度和计时清零" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:多功能键无效" English="" />
</F0012>
<F0014>
<Message Style="1" Chinese="个位:设定频率掉电存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:设定频率停机控制选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:停机时设定频率保持" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:停机时设定频率恢复至F00.13" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位:SCI设定频率掉电存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储至F00.13" English="" />
</F0014>
<F0017>
<Message Style="0" Chinese="0:方向一致" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:方向取反" English="" />
</F0017>
<F0018>
<Message Style="0" Chinese="0:允许反转" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:禁止反转" English="" />
</F0018>
<F0101>
<Message Style="1" Chinese="个位:菜单模式选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:标准菜单模式" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:校验菜单模式(显示与厂家设定值不一致的参数)" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:定制菜单控制" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:允许修改U组映射关系" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:禁止修改U组映射关系" English="" />
</F0101>
<F0102>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:恢复出厂参数" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:操作面板EEPROM存储参数1下载到当前功能码设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:操作面板EEPROM存储参数2下载到当前功能码设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:清除故障" English="" />
</F0102>
<F0103>
<Message Style="0" Chinese="0:无操作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:当前功能码设定上传到操作面板EEPROM存储参数2" English="" />
</F0103>
<F0200>
<Message Style="0" Chinese="0:从起动DWELL频率起动" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:先制动再从起动DWELL频率起动" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:转速跟踪再起动" English="" />
</F0200>
<F0206>
<Message Style="0" Chinese="0:基于残压搜索" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:基于电流搜索" English="" />
</F0206>
<F0207>
<Message Style="0" Chinese="0:从最大输出频率开始进行转速搜索" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:从停机时刻的频率开始进行速度搜索" English="" />
</F0207>
<F0213>
<Message Style="0" Chinese="0:减速停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:自由停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机+直流制动" English="" />
</F0213>
<F0400>
<Message Style="0" Chinese="0:PID控制无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID控制有效" English="" />
</F0400>
<F0401>
<Message Style="0" Chinese="0:数字给定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:模拟量给定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:端子脉冲给定" English="" />
</F0401>
<F0402>
<Message Style="0" Chinese="0:模拟量反馈" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:端子脉冲反馈" English="" />
</F0402>
<F0411>
<Message Style="0" Chinese="0:由F04.13设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:由模拟量设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="" />
</F0411>
<F0412>
<Message Style="0" Chinese="0:由F04.14设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:由模拟量设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:由端子脉冲设定" English="" />
</F0412>
<F0415>
<Message Style="0" Chinese="0:正特性" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:负特性" English="" />
</F0415>
<F0416>
<Message Style="0" Chinese="0:积分项到达积分项上下限时停止积分" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:积分项到达积分项上下限时继续积分" English="" />
</F0416>
<F0418>
<Message Style="0" Chinese="0:PID调节禁止反转" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:PID调节允许反转" English="" />
</F0418>
<F0500>
<Message Style="1" Chinese="个位：AI1特性曲线选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位：AI2特性曲线选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位：AI3特性曲线选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位：AI4特性曲线选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="万位：脉冲输入特性曲线选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:直线1" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:直线21" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:折线" English="" />
</F0500>
<F0615>
<Message Style="0" Chinese="0:PLC运行无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能PLC运行" English="" />
</F0615>
<F0616>
<Message Style="1" Chinese="个位：PLC运行方式选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:单循环后停机" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:单循环后保持最终值" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:连续循环" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位：PLC中断运行再起动方式选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:从第一段开始运行" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:从中断时刻的阶段频率继续运行" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:从中断时刻的运行频率继续运行" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位：掉电时PLC状态参数存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:不存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位：PLC阶段时间单位选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:秒" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:分" English="" />
</F0616>
<F0617>
<Message Style="1" Chinese="个位：PLC各阶段运行频率选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:多段频率设定" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:由F00.10确定" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位：PLC个阶段运行方向选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:正向" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:反向" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:由运行命令确定" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位：PLC个阶段加减速时间选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:加减速时间1" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:加减速时间2" English="" />
<Message Style="1" Chinese="2:加减速时间3" English="" />
<Message Style="1" Chinese="3:加减速时间4" English="" />
</F0617>
<F0619>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0619>
<F0621>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0621>
<F0623>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0623>
<F0625>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0625>
<F0627>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0627>
<F0629>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0629>
<F0631>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0631>
<F0633>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0633>
<F0635>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0635>
<F0637>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0637>
<F0639>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0639>
<F0641>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0641>
<F0643>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0643>
<F0645>
<Message Style="3" Chinese="F0617" English="" />
</F0645>
<F0700>
<Message Style="0" Chinese="0:不用摆频功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使用摆频功能" English="" />
</F0700>
<F0701>
<Message Style="1" Chinese="个位：投入方式" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:自动投入方式" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:端子手动投入方式" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位：摆频控制" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:相对于摆幅中心频率" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:相对于最大输出频率" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位：摆频停机起动方式选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:按停机前记忆的状态起动" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:重新开始起动" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位：摆频状态掉电存储" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电存储摆频状态" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电不存储摆频状态" English="" />
</F0701>
<F0806>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:静止自整定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:旋转自整定" English="" />
</F0806>
<F0900>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:1.2次幂曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:1.7次幂曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="" />
</F0900>
<F0914>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="" />
</F0914>
<F0915>
<Message Style="0" Chinese="0:根据励磁分量抑制震荡" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:根据转矩分量抑制震荡" English="" />
</F0915>
<F1300>
<Message Style="0" Chinese="0:无PG的V/f控制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:无PG矢量控制" English="" />
</F1300>
<F1307>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:静止自整定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:旋转自整定" English="" />
</F1307>
<F1316>
<Message Style="0" Chinese="0:直线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:平方曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:1.2次冥曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:1.7次冥曲线" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:用户自定义曲线" English="" />
</F1316>
<F1330>
<Message Style="0" Chinese="0:不动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:一直动作" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:仅减速时不动作" English="" />
</F1330>
<F1331>
<Message Style="0" Chinese="0:根据励磁分量抑制震荡" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:根据转矩分量抑制震荡" English="" />
</F1331>
<F1500>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器使能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:正转功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:反转功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:三线式运转控制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:频率设定通道选择1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:频率设定通道选择2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:频率设定通道选择3" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:频率切换至AI" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:运行命令通道选择1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="10:运行命令通道选择2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:命令切换至端子" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:外部停机指令输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:多段频率端子1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:多段频率端子2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="15:多段频率端子3" English="" />
<Message Style="0" Chinese="16:多段频率端子4" English="" />
<Message Style="0" Chinese="17:频率递增(UP)指令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="18:频率递减(DN)指令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="19:辅助设定频率清零" English="" />
<Message Style="0" Chinese="20:正转点动1命令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="21:反转点动1命令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="22:正转点动2命令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="23:反转点动2命令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="24:点动1命令控制输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="25:点动1方向控制输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="26:加减速时间选择端子1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="27:加减速时间选择端子2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="28:加减速模式选择" English="" />
<Message Style="0" Chinese="29:加减速禁止" English="" />
<Message Style="0" Chinese="30:简易PLC暂停运行指令" English="" />
<Message Style="0" Chinese="31:PLC停机状态复位" English="" />
<Message Style="0" Chinese="32:过程PID暂停" English="" />
<Message Style="0" Chinese="33:过程PID禁止" English="" />
<Message Style="0" Chinese="34:PID积分保持" English="" />
<Message Style="0" Chinese="35:PID积分清除" English="" />
<Message Style="0" Chinese="36:摆频投入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="37:摆频状态复位" English="" />
<Message Style="0" Chinese="38:停机直流制动投入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="39:外部中断常开触点输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="40:外部中断常闭触点输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="41:自由停机常开输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="42:自由停机常闭输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="43:紧急停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="44:外部故障常开输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="45:外部故障常闭输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="46:外部(RST)输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="47:电机1,2切换" English="" />
<Message Style="0" Chinese="48:定时功能输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="49:实际长度清零输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="50:计数器清零信号输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="51:计数器触发信号输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="52:长度计数输入" English="" />
<Message Style="0" Chinese="53:脉冲频率输入(仅DI4)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="54:缺水信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="55:供水泵1故障信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="56:供水泵2故障信号" English="" />
<Message Style="0" Chinese="57:供水泵3故障信号" English="" />
</F1500>
<F1501>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1501>
<F1502>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1502>
<F1503>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1503>
<F1504>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1504>
<F1505>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1505>
<F1509>
<Message Style="2" Chinese="F1500" English="" />
</F1509>
<F1513>
<Message Style="0" Chinese="0:2ms" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:4ms" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:8ms" English="" />
</F1513>
<F1515>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(DI1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DI2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(DI3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(DI4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit4(DI5)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit5(DI6)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit6(DI7)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit7(DI8)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit8(DI9)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
</F1515>
<F1516>
<Message Style="0" Chinese="0:两线式运转模式1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:两线式运转模式2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:三线式运转模式1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:三线式运转模式2" English="" />
</F1516>
<F1517>
<Message Style="0" Chinese="0:自由停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:紧急停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:继续运行" English="" />
</F1517>
<F1518>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器准备完毕" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:变频器运行中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器正转运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:变频器反转运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:直流制动中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:变频器零频状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:变频器零频运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:频率水平检测信号FDT1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="10:频率水平检测信号FDT2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:频率到达FAR" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:变频器上限限制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:变频器下限限制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:摆频上下限限制" English="" />
<Message Style="0" Chinese="15:简易PLC运行中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="16:简易PLC运转暂停" English="" />
<Message Style="0" Chinese="17:简易PLC循环完成" English="" />
<Message Style="0" Chinese="18:简易PLC阶段运转完成" English="" />
<Message Style="0" Chinese="19:简易PLC运转完成" English="" />
<Message Style="0" Chinese="20:来自SCI通讯的数据输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="21:设定运行时间到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="22:定时功能输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="23:设定计数值到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="24:指定计数值到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="25:定长输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="26:电机1,2指示" English="" />
<Message Style="0" Chinese="27:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="28:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="29:欠压封锁中" English="" />
<Message Style="0" Chinese="30:过载检出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="31:变频器故障" English="" />
<Message Style="0" Chinese="32:外部故障" English="" />
<Message Style="0" Chinese="33:变偶去故障自动复位期间" English="" />
<Message Style="0" Chinese="34:设定长度1到达" English="" />
<Message Style="0" Chinese="35:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="36:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="37:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="38:高速脉冲输出(仅DO2)" English="" />
</F1518>
<F1519>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="" />
</F1519>
<F1520>
<Message Style="2" Chinese="F1518" English="" />
</F1520>
<F1524>
<Message Style="1" Chinese="Bit0(DO1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit1(DO2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit2(RLY1)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit3(RLY2)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit4(RLY3)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit5(RLY4)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit6(RLY5)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit7(RLY6)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit8(RLY7)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit9(RLY8)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit10(RLY9)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
<Message Style="1" Chinese="Bit11(RLY10)-0:正逻辑  1:反逻辑" English="" />
</F1524>
<F1530>
<Message Style="0" Chinese="0:按给定频率检出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:按输出频率检出" English="" />
</F1530>
<F1533>
<Message Style="0" Chinese="0:按给定频率检出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:按输出频率检出" English="" />
</F1533>
<F1600>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:上限频率设定通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:频率设定通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:辅助频率设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:过程PID给定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:过程PID反馈" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:过程PID调节上限" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:过程PID调节下限" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:电机过热信号输入(仅AI4)" English="" />
</F1600>
<F1601>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="" />
</F1601>
<F1602>
<Message Style="2" Chinese="F1600" English="" />
</F1602>
<F1619>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:输出频率(0-最大输出频率)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:给定频率(0-最大输出频率)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:电机转速(0-最大对应转速)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:输出电流(0-2倍变频器额定电流)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:输出电流(0-2倍电机额定电流)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="10:输出转矩(0-倍额定电机转矩)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:输出电压(0-1.2倍变频器额定电压)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:直流母线电压(0-2.2倍变频器额定电压)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:输出功率(0-2倍电机额定功率)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:AI1输出(-10~10v/0~20mA)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="15:AI2输出(-10~10v/0~20mA)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="16:AI3输出(-10~10v/0~20mA)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="17:AI4输出(-10~10v/0~20mA)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="18:输出频率(-1倍~1倍最大输出频率)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="19:给定频率(-1倍~1倍最大输出频率)" English="" />
</F1619>
<F1620>
<Message Style="2" Chinese="F1619" English="" />
</F1620>
<F1621>
<Message Style="2" Chinese="F1619" English="" />
</F1621>
<F1700>
<Message Style="0" Chinese="0:1-8-2格式,无校验,RTU" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:1-8-1格式,偶校验,RTU" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:1-8-1格式,奇校验,RTU" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:1-7-2格式,无校验,ASCII" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:1-7-1格式,偶校验,ASCII" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:1-7-1格式,奇校验,ASCII" English="" />
</F1700>
<F1701>
<Message Style="0" Chinese="0:1200bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:2400bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:4800bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:9600bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:19200bps" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:38400bps" English="" />
</F1701>
<F1706>
<Message Style="0" Chinese="0:自由停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:紧急停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:减速停机" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:继续运行" English="" />
</F1706>
<F1707>
<Message Style="2" Chinese="F1706" English="" />
</F1707>
<F1708>
<Message Style="2" Chinese="F1706" English="" />
</F1708>
<F1800>
<Message Style="0" Chinese="0:汉语" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:英语" English="" />
</F1800>
<F1802>
<Message Style="0" Chinese="0:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:变频器额定电流" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:变频器扩展功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:变频器状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:主设定频率通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:主设定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:辅助设定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="7:设定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="8:给定频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="9:输出频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="10:设定转速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="11:运行转速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="12:三相电源输入相序" English="" />
<Message Style="0" Chinese="13:输出电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="14:输出电流" English="" />
<Message Style="0" Chinese="15:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="16:输出转矩" English="" />
<Message Style="0" Chinese="17:输出功率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="18:直流母线电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="19:面板电位计输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="20:AI1输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="21:AI1输入电压(处理后)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="22:AI2输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="23:AI2输入电压(处理后)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="24:AI3输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="25:AI3输入电压(处理后)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="26:AI4输入电压" English="" />
<Message Style="0" Chinese="27:AI4输入电压(处理后)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="28:DI6端子脉冲输入频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="29:AO1输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="30:AO2输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="31:高速输出脉冲频率" English="" />
<Message Style="0" Chinese="32:散热器温度" English="" />
<Message Style="0" Chinese="33:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="34:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="35:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="36:保留" English="" />
<Message Style="0" Chinese="37:过程PID给定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="38:过程PID反馈" English="" />
<Message Style="0" Chinese="39:过程PID误差" English="" />
<Message Style="0" Chinese="40:过程PID积分值" English="" />
<Message Style="0" Chinese="41:过程PID输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="42:外部计数值" English="" />
<Message Style="0" Chinese="43:输入端子状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="44:输出端子状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="45:MODBUS通讯状态" English="" />
<Message Style="0" Chinese="46:实际长度" English="" />
<Message Style="0" Chinese="47:累计长度" English="" />
<Message Style="0" Chinese="48:通电时间累计(小时)" English="" />
<Message Style="0" Chinese="49:运行时间累计(小时)" English="" />
</F1802>
<F1803>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1803>
<F1804>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1804>
<F1805>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1805>
<F1806>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1806>
<F1807>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1807>
<F1808>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1808>
<F1809>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1809>
<F1810>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1810>
<F1811>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1811>
<F1812>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1812>
<F1813>
<Message Style="2" Chinese="F1802" English="" />
</F1813>
<F1900>
<Message Style="0" Chinese="0:无辅助频率通道" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:数字设定1" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:数字设定2" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:数字设定3" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:AI模拟设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:端子脉冲设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:过程PID输出" English="" />
</F1900>
<F1901>
<Message Style="0" Chinese="0:主设定+辅助设定" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:主设定-辅助设定" English="" />
</F1901>
<F1904>
<Message Style="1" Chinese="个位:掉电存储选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:掉电不存储辅助频率" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:掉电存储辅助频率到F19.03" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:停机频率处理" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:停机后保持辅助频率" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:停机后辅助频率恢复为F19.03" English="" />
</F1904>
<F1905>
<Message Style="0" Chinese="0:不调整" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:相对最大输出频率调整" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:相对当前频率调整" English="" />
</F1905>
<F1907>
<Message Style="0" Chinese="0:自动停止" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:立即停止" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:上电后风扇一直运行" English="" />
</F1907>
<F1911>
<Message Style="0" Chinese="0:按照频率指令运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:保持停机状态,变频器没有输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:按零频阀值运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:按零频运行" English="" />
</F1911>
<F1912>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止瞬停不停" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能瞬停不停" English="" />
</F1912>
<F1916>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止停电再起动" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:使能停电再起动" English="" />
</F1916>
<F1918>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止过压失速" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:允许过压失速" English="" />
</F1918>
<F1920>
<Message Style="0" Chinese="0:无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:加减速有效,恒速无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:加减速,恒速由效" English="" />
</F1920>
<F1923>
<Message Style="0" Chinese="0:上升沿有效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:电平有效" English="" />
</F1923>
<F1932>
<Message Style="1" Chinese="0:输出电平信号" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:输出500ms脉冲" English="" />
</F1932>
<F1933>
<Message Style="1" Chinese="0:自动清零" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:保持不变" English="" />
</F1933>
<F1934>
<Message Style="1" Chinese="0:自动清零" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:保持不变" English="" />
</F1934>
<F2000>
<Message Style="1" Chinese="个位:过载预报警检测选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:运行期间一直检测" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:仅恒速运行时检测" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:过载预报警动作选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:过载检出有效时,不报警并且持续运行" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:过载检出有效时,报警、停机" English="" />
<Message Style="1" Chinese="百位:过载预报警检出量选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:检出水平相对于电机额定电流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:检出水平相对于变频器额定电流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="千位:电机类型选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:普通电机" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:变频电机" English="" />
<Message Style="1" Chinese="万位:过载保护选择" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:过载保护使能" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:过载保护屏蔽" English="" />
</F2000>
<F2003>
<Message Style="0" Chinese="0:输出掉载检出无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:运行过程中一直检测,检出后继续运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:只在恒速时检出,检出后仍继续运行" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:运行过程中一直检出,检出后切断输出" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:只有恒速时检出,检出后切断输出" English="" />
</F2003>
<F2020>
<Message Style="1" Chinese="个位:自动复位期间" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:故障继电器不动作" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:故障继电器动作" English="" />
<Message Style="1" Chinese="十位:欠压期间" English="" />
<Message Style="1" Chinese="0:故障继电器不动作" English="" />
<Message Style="1" Chinese="1:故障继电器动作" English="" />
</F2020>
<F2021>
<Message Style="1" Chinese="-Lu-:直流母线欠压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E001:加速过流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E002:减速过流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E003:恒速过流" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E004:加速过压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E005:减速过压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E006:恒速过压" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E007:过压失速" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E008:功率模块故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E009:散热器过热" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E010:制动单元故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E011:CPU故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E012:参数自整定故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E013:上电缓冲接触器未吸合" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E014:电流检测电路故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E015:输入缺相" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E016:输出缺相" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E017:变频器过载" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E018:变频器输出掉载" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E019:电机过载" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E020:电机过热" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E021:控制板EEPROM读写异常" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E022:操作面片EPROM读写异常" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E023:参数设定错误" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E024:外部设备故障" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E025:PID给定丢失" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E026:PID反馈丢失" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E027:PID反馈超限" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E028:SCI通讯超时" English="" />
<Message Style="1" Chinese="E029:SCI通讯错误" English="" />
</F2021>
<F2200>
<Message Style="0" Chinese="0:禁止多泵控制功能" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:单泵" English="" />
<Message Style="0" Chinese="2:一用一备" English="" />
<Message Style="0" Chinese="3:二用" English="" />
<Message Style="0" Chinese="4:一用二备" English="" />
<Message Style="0" Chinese="5:二用一备" English="" />
<Message Style="0" Chinese="6:三用" English="" />
</F2200>
<F2302>
<Message Style="0" Chinese="0:过调制使能无效" English="" />
<Message Style="0" Chinese="1:过调制使能有效" English="" />
</F2302>
</FunctionCode>
